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MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án
1.1 Thông tin chung về dự án
Trong những năm gần đây, khu vực Sông Chày – Hang Tối đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch nhờ hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, cảnh quan đặc sắc, môi trường sinh thái trong lành và giá trị văn hóa - du lịch đặc trưng của vùng. Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch hiện có còn chưa phong phú, hạ tầng phục vụ du lịch chưa đồng bộ, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của du khách. Do đó, việc đầu tư dự án đa dạng hóa các sản phẩm du lịch là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch.

Dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối” được đề xuất và triển khai nhằm khai thác hợp lý tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên sinh thái và giá trị môi trường đặc trưng của điểm du lịch sông Chày - Hang Tối, đồng thời từng bước hình thành, hoàn thiện các loại hình sản phẩm và dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan - trải nghiệm, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch bền vững hiện nay và phù hợp với Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) về việc phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận thực hiện tại Công văn số 1355/UBND-KGVX ngày 13/10/2025 về việc chấp thuận dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối” thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối” sẽ thực hiện với diện tích 180.000m2 tại tiểu khu 606 (khoảnh 13) thuộc phân khu Phục hồi sinh thái thuộc quản lý của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, là Dự án nhóm II quy định tại mục a, số thứ tự 5, Mục II, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. Căn cứ Điều 30, Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Dự án thuộc đối tượng thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. 

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2020, Luật sửa đổi số 146/2025/QH15 và các quy định liên quan, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị,  lập báo cáo đánh giá tác động môi dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối”. Báo cáo ĐTM của Dự án được trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chấp thuận thực hiện Dự án

Theo quy định tại Điều 32, Luật Đầu tư, được sửa đổi tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025, Dự án không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. 

Dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối” được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận tại Công văn số 1355/UBND-KGVX ngày 13/10/2025 về việc chấp thuận dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối” thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

1.3. Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch khác của pháp luật có liên quan
Dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối” thuộc Phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bảng, thuộc địa phận xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Việc triển khai thực hiện dự án phù hợp với các quy định như sau:
1.3.1. Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và định hướng phát triển bền vững

Theo điểm b, khoản 4, điều 1 của Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với vườn quốc gia chuyển tiếp, chuyển hạng và thành lập mới hệ thống vườn quốc gia đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, thủy sản và pháp luật khác có liên quan để bảo tồn hiệu quả các giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học trên đất liền, ven biển và vùng biển, duy trì độ che phủ rừng đạt tối thiểu 42 - 43%, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển du lịch sinh thái. Như vậy, việc triển khai dự án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1.3.2. Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh
Theo điểm c, khoản 2, mục IV, Điều 1, Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì: Đối với phương án phát triển hệ thống khu, điểm du lịch: Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng với sản phẩm du lịch đặc thù là thám hiểm hang động cùng các loại hình du lịch chính như Du lịch sinh thái - bảo tồn thiên nhiên, Du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, Du lịch văn hóa - lịch sử... nghiên cứu, tìm hiểu đa dạng sinh học, văn hóa hóa bản địa và di tích khảo cổ học. Không gian du lịch khu vực này lấy trục đường Hồ Chí Minh làm trục không gian liên kết chính khai thác du lịch vùng phía Tây.
Theo mục 1.2, mục III, Nghị quyết số 96/ND-HĐND ngày 27/02/2026 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng phát triển ngành du lịch, cụ thể:  Du lịch tỉnh Quảng Trị định hướng là một trong các điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam, trung tâm du lịch mạo hiểm của khu vực Châu Á. Khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng được xác định là 1 trong 10 không gian du lịch chủ đạo của tỉnh, trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao. 
Vậy, việc thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển du lịch theo quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-230, tầm nhìn 2050.

1.3.3. Sự phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch phát triển du lịch Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo điểm c, khoản 5, Điều 1, Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2030 và điểm c, khoản 4, điều 1, Quyết định số 2128/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2030, theo đó: Khu vực Vườn Quốc gia được định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch khám phá thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đầu tư xây dựng và khai thác du lịch. Dự án nằm trong phân khu phục hồi sinh thái, được định hướng phát triển không gian xây dựng điểm thăm quan thắng cảnh thiên nhiên, tổ chức mạng lưới các điểm dịch vụ du lịch sinh thái đáp ứng lượng trung bình du khách đến thăm quan.

Theo khoản 4, Điều 1, Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2021 - 2030 xác định mục tiêu là khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh, xây dựng các tuyến, các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí làm cơ sở để thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Dự án triển khai hoàn toàn phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển du lịch của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Bên cạnh đó, dự án có mối quan hệ mật thiết với các điểm, tuyến du lịch và dự án dịch vụ khác trong khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Việc hình thành thêm sản phẩm du lịch tại Sông Chày – Hang Tối góp phần hoàn thiện chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái và tăng sức hấp dẫn chung của khu vực.

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

2.1. Văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường
2.1.1 Văn bản pháp lý

a. Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực môi trường:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ - Nghị định Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025.

- Thông tư số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải.

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải.

b. Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực xây dựng:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về Quy định thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
c. Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực đa dạng sinh học và lâm nghiệp 
- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội. 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017.

- Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

- Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 24/6/2025 quy định về quản lý loài nguy, cấp, quý, hiếm, nuôi động vật rừng thông thường và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

- Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng;

- Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gia đoạn 2021 - 2030.

d. Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực khác:
- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024.

- Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023.

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước và xử lý nước thải.

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024.
- Quyết định số 377/QĐ-TTG ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng
- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;
- QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;

- QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
- QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền liên quan trực tiếp đến Dự án
- Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng VQG Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

- Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững VQG Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2021 - 2030;

- Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

- Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gia đoạn 2021 - 2030.

- Văn bản chấp thuận số 1355/UBND-KGVX ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Quảng trị về việc chấp thuận dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm du lịch tại điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối” thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
- Văn bản số 434/VQG-KHTC ngày 17/10/2025 của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng về việc tham mưu triển khai dự án DLST “Đa dạng các sản phẩm du lịch tại điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối”.

- Văn bản số 512/VQG-KHTC ngày 03/11/2025 của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng về việc thực hiện các nội dung của Dự án DLST “Đa dạng các sản phẩm du lịch tại điểm du lịch sinh thái Suối Nước Mọoc và Sông Chày - Hang Tối”.

2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập trong quá trình đánh giá tác động môi trường

 - Hồ sơ Thuyết minh thiết kế công trình du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối”.
- Hồ sơ bản vẽ Thuyết minh thiết kế công trình du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối”.
3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường
Để lập báo cáo ĐTM của Dự án, Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan Trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị thực hiện.

Báo cáo ĐTM cho Dự án được lập theo trình tự sau:

	TT
	Các bước thực hiện
	Nội dung thực hiện

	1
	Thu thập tài liệu và nghiên cứu dự án
	- Thu thập các văn bản pháp lý, kỹ thuật và tài liệu liên quan đến dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư,…);

- Xem xét dự án thuộc đối tượng nào của ĐTM, cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM,…

	2
	Thành lập nhóm thực hiện ĐTM
	Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện ĐTM, tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện

	3
	Tiến hành, lập báo cáo ĐTM
	- Nghiên cứu hồ sơ dự án

- Thu thập thông tin, tài liệu về hiện trạng khu vực dự án.

- Khảo sát hiện trạng môi trường

- Lấy mẫu và phân tích các số liệu môi trường nền

- Tổng hợp các số liệu về hiện trạng môi trường nền và thông tin trong quá trình khảo sát

- Tiến hành đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và KT-XH; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tương ứng

- Tổng hợp nội dung báo cáo tiến hành tham vấn cộng đồng

	4
	Tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư
	- Tham vấn ý kiến của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương nơi thực hiện Dự án 

- Tham vấn ý kiến của người dân chịu tác động trực tiếp.

- Tham vấn ý kiến các tổ chức, cộng động thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử.

	5
	Tổng hợp hoàn thiện báo cáo ĐTM trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định
	- Tổng hợp, hoàn thành báo cáo sau khi tham cộng đồng. 

- Tổ chức rà soát, chỉnh sửa nội dung trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định


* Chủ đầu tư: Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng
- Địa chỉ: thôn Hà Lời, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.
- Người đại diện: Ông Hoàng Minh Thắng - Giám đốc.

- Điện thoại: 02323.667.323
* Đơn vị tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM
- Tên đơn vị: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị.

- Đại diện: Ông Mai Xuân Dũng 

Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ:

Cơ sở 1: 64 Thanh Niên, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Cơ sở 2: 01 Nguyễn Thị Định, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 02333.620.999

Danh sách thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, học hàm, học vị, chuyên ngành
	Nhiệm vụ 

	I
	Chủ dự án: Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

	1
	Hoàng Minh Thắng
	Giám đốc
	Chỉ đạo chung

	II
	Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị

	1
	Lê Văn Phú
	Phó Giám đốc

ThS. Khoa học Môi trường
	Chỉ đạo về chuyên môn

	2
	Nguyễn Trung Hải
	TP Tư vấn Kỹ thuật

ThS. Khoa học Môi trường
	Giám sát thực hiện

	3
	Nguyễn Thị Lan
	PTP Tư vấn Kỹ thuật

ThS. Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	Rà soát nội dung báo cáo

	4
	Lê Thị Xuân
	ThS. Khoa học Môi trường
	Rà soát nội dung báo cáo

	5
	Trần Thị Thùy Linh
	ThS. Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	Khảo sát hiện trạng khu vực Dự án, phụ trách nội dung đánh giá tác động và đưa ra biện pháp giảm thiểu; mô tả Dự án, điều kiện tự nhiên, KT-XH khu vực Dự án

	6
	Nguyễn Hà Giang
	KS Thủy văn học
	

	7
	Hoàng Thị Hải Lý
	Cử nhân sinh học
	Phối hợp thực hiện tham vấn ĐTM

	8
	Lê Quang Lộc
	CN Địa chất công trình - Thủy văn
	Lập các sơ đồ bản vẽ

	9
	Nguyễn Thị Liên Phương
	ThS. Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm

	10
	Trần Ngọc Như Phương
	ThS. Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	

	11
	Dương Anh Đức
	Cử nhân Công nghệ sinh học 
	Phối hợp khảo sát, đo đạc, lấy mẫu hiện trạng

	12
	Trần Thị Ngọc Ánh
	Cử nhân Địa lí
	


4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường
4.1. Các phương pháp ĐTM

- Phương pháp kế thừa: Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa được các kết quả đã đạt được trước đó, đồng thời phát triển tiếp những mặt còn hạn chế và tránh những sai lầm. Tham khảo các tài liệu đặc biệt các tài liệu chuyên ngành liên quan đến dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp liệt kê: Dùng để liệt kê tất cả các tác động xấu đến môi trường trong triển khai xây dựng và vận hành của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp đánh giá nhanh: Dựa trên cơ sở sử dụng các hệ số phát thải đã được thống kê bởi các cơ quan, tổ chức nghiên cứu có uy tín trong nước và trên thế giới như: Tổ chức Y Tế thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (USEPA), Bộ Giao thông vận tải,… nhằm xác định nguồn ô nhiễm và ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình Sutton để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm từ khí thải giao thông trong môi trường không khí; sử dụng mô hình lan truyền tiếng ồn để xác định phạm vi bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát sinh tiếng ồn. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp bản đồ: Được xây dựng bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa kết hợp sử dụng ảnh vệ tinh, biên vẽ và biên tập dựa trên nền bản đồ địa hình với các thông số tỷ lệ và việc đo vẽ bổ sung để xem xét sự tương quan của Dự án với các đối tượng xung quanh, có khả năng chịu tác động và mức độ ảnh hưởng của từng đối tượng. Phương pháp này được áp dụng ở chương 1.

4.2. Các phương pháp khác

- Phương pháp thống kê: Ứng dụng trong việc thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2.

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án và khu vực xung quanh bao gồm: hiện trạng môi trường nước mặt, nước dưới đất, không khí để làm cơ sở đánh giá các tác động của việc triển khai dự án tới môi trường. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2.

- Phương pháp tổng hợp, so sánh và đối chiếu với các dự án tương tự đã/đang triển khai: Tổng hợp các số liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, lấy mẫu phân tích hiện trạng, tiến hành so sánh với Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án. Phương pháp này áp dụng ở chương 2, 3.

- Phương pháp tham vấn: Được sử dụng trong quá trình tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến lãnh đạo UBND cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 5.

- Phương pháp điều tra xã hội học: Được sử dụng trong quá trình tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến lãnh đạo UBND cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 5.

- Phương pháp kế thừa và tổng hợp: Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa được các kết quả đã đạt được trước đó, đồng thời phát triển tiếp những mặt còn hạn chế và tránh những sai lầm. Tham khảo các tài liệu đặc biệt các tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2 và chương 3.

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM

5.1. Thông tin về Dự án
5.1.1. Thông tin chung
- Dự án du lịch sinh thái Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối.

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị

- Chủ đầu tư: Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. 
- Địa chỉ: xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.
- Người đại diện: Ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc.

- Nguồn vốn: 

Tổng vốn đầu tư: 14.605.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu năm trăm nghìn đồng).

Nguồn vốn đầu tư: Huy động vốn xã hội hóa đề đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất

- Phạm vi: Dự án có vị trí tại tiểu khu 606, khoảnh 13, phân khu Phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc địa phận xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

- Quy mô: Khu vực Dự án có quy mô diện tích là 180.000 m2.

- Công suất: Đón và phục vụ 1.500 lượt khách/ngày (không lưu trú). 

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án
5.1.3.1. Quy hoạch sử dụng đất

Các hạng mục công trình của dự án

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Số lượng
	Tổng diện tích (m2)

	1
	Nhà hàng ẩm thực + Nhà bếp + Nhà vệ sinh
	650
	1
	650

	2
	Nhà đón tiếp + Bán vé
	120
	1
	120

	3
	Nhà ngâm chân thảo dược
	100
	1
	120

	4
	Sàn đạo nghỉ chân, ngắm cảnh
	275
	1
	100

	5
	Hệ thống cầu phao
	100
	1
	275

	6
	Bể nước PCCC
	100
	1
	100

	7
	Xe đạp trên không
	4
	1
	4

	8
	Cầu dây lắc
	4
	1
	4

	
	Tổng diện tích xây dựng
	
	
	1.283

	
	Mật độ xây dựng
	
	
	0,71%


5.1.3.2. Các hạng mục công trình chính

* Xây dựng nhà hàng ẩm thực + Nhà bếp + Nhà vệ sinh

Đầu tư, xây dựng 01 nhà hàng lớn, Nhà bếp, Nhà vệ sinh tại bãi đất trống phía tây của đài Zipline của Khu du lịch Sông Chày – Hang Tối đang hoạt động, với diện tích sàn 650m2, dự kiến sức chứa 500 thực khách/ thời điểm.  

Hình thức: Nhà hàng được thi công lắp ghép khung sắt định hình, cột trụ được ốp tre, trúc, mái lợp lá Vọt hoặc lá mây, cọ hoặc cỏ nhân tạo. 

* Nhà đón tiếp + Bán vé

Được đầu tư, xây dựng tại bãi đất trống phía đông của nhà hàng ẩm thực với mặt sàn 120m2. Kết hợp nhà chờ tư vấn du khách lựa chọn sử dụng dịch vụ du lịch. 

Hình thức: Thi công nhà lắp ghép bằng khung sắt, mái lợp lá Vọt hoặc lá mây hoặc cỏ nhân tạo. 

* Nhà ngâm chân thảo dược

 Được đầu tư, xây dựng tại bãi đất trống phía đông của nhà hàng ẩm thực với mặt sàn 100m2, dự kiến sức chứa 30 thực khách/thời điểm.   

Hình thức: Thi công nhà lắp ghép bằng khung sắt, ốp Alu, trang trí hệ thống chiếu sáng thẩm mỹ. 

* Sàn đạo nghỉ chân, ngắm cảnh

Được đầu tư, xây dựng hệ thống sàn đạo nghỉ chân, ngắm cảnh dọc theo bờ sông Chày, với diện tích 275 m2 (mặt đường đi rộng 1m, chiều dài: 275m). 

Hình thức: Thi công khung sàn đạo bằng sắt hộp, mặt đi lát nhựa nhân tạo hoặc vật liệu thân thiện với môi trường. 

* Hệ thống cầu phao

Được đầu tư, lắp đặt dọc mặt nước sát bờ phía bắc sông Chày, tuỳ vào địa hình sông để lắp đặt cho phù hợp. Diện tích 100m2. 

Hình thức: Thi công lắp ghép liên kết các phao nhựa thành những lối đi trên mặt nước, kết hợp lối lên xuống nhà hàng lớn. 

* Xe đạp trên không

Đầu tư bằng hệ thống cáp treo, trụ cố định từ phía đông giáp đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây qua bên kia sông (4m2). 

Hệ thống dây cáp trên 2 dây để giữ thăng bằng cho người lái, dưới 2 dây để làm đường ray bánh xe. 

* Cầu dây lắc

Đầu tư bằng hệ thống cáp dù loại 12mm, trụ cố định từ phía sông giáp đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây qua bên kia sông (4m2). Lắp đặt 02 dây: 01 trên, 01 dưới. 

5.1.3.3. Các hạng mục công trình phụ

a. Cấp điện

- Giải pháp cấp điện: Công năng công trình là đặc điểm phụ tải điện thuộc hộ tiêu thụ loại 3: Cho phép mất điện trong thời gian ngắn để sửa chữa khắc phục sự cố.
- Nguồn điện: Lấy tại  nguồn điện hạ thế khu vực.

- Phương án chiếu sáng:

+ Khu vực sử dụng dịch vụ: Sử dụng đèn LED bán nguyệt thân nhôm 40W - 220V.

+ Khu vực hành lang, WC: Sử dụng đèn LED vuông.

b. Thông tin liên lạc 

- Cáp quang đến tủ LAN, Internet sẽ được cung cấp bởi hệ thống mạng nội bộ. 

- Hệ thống cáp đồng UTP xoắn đôi tại các khu vực được kết nối theo sơ đồ hình sao. Sử dụng cáp UTP cat 6 nối từ các tủ tầng trong phòng kỹ thuật đến các ổ cắm mạng. Cáp được đi trong máng cáp, tại các vị trí không có máng cáp thì đi trong ống PVC cứng đi ngầm tường sàn.

- Ổ cắm dùng loại jack RJ 45 loại đơn, đôi lắp âm tường ở độ cao 0,4m so với mặt nền hoàn thiện (trừ những ổ có ghi chú cao độ cụ thể hoặc âm sàn). 

- Trên hành lang khu bố trí các bộ phát sóng Wifi phục vụ cho truy cập mạng không dây.

c. Phòng cháy chữa cháy

Bể nước PCCC được đầu tư, xây dựng tại bãi đất trống phía tây của nhà hàng ẩm thực, với diện tích nước 30m2.    

Hình thức: Thi công bằng gạch thẻ và lắp đặt hệ thống thiết bị PCCC, máy bơm công suất lớn phục vụ chữa cháy. 

- Bố trí bình chữa cháy tại nhiều vị trí khác nhau trong phạm vi công trình.

- Lắp đặt các Nội quy, tiêu lệnh PCCC ở tại các vị trí thích hợp và nơi đặt bình chữa cháy để mọi người chấp hành các yêu cầu quy định an toàn PCCC và biết cách xử lý tình huống khi có cháy xảy ra.

5.1.3.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

- Công trình xử lý nước thải

+ Nhà vệ sinh: 01nhà vệ sinh, diện tích sàn 36m2. 

+ Bể tự hoại 3 ngăn có dung tích 8m3 và bể lắng kích thước 4,2x3x2m.
- Công trình, biện pháp lưu chứa chất thải sinh hoạt

+ Bố trí thùng đựng rác để thu gom lượng chất thải rắn phát sinh từ khu vực chức năng của dự án như: nhà hàng, sảnh đón tiếp, sàn đạo nghỉ chân ngắm cảnh, nhà vệ sinh, nhà bếp...

+ Hợp đồng với HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường đô thị Phong Nha vận chuyển CTR đi xử lý theo đúng quy định. 

- Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn
+ Bố trí 03 thùng chứa có nắp đậy, dung tích khoảng 50 - 200lít. Thùng chứa được dán nhãn, khu vực lưu giữ chất thải được dán biển cảnh báo theo đúng quy định.

Các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích xây dựng là 1.283m2 (chiếm 0,71%, đảm bảo điều kiện không quá 2% diện tích xây dựng), vật liệu được sử dụng để thực hiện các hạng mục chủ yếu là các vật liệu thân thiên với môi trường, thép được gia công và hoàn thiện sẵn từ bên ngoài vào và phủ lớp bảo vệ, các hoạt động kiểm tra sửa chữa, thay thế cũng được thực hiện theo định kỳ để đảm bảo độ bền và tuổi thọ của công trình trong 30 năm nhằm đáp ứng phục vụ cho các hoạt động du lịch.

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

	Các giai đoạn dự án
	Hoạt động
	Tác động liên quan đến chất thải
	Tác động không liên quan đến chất thải
	Sự cố môi trường

	Thi công, xây dựng


	Vận chuyển nguyên vật liệu
	- Bụi, khí thải

- CTR
	- Tiếng ồn, rung


	Tai nạn lao động

	
	Thi công, lắp ráp công trình
	- Bụi, khí thải

- CTR

- Nước thải XD
	- Tiếng ồn, rung

- Ảnh hưởng đến dòng chảy sông Chày
	Tai nạn lao động

	
	Sinh hoạt của CNV
	- Nước thải sinh hoạt 

- CTR
	- Mất an ninh, trật tự
	Cháy nổ do chập điện

	
	Nước mưa chảy tràn
	- Nước thải sinh hoạt 

- CTR
	- Hư hỏng các công trình

- Ngập úng cục bộ
	

	Vận hành
	Phương tiện giao thông
	- Bụi, khí thải

- CTR
	Tiếng ồn, rung
	Tai nạn giao thông

	
	Hoạt động sinh hoạt, vui chơi giải trí của du khách, CNV
	- Nước thải sinh hoạt

-CTR
	Tiếng ồn
	-


5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của Dự án
5.3.1. Giai đoạn thi công

a. Nước thải, khí thải

- Nước thải: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng, nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn.

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 20 công nhân tại công trường, thành phần: Các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật, Coliform… với thải lượng khoảng 0,5 m3/ngày.
+ Nước thải xây dựng: Do đặc thù dự án chủ yếu là thi công, lắp ghép các loại vật liệu thân thiện với môi trường (tre, nứa...), khối lượng bê tông sử dụng ít, thi công phân tán tại nhiều vị trí xây dựng từ quá trình trộn bê tông để lót móng nên lượng nước thải xây dựng phát sinh không nhiều, thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng. 

+ Nước mưa chảy tràn: Thành phần chủ yếu đất đá, cát, chất thải rắn sinh hoạt,… lưu lượng phát sinh khoảng 97,63 (l/s)
- Bụi, khí thải:

+ Bụi, khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động đào đắp, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc và các thiết bị để xây dựng công trình. 

+ Thành phần chủ yếu: Bụi, CO, NOx, HC… 

b. Chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Chất thải rắn sinh hoạt (vỏ bao nilon, thức ăn dư thừa,...) phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 20 công nhân trên công trường với khối lượng khoảng 6 kg/ngày.

- Đất từ đào cột trụ thi công các công trình: quá trình thi công cột trụ sẽ phát sinh một lượng đất đào 88,3 m3 (tương đương 123,62 tấn). 

- Chất thải rắn xây dựng (vật liệu xây dựng dư thừa, sắt thép vụn,...): Khối lượng khoảng 1,63 tấn trong tổng thời gian thi công.

- Chất thải nguy hại: CTNH trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị thi công, thành phần bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải,… khoảng 2kg/tổng thời gian thi công.

c. Tiếng ồn, độ rung: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các loại máy móc phục vụ cho hoạt động thi công, xây dựng trên công trường.

5.3.2. Giai đoạn vận hành

a. Nước thải, khí thải

- Nước thải: Tổng lưu lượng nước thải 23,85 m3/ngày. Trong đó:
+ Nước thải sinh hoạt:18,6 m3/ngày;
+ Nước thải nhà hàng: 15m3/ngày;
+ Nước thải nhà ngâm chân thảo dược: 0,75m3/ngày;
+ Thành phần chất gây ô nhiễm gồm: hàm lượng chất rắn lơ lửng, độ hoà tan ôxy thấp, hàm lượng các chất hữu cơ cao (đặc trưng bởi COD, BOD) và sinh vật gây bệnh truyền nhiễm. Nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực Dự án.

- Nước mưa chảy tràn: Trong giai đoạn hoạt động, diện tích đất công trình 1.283m2 thì lưu lượng nước mưa chảy tràn tính toán khoảng 229,73 l/s. 
Nước mưa chảy tràn qua các khu nhà chức năng (nhà đón tiếp, nhà bếp, nhà hàng,...) có nguy cơ cuốn theo cát bụi, bùn đất... chảy tràn ra môi trường, gây ảnh hưởng chất lượng nước mặt tại các vị trí gần bờ sông.

- Bụi, khí thải:

Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào dự án; mùi hôi từ khu vực xử lý chất thải (nước thải, rác thải. Thành phần chủ yếu: bụi, CO, NOx, HC...).
b) Chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại
- Chất thải rắn thông thường: Với số lượng khách du lịch mùa cao điểm khoảng 1.500 lượt khách/ngày, CNV khoảng 50 người phát sinh khoảng 465 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là bao bì các loại vật dụng; thức ăn thừa, bao bì nilon, bìa carton,…

- CTNH: Phát sinh chủ yếu trong quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị (chủ yếu từ máy phát điện...), thành phần bao gồm: Giẻ lau có dính dầu mỡ; bao bì, thùng đựng dầu mỡ... với khối lượng ước tính khoảng 1kg/tháng, có chứa nhiều thành phần độc hại cho môi trường và con người. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án
5.4.1. Đối với giai đoạn thi công

a. Đối với thu gom và xử lý nước thải

- Nước thải sinh hoạt:

+ Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý bằng nhà vệ sinh di động.
+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thuê đơn vị có chức năng định kì hút và xử lý.

- Nước thải xây dựng:

+ Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình. 

+ Hạn chế tối đa việc rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, máy móc thi công bằng cách che đậy hoặc chứa trong nhà có mái che khi có mưa.

- Nước mưa chảy tràn: 

+ Lựa chọn thời điểm thi công trước mùa du lịch cao điểm, ít xảy ra mưa bão lũ lụt, để tránh những ngày mưa để giảm thiểu đến mức tối đa lượng nước mưa chảy tràn mang theo đất, cát, chất ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong khu vực, cũng như gây bồi lắng, cản trở dòng chảy. 

+  Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường.

b. Đối với xử lý bụi, khí thải

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế ô nhiễm bụi trên diện rộng, thực hiện tưới nước giảm bụi (tần suất tối thiểu 03 lần/ngày).

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: Khẩu trang, găng tay, mũ, giày,...

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục công trình nhằm kiểm soát và hạn chế bụi phát tán trên diện rộng.

5.4.1.2. Các công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn, CTNH

a. Chất thải rắn sinh hoạt

- Trang bị 03 thùng rác sinh hoạt loại 60 lít. Tiến hành phân loại khi thải bỏ rác, hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình tiến hành thu gom, đưa đi xử lý định kỳ 1 tuần/1 lần.

b. Chất thải nguy hại

CTNH sẽ được thu gom, tập trung vào thùng rác có nắp đậy dán biển báo, thể tích 60 lít/thùng, đáy thùng được lắp 4 bánh xe để dễ dàng di chuyển. Hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý định kỳ 1 năm/1 lần.

c. Chất thải rắn xây dựng

- Vật liệu xây dựng được sử dụng là những loại vật liệu thân thiện với môi trường (lá cọ, tre, nứa, luồng...) do đó, phần dư thừa sẽ được thu gom, xử lý chung với chất thải rắn sinh hoạt.

- Các loại sắt, thép được lắp ghép sẵn ở ngoài rồi mới đưa vào khu vực dự án, phần dư thừa được tận dụng bán phế liệu.

- Đất đá đào cột trụ hố móng với khối lượng không lớn sẽ được tận dụng để tôn nền tại những nơi thiếu hụt trong phạm vi dự án.

5.4.1.3. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong giai đoạn này và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động, sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

- Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

5.4.1.4. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác

+ Chủ dự án công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện Dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

+ Thi công đúng theo thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình, có biển báo chỉ đường, biển báo hướng dẫn đầy đủ nhằm hạn chế tai nạn giao thông gây tâm lý không tốt cho nhân dân.

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan công an địa phương trong quản lý an ninh trật tự; thực hiện khai báo tạm trú đầy đủ và thường xuyên để tiện theo dõi, giám sát và phát sớm các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

5.4.2. Đối với giai đoạn hoạt động

5.4.2.1. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý nước thải, khí thải

* Xử lý nước thải: 
Nước thải sinh hoạt của dự án được thu gom và xử lý theo sơ đồ sau



* Nước mưa chảy tràn: 
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa bằng xung quanh nhà đón tiếp, nhà bếp, nhà hàng.

- Đối với phần diện tích còn lại của dự án chủ yếu là đất rừng tự nhiên, đất mặt nước với thảm thực vật che phủ tốt, nước mưa được thoát tự nhiên theo địa hình về sông Chày.

* Bụi và khí thải:

- Bố trí khu vực đỗ xe tập trung, cách xa khu vui chơi, khu trải nghiệm dưới nước nhằm giảm phát tán khí thải và tiếng ồn đến khu vực tập trung du khách.

- Duy trì và bảo vệ thảm thực vật, cây xanh hiện trạng, kết hợp trồng bổ sung cây bản địa phù hợp điều kiện sinh thái nhằm tăng khả năng hấp thụ bụi, điều hòa nhiệt độ, cải thiện vi khí hậu khu vực.

- Đối với CNV: Chủ dự án xây dựng phương án bố trí xe bus đưa đón CNV tại các điểm cố định đến khu du lịch để hạn chế tối đa lưu lượng xe ra vào, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, bụi, khí thải giao thông gây ô nhiễm môi trường.

5.4.2.2. Các công trình, biện pháp quản lý CTR 

- Bố trí thùng rác chuyên dụng dọc theo các lối đi, tại nhà đón tiếp, nhà hàng, nhà bếp, nhà vệ sinh. Tại các sàn đạo nghỉ chân ngắm cảnh, chủ dự án đặt các giỏ rác bằng tre, nứa để thu gom rác nhưng vẫn đảm bảo mỹ quan cho khu du lịch. 

- Hợp đồng với Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường Đô thị Phong Nha định kỳ thu gom, xử lý theo đúng quy định.

- Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trước khi xử lý.

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án
5.5.1. Chương trình quản lý môi trường

Để đảm báo quá trình xây dựng các hạng mục công trình cũng như giai đoạn hoạt động của Dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương, mặt khác nhằm đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong suốt thời gian thi công, hoạt động của dự án.
5.5.2. Chương trình giám sát môi trường

a. Giám sát môi trường nước mặt

- Số lượng, vị trí quan trắc:

+ 01 điểm tại sông Chày đoạn tiếp giáp với Khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối.

- Thông số giám sát: pH, DO, TSS, COD, BOD5, Amoni (tính theo N), tổng Nito, tổng photpho, Coliform, tổng dầu mỡ. 
- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần vào thời điểm hoạt động.
- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

b. Giám sát CTR, CTNH 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng, công tác lưu giữ, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: 
- Quy định áp dụng: 

+ Luật Bảo vệ môi trường 2020.

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/ 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

+ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

+ Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025.

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định liên quan.

+ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

+ Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1. Thông tin về dự án
1.1.1. Tên dự án
- Dự án du lịch sinh thái Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

1.1.2. Tên chủ đầu tư
- Chủ đầu tư: Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. 
- Địa chỉ: xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.
- Người đại diện: Ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc.
- Tiến độ thực hiện Dự án: Theo Công văn số 1355/UBND-KGVX ngày 13/10/2025, Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 06 tháng kể từ ngày phê duyệt Dự án. Tuy nhiên, do quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý và các điều kiện liên quan, tiến độ thực hiện Dự án có điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu. Chủ Dự án đang tiếp tục triển khai các bước theo quy định và sẽ thực hiện Dự án ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

1.1.3. Vị trí địa lý của Dự án
Dự án có vị trí tại tiểu khu 606 (khoảnh 13) thuộc phân khu Phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, thuộc địa phận xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Theo văn bản số 1355/UBND-KGVX ngày 13/10/025 về việc chấp thuận dự án Dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối” thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, dự án có diện tích 180.000m2, với các vị trí tiếp giáp như sau:
+ Phía Đông: Giáp khu du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối hiện hữu;
+ Phía Tây: Giáp rừng núi;
+ Phía Nam: Giáp quy hoạch Dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Suối Nước Moọc”;
+ Phía Bắc: Giáp đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây.
Khu vực quy hoạch có các điểm mốc tọa độ theo hệ tọa độ VN2000 (Kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 3o) như sau:

Bảng 1.1. Tọa độ ranh giới khu vực quy hoạch

	STT
	Điểm
	Hệ tọa độ VN2000
KTT 106°00’, múi chiếu 3°

	
	
	X(m)
	Y(m)

	1
	A1
	194622.62
	525388.3

	2
	A2
	1942842.84
	525544.76

	3
	A3
	1942892.66
	525604.28

	4
	A4
	1943019.64
	525717.49

	5
	A5
	1943119.95
	525741.65

	6
	A6
	1943366.13
	525916.57

	7
	A7
	1943699.06
	526352.43

	8
	A8
	1943781.14
	526419.05

	9
	A9
	1943799.45
	526455.01

	10
	A10
	1943685.14
	526530.27

	11
	A11
	1943662.61
	526486.94

	12
	A12
	1943343.2
	526087.28

	13
	A13
	1942579.12
	525466.17


1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án
Dự án triển khai tại Tiểu khu 606 (khoảnh 13) thuộc Phân khu Phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với tổng diện tích 180.000m2, trong đó:

- Diện tích bố trí các hạng mục công tình xây dựng của Dự án là 1.283m2, bố trí rải rác trong phạm vi quy hoạch, các vị trí lựa chọn xây dựng có hiện trạng là đất trống, cây cối chủ yếu là thảm thực vật tầng thấp. 

- Phần diện tích còn lại chủ yếu là đất tự nhiên và mặt nước Sông Chày. Hiện trạng là đất rừng tự nhiên và mặt nước sông, thuộc quản lý của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong phạm vi Dự án chưa thực hiện khai thác du lịch sinh thái, chưa hình thành tuyến tham quan, điểm du lịch dịch vụ. 

1.1.5. Khoảng cách từ Dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường
a. Hệ thống sông, suối: 

- Trong khu vực thực hiện dự án có hệ thống sông Chày chảy qua. Sông Chày là hạ lưu của suối Nước Mọoc. Nguồn nước sông Chày chủ yếu được khai thác, sử dụng phục vụ các hoạt động du lịch sinh thái, vui chơi giải trí dưới nước như tham quan cảnh quan, chèo thuyền kayak, tắm suối và các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên khác. Hiện tại, tiếp giáp Dự án về phía Đông đã có khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối đã được đầu tư và khai thác, sử dụng một phần hệ thống sông Chày – Hang Tối phục vụ hoạt động du lịch sinh thái, tham quan, tắm bùn và vui chơi giải trí dưới nước. Dự án dự kiến triển khai sẽ tiếp tục khai thác phía thượng lưu của sông Shày. 

Nguồn nước sông Chày hiện tại không sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt tập trung; chức năng chính của sông, suối trong khu vực là duy trì cân bằng sinh thái và phục vụ phát triển du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

- Suối Nước Mọoc là suối phía thượng lưu sông Chày, khu vực suối Nước Mọoc cũng được khai thác phục vụ mục đích du lịch. Suối Nước Mọoc được sử dụng cho các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm trên suối như tham quan cảnh quan, chèo thuyền, kết nối các điểm du lịch trong khu vực (trong đó có tuyến du lịch suối Nước Mọoc). 

b. Hiện trạng giao thông: 

Tiếp giáp về phía Tây là tuyến đường HCM Tây, bề rộng khoảng 5-7m, hiện trạng đã được rải nhựa, chất lượng mặt đường tốt, thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình thi công, xây dựng và hoạt động đi lại của khách du lịch giai đoạn vận hành. Khi đi vào hoạt động, Dự án sẽ kết nối với đường HCM nhánh Tây thông qua bãi đổ xe của khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối  hiện đang hoạt động tiếp giáp phía Nam Dự án. 

c. Hiện trạng về tài nguyên thiên nhiên

Theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gia đoạn 2021 – 2030 và Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2025, tài nguyên động thực vật của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đặc trưng với kiểu rừng kín lá rộng thường xanh ẩm nhiệt đới trên núi đá vôi.

+ Hệ thực vật phong phú và đa dạng với sự có mặt của 174 họ, 822 chi và 2.952 loài thuộc các ngành: Khuyết lá thông, Thạch tùng, Cỏ tháp bút, Dương xỉ, Thông và Ngọc lan. Một số các loài cây gỗ quý kích thước lớn như Bách xanh, Hoàng đàn giả, Pomu, và một số loài cây quý hiếm khác.

+ Hệ động vật với 822 loài động vật có xương sống thuộc các Lớp: Thú (154 loài thuộc 64 giống, 31 họ, 10 bộ), Chim (303 loài thuộc 137 giống, 52 họ, 18 bộ), Cá (214 loài thuộc 85 giống, 31 họ, 11 bộ), Bò sát (100 loài, thuộc 43 giống, 14 họ, 2 bộ) và Lưỡng cư (51 loài, thuộc 9 giống, 6 họ, 1 bộ). Số loài động vật đặc hữu có tổng số 41 loài với 40 loài đặc hữu của dãy Trường Sơn và 30 loài là đặc hữu của Việt Nam.

Trong năm 2025, tăng thêm 02 loài động thực vật mới cho khoa học đã được công bố một là loài ốc đất mới Calybium plicatus sp. Nov có tên tiếng Việt là Ốc nón Sơn Đoòng và một loài thực vật mới: Decaneuropsis phongnhakebangensis có tên tiếng Việt là Bạch Đầu Phong Nha - Kẻ Bàng được công bố tháng 9/2025. 

d. Hiện trạng dân cư: 
Trong khu vực thực hiện dự án không có dân cư sinh sống. Khu dân cư gần nhất thuộc thôn Chày Lập, xã Phong Nha, cách dự án khoảng 700m về phía Đông Bắc. Các hộ dân đang sinh sống tại đây thưa thớt, có kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp (trồng lúa, hoa màu...) và kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. 

e. Các đối tượng kinh tế - xã hội

- Tiếp giáp với Dự án về phía Đông là điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối hiện tại thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẽ Bàng quản lý và khai thác. Khu du lịch Sông Chày – Hang Tối thuộc địa phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng hiện đang được khai thác phục vụ du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm. Hoạt động du lịch tại khu vực bắt đầu từ năm 2011 và được phát triển tương đối ổn định từ giai đoạn 2014–2015 đến nay. Các hoạt động khai thác du lịch chủ yếu dựa trên điều kiện tự nhiên sẵn có, bao gồm cảnh quan sông Chày, hệ thống hang động núi đá vôi và thảm rừng lá rộng thường xanh đặc trưng.

Hiện nay, các sản phẩm du lịch chính đang được tổ chức khai thác gồm: trượt zipline vượt sông và vào cửa Hang Tối, chèo thuyền kayak trên sông Chày, tham quan và khám phá Hang Tối kết hợp tắm bùn tự nhiên trong hang, tắm sông và một số trò chơi giải trí dưới nước. Hạ tầng phục vụ du lịch đã được đầu tư với các hạng mục như bến thuyền, khu đón tiếp du khách, đường đi bộ, điểm nghỉ chân và các công trình phụ trợ ven sông, cơ bản đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Hoạt động du lịch tại khu vực chủ yếu diễn ra vào mùa khô và các thời điểm cao điểm du lịch trong năm; lượng khách có sự biến động theo mùa.

- Cách dự án khoảng 2,1km về phía Tây Nam là khu du lịch sinh thái Suối Nước Mọoc đang hoạt động thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẽ Bàng quản lý và khai thác (Chủ đầu tư). Khu du lịch Suối Nước Moọc nằm trong khu vực rừng núi đá vôi với hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh đặc trưng. Khu du lịch được đưa vào khai thác phục vụ du lịch từ khoảng năm 2016 và hiện nay là một trong những điểm du lịch sinh thái nổi bật của khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Các hoạt động du lịch tại đây chủ yếu khai thác cảnh quan tự nhiên của hệ thống suối, sông ngầm, thảm thực vật rừng và địa hình núi đá vôi.

Hiện nay, các sản phẩm du lịch chính tại Suối Nước Moọc gồm: tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh cảnh quan suối – rừng; tắm suối và bơi lội tại các khu vực được bố trí an toàn; chèo thuyền kayak, các trò chơi giải trí dưới nước và hoạt động dã ngoại, nghỉ ngơi ven sông. Hạ tầng phục vụ du lịch đã được đầu tư với các hạng mục như bến thuyền kayak, cầu gỗ, lối đi bộ trong rừng, nhà chờ, chòi nghỉ và các công trình phụ trợ, cơ bản đáp ứng nhu cầu tham quan và trải nghiệm của du khách. Hoạt động du lịch tại Suối Nước Moọc mang tính chất sinh thái – nghỉ dưỡng, tập trung chủ yếu vào mùa khô và các dịp cao điểm du lịch.

- Cách dự án khoảng 300m về phía Đông Bắc là Khu du lịch thung lũng Hava của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ. Khu du lịch Thung lũng Hava được đưa vào khai thác phục vụ du lịch từ khoảng năm 2020, theo mô hình du lịch sinh thái kết hợp vui chơi, giải trí ngoài trời. Hoạt động du lịch tại khu vực chủ yếu dựa trên cảnh quan tự nhiên của thung lũng, hệ thống suối – thác và thảm rừng núi đá vôi xung quanh. Các sản phẩm và trò chơi du lịch hiện đang được khai thác gồm: tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh cảnh quan thung lũng; tắm suối, tắm thác tại các khu vực được bố trí an toàn; chèo thuyền kayak, các trò chơi giải trí dưới nước; cùng một số hoạt động trải nghiệm ngoài trời như cầu treo, đường đi bộ trên cao, zipline ngắn và các trò chơi vận động nhẹ gắn với thiên nhiên.
- Cách dự án khoảng 300m phía Đông Bắc, đối diện Khu du lịch thung lũng Hava là Trạm kiểm lâm Trộ Mơợng thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
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Hình 1. Các đối tượng xung quanh khu vực Dự án
1.1.5.3. Yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước với tổng diện tích 180.000m2 thuộc di sản thiên nhiên Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 01, Luật số 146/2025/QH15. 
1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất của dự án
1.1.6.1. Mục tiêu của đầu tư

Khai thác và phát huy các giá trị, tiềm năng của Di sản thiên nhiên Thế giới để phát triển du lịch trên địa bàn VQG, trong đó khai thác có hiệu quả sản phẩm du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối nhằm phát triển du lịch bền vững, đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá ngày càng cao của du khách; góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trong VQG; giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động địa phương và tăng thêm nguồn thu ngân sách nhà nước; góp phần quảng bá du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, du lịch Quảng Trị đến với bạn bè trong nước và quốc tế; Thông qua hoạt động du lịch sinh thái góp phần tuyên truyền, giáo dục người dân, du khách, các đối tượng tham gia hoạt động du lịch về các giá trị về tự nhiên, văn hóa, lịch sử và nhân văn của khu vực để nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

1.1.6.2. Quy mô, công suất của Dự án
- Khu vực Dự án có quy mô diện tích là 180.000 m2.
Dự kiến tiếp khoảng 1.500 lượt khách/ngày lúc cao điểm, khách đến tham quan, sử dụng các dịch vụ như tắm sông, tham gia chèo thuyền, trò chơ, ăn uống, nghỉ ngơi thư giãn,... không lưu trú qua đêm.

1.1.6.3. Loại hình của dự án
- Cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III (phân cấp theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng - Trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội).
- Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng mới.

- Dự án thuộc nhóm II theo quy định tại mục a, số thứ tự 5 Mục II Phụ lục IV, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/ NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/ NĐ-CP ngày 06/01/2025.

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án
Khu vực thực hiện dự án tại tiểu khu 606 (khoảnh 13), phân khu Phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nên theo khoản 3, điều 15 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, quy định đối với phân khu hục hồi - Sinh thái thì được xây dựng, lắp dựng công trình nghỉ dưỡng, lưu trú bằng vật liệu, cấu kiện lắp ghép, dễ tháo dỡ dưới tán rừng, nổi trên mặt nước, đảm bảo không tác động tiêu cực đến sinh trưởng, phát triển và phục hồi tự nhiên của cây rừng, hài hòa với cảnh quan thiên thiên nhiên; tổng diện tích công trình không vượt quá 2% diện tích trong hợp đồng hợp tác, chiều cao công trình không quá 12m. Ngoài ra, dự án chỉ thực hiện đầu tư tại các địa điểm, khu vực đất trống, không có cây và dưới tán rừng, diện tích bố trí các hạng mục hạ tầng là 1.283m2. Chi tiết các hạng mục cụ thể như sau:

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình của dự án

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Số lượng
	Tổng diện tích (m2)

	1
	Nhà hàng ẩm thực + Nhà bếp + Nhà vệ sinh
	650
	1
	650

	2
	Nhà đón tiếp + Bán vé
	120
	1
	120

	3
	Nhà ngâm chân thảo dược
	100
	1
	120

	4
	Sàn đạo nghỉ chân, ngắm cảnh
	275
	1
	100

	5
	Hệ thống cầu phao
	100
	1
	275

	6
	Bể nước PCCC
	100
	1
	100

	7
	Xe đạp trên không
	4
	1
	4

	8
	Cầu dây lắc
	4
	1
	4

	
	Tổng diện tích xây dựng
	
	
	1.283

	
	Mật độ xây dựng
	
	
	0,71%


1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án
* Xây dựng nhà hàng ẩm thực + Nhà bếp + Nhà vệ sinh

Đầu tư, xây dựng 01 nhà hàng lớn, nhà bếp, nhà vệ sinh tại bãi đất trống phía tây của đài Zipline với diện tích sàn 650m2, dự kiến sức chứa 500 thực khách/ thời điểm, tối đa 3 lượt/ngày.  

Hình thức: Nhà hàng được thi công lắp ghép khung sắt định hình, cột trụ được ốp tre, trúc, mái lợp lá vọt hoặc lá mây hoặc cỏ nhân tạo. 

* Nhà đón tiếp + Bán vé

Được đầu tư, xây dựng tại bãi đất trống phía đông của nhà hàng ẩm thực với mặt sàn 120m2. Kết hợp nhà chờ tư vấn du khách lựa chọn sử dụng dịch vụ du lịch. 

Hình thức: Thi công nhà lắp ghép bằng khung sắt, mái lợp lá vọt hoặc lá mây hoặc cỏ nhân tạo. 

* Nhà ngâm chân thảo dược

 Được đầu tư, xây dựng tại bãi đất trống phía đông của nhà hàng ẩm thực với mặt sàn 100m2, dự kiến sức chứa 30 thực khách/thời điểm.   

Hình thức: Thi công nhà lắp ghép bằng khung sắt, ốp Alu, trang trí hệ thống chiếu sáng thẩm mỹ. 

* Sàn đạo nghỉ chân, ngắm cảnh

Được đầu tư, xây dựng hệ thống sàn đạo nghỉ chân, ngắm cảnh dọc theo bờ sông Chày, với diện tích 275 m2 (mặt đường đi rộng 1m, chiều dài: 275m). 

Hình thức: Thi công khung sàn đạo bằng sắt hộp, mặt đi lát nhựa nhân tạo hoặc vật liệu thân thiện với môi trường. 

* Hệ thống cầu phao

Được đầu tư, lắp đặt dọc mặt nước sát bờ phía bắc sông chày, tuỳ vào địa hình sông để lắp đặt cho phù hợp. Diện tích 100m2. 

Hình thức: Thi công lắp ghép liên kết các phao nhựa thành những lối đi trên mặt nước, kết hợp lối lên xuống nhà hàng lớn. 

* Xe đạp trên không

Đầu tư bằng hệ thống cáp treo, trụ cố định từ phía đông giáp đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây qua bên kia sông (4m2). 

Hệ thống dây cáp trên 2 dây để giữ thăng bằng cho người lái, dưới 2 dây để làm đường ray bánh xe. 

* Cầu dây lắc

Đầu tư bằng hệ thống cáp dù loại 12mm, trụ cố định từ phía sông giáp đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây qua bên kia sông (4m2). Lắp đặt 02 dây; 01 trên, 01 dưới. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ

a. Cấp điện

* Giải pháp cấp điện: Công năng công trình là đặc điểm phụ tải điện thuộc hộ tiêu thụ loại 3: Cho phép mất điện trong thời gian ngắn để sửa chữa khắc phục sự cố.
* Nguồn điện: Lấy tại  nguồn điện hạ thế khu vực.

Bảng 1.3. Giải pháp chiếu sáng

	STT
	Khu vực chiếu sáng
	Cấp độ chiếu sáng
	Ghi chú

	1
	Khu vực Văn Phòng
	500 lux
	TCVN 7114:2008

( Mục 22 )

	2
	Sảnh
	300 lux
	TCVN 7114:2008

( Mục 22 )

	3
	Hàng lang
	300 lux
	TCVN 7114:2008

( Mục 22 )

	4
	Cầu thang
	150 lux
	TCVN 7114:2008

( Mục 1 )


* Phương án chiếu sáng:

Khu vực sử dụng dịch vụ: Sử dụng đèn LED bán nguyệt thân nhôm 40W-220V.
Khu vực hành lang, WC: Sử dụng đèn LED vuông.

* Giải pháp lắp đặt thiết bị:

- Giải pháp thiết kế lắp đặt ổ cắm:

+ Việc thiết kế mạng điện ổ cắm phục vụ các thiết bị điện không cố định/ di động, hoặc các thiết bị điện gia dụng. Thiết kế mạng điện ổ cắm đáp ứng đủ công suất cho các thiết bị.

+ Hệ thống ổ cắm tại các phòng dịch vụ để cấp nguồn cho các thiết bị - máy tính, điện thoại  phục vụ du khách.

+ Hình thức bố trí: Ổ cắm âm tường cách sàn 0,5m, ở những vị trí thuận tiện cho việc cắm các thiết bị điện.

* Giải pháp lắp đặt thiết bị đóng cắt bảo vệ điện:

- Nguồn điện được bảo vệ bằng các tủ điện tổng từng hạng mục, bảo vệ đóng cắt bằng aptomat tổng.

- Từ sau mỗi tủ tổng hạng mục phân chia cho từng tầng, từng phòng đóng cắt riêng bằng aptomat nhánh.

+ Tủ điện tổng, tầng, phòng gắn âm tường cách sàn 1,5m.

* Giải pháp lắp đặt hệ thống truyền tải điện năng:

- Trục đứng thông tầng: Sử dụng cáp điện đi thông tầng.

- Trục ngang: Sử dụng cáp điện.

- Cáp, dây trong nhà: Chủ yếu sử dụng cáp CV.

+ Từ aptomat đến ổ cắm 2-Cu/PVC 2,5 mm2.

+ Từ aptomat đến công tắc đèn, từ công tắc đèn đến đèn dùng 2-Cu/PVC 1,5 mm2.

+ Từ aptomat đến điều hòa không khí trong phòng 2-Cu/PVC 2,5 mm2.

- Cáp ngoài nhà: sử dụng cáp CXV/DSTA; LV-ABC;CXV.

b. Thông tin liên lạc 

- Cáp quang đến tủ LAN, Internet sẽ được cung cấp bởi hệ thống mạng nội bộ. 

- Hệ thống cáp đồng UTP xoắn đôi tại các khu vực được kết nối theo sơ đồ hình sao. Sử dụng cáp UTP cat 6 nối từ các tủ tầng trong phòng kỹ thuật đến các ổ cắm mạng. Cáp được đi trong máng cáp, tại các vị trí không có máng cáp thì đi trong ống PVC cứng đi ngầm tường sàn.

- Ổ cắm dùng loại jack RJ 45 loại đơn, đôi lắp âm tường ở độ cao 0,4m so với mặt nền hoàn thiện (trừ những ổ có ghi chú cao độ cụ thể hoặc âm sàn). 

- Trên hành lang khu bố trí các bộ phát sóng Wifi phục vụ cho truy cập mạng không dây.

c. Phòng cháy chữa cháy

* Bể nước PCCC

Được đầu tư, xây dựng tại bãi đất trống phía tây của nhà hàng ẩm thực, với diện tích nước 30m2.    

Hình thức: Thi công bằng gạch thẻ và lắp đặt hệ thống thiết bị PCCC, máy bơm công suất lớn phục vụ chữa cháy. 

- Bố trí bình chữa cháy tại nhiều vị trí khác nhau trong phạm vi công trình. Thông số kỹ thuật chính của bình bột chữa cháy:

Chất chữa cháy


: bột ABC

Dung tích



: 4kg

Vật liệu chế tạo vỏ bình

: bằng thép

Nhiệt độ môi trường


: - 20OC -:- +55OC

Mã hiệu 



: MFZL4

- Lắp đặt các Nội quy, tiêu lệnh PCCC ở tại các vị trí thích hợp và nơi đặt bình chữa cháy để mọi người chấp hành các yêu cầu quy định an toàn PCCC và biết cách xử lý tình huống khi có cháy xảy ra.

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

a. Công trình xử lý nước thải

- Nhà vệ sinh:

+ Đầu tư, xây dựng 1 nhà vệ sinh tại khu vực nhà hàng, diện tích sàn 36m2. 

+ Hình thức: Nhà vệ sinh được thi công lắp ghép khung sắt định hình, cột trụ được ốp tre, trúc, mái lợp lá vọt hoặc lá mây hoặc cỏ nhân tạo. 
+ Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn chế tạo sẵn bằng vật liệu composite (FRP), dạng hình trụ nằm ngang, thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt. Số lượng: 01 bể. Thể tích mỗi bể: 8 m³

- Bể lắng nước thải kích thước DxRxH: 4,2x3x2 (m) được xây ngầm, kết cấu bể bằng BTCT.
b. Công trình, biện pháp lưu chứa chất thải sinh hoạt

- Bố trí thùng đựng rác để thu gom lượng chất thải rắn phát sinh từ khu vực chức năng của dự án như: nhà hàng, nhà đón tiếp, nhà ngâm chân thảo dược, sàn đạo nghỉ chân ngắm cảnh, nhà bếp...

- Thực hiện phân loại rác tại nguồn, đảm bảo thu gom triệt để chất thải rắn, hạn chế lưu giữ lâu ngày gây mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 
- Hợp đồng với HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường đô thị Phong Nha vận chuyển CTR đi xử lý theo đúng quy định. 
c. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Xây dựng khu vực lưu trữ CTNH với tổng diện tích dự kiến 10m2. Kho lưu giữ chất thải nguy hại được xây dựng tại nơi khô thoáng, có mái che, nền lát bê tông xi măng và tường bao quanh, có bình chữa cháy, có biển cảnh báo nguy hại. Dự kiến kho chứa CTNH được xây dựng tại kho đựng trạng thiết bị. 
Bố trí 05 thùng chứa có nắp đậy, dung tích khoảng 50 - 200lít. Thùng chứa được dán nhãn, khu vực lưu giữ chất thải được dán biển cảnh báo theo đúng quy định.

Cử cán bộ nhân viên thu gom CTNH và lưu chứa đúng nơi quy định. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của Dự án; nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của dự án
1.3.1. Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ Dự án
Khối lượng một số nguyên vật liệu phục vụ quá trình thi công dự án như sau:
Bảng 1.4. Dự kiến khối lượng các loại nguyên vật liệu phục vụ Dự án[17]
	TT
	Nguyên, vật liệu
	Khối lượng (tấn)
	Trọng tải xe vận chuyển (tấn)
	Số lượt xe vận chuyển

	1
	Cát 
	142,3
	10


	15

	2
	Đá 
	129,8
	
	13

	3
	Xi măng
	29
	
	3

	4
	Sắt, thép
	12,31
	
	2

	5
	Ván nhựa nhân tạo
	5,2
	
	1

	6
	Sơn
	0,5
	
	1

	7
	Tre, luồng, lá vọt. lá mây, lá cọ lợp mái…
	5
	
	1

	8
	Các vật tư khác
	1,5
	
	1

	
	TỔNG
	325,6
	
	37


Ngoài ra, Dự án có tiến hành đào móng, cột trụ một số hạng mục công trình như nhà hàng, nhà đón tiếp, nhà bếp, nhà vệ sinh... phát sinh với khối lượng đất đào khoảng 88,3 m3[17].

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước, nhiên liệu

1.3.2.1. Trong giai đoạn thi công, xây dựng

Dự án sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công hoàn thiện từng phân đoạn nhỏ để hạn chế máy móc, thiết bị tập trung, giảm thiểu lượng phát thải cùng một lúc. Vì vậy, công nhân sẽ tập trung khoảng 20 người.
* Cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực dự án được lấy từ hệ thống điện hiện có trong khu vực dự án.

* Cấp nước: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công (ước tính cao nhất khoảng 20 người) do đơn vị thi công tự cung cấp, cụ thể:
+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của công nhân. 
+ Nước sinh hoạt: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 3m3 để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân. 
* Cung cấp nhiên liệu:

Nguồn cung cấp nhiên liệu xăng, dầu, mỡ bôi trơn... cho các thiết bị thi công sẽ được lấy từ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

1.3.2.1. Trong giai đoạn hoạt động

* Cấp điện: 

- Nguồn cung cấp: Được đấu nối từ tuyến điện hạ thế trong khu vực. 
* Cấp nước:
- Nguồn cung cấp:

+ Nước ăn uống: Mua bình nước 20L tại các cơ sở trên địa bàn để sử dụng.

+ Nước sinh hoạt: Sử dụng nước khai thác từ giếng khoan trong khu vực dự án. 

+ Nước cấp cho PCCC, nước tưới cây, rửa đường: Sử dụng nước từ nguồn nước giếng khoan và nước mặt tại chỗ (sông Chày). 

- Lượng nước sử dụng:
+ Khách du lịch: Theo quy mô của Dự án là du lịch sinh thái và thực tế vận hành tại khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối (tiếp giáp Dự án về phía Đông), khu du lịch sinh thái Suối Nước Moọc đang hoạt động do Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý, khai thác báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat đã được cấp phép, lượng nước cấp cho khách du lịch không lưu trú đến thăm quan, sử dụng các dịch vụ du lịch sinh thái trung bình khoảng 10 - 12 lít/khách.

+ Nhân viên: 10 -12 lít/người.ngày.

+ Nước cấp cho nhà hàng: Theo quy định tại khoản 3, Điều 10, Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, đơn vị khai thác, kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu vực Di sản thế giới chỉ được phép sử dụng nguyên liệu được chế biến sẵn từ ngoài vào, không sơ chế, chế biện thực phẩm trong rừng và tại các khe suối, sông hồ. Vì vậy, chủ dự án dự kiến sẽ phục vụ bữa ăn chủ yếu các món gà nướng, cá nướng, thịt heo nướng... trên mẹt lót lá chuối, hạn chế sử dụng bát, đũa; Các nguyên liệu được hộ dân cung cấp sơ chế sẵn ở ngoài mang vào nên lượng nước sử dụng trong nấu ăn rất ít, trung bình 2 - 3 lít/khách/bữa ăn.

+ Nước cấp cho nhà ngâm chân thảo dược: 5 lít/khách.
- Tính toán nhu cầu dùng nước:
Bảng 1.5. Tính toán nhu cầu dùng nước

	TT
	Đối tượng sử dụng
	Số lượng (người)
	Chỉ tiêu cấp nước
	Khối lượng nước sử dụng (m3/ngày)

	1
	Nước sinh hoạt
	
	
	18,6

	1.1
	Khách du lịch
	1.500
	12 lít/khách
	18

	1.2
	CNV
	50
	12 lít/người
	0,6

	2
	Nhà hàng (Quy mô tiếp 500 khách/lượt, tối đa 3 lượt khách/ngày)
	1.500
	3 lít/khách/suất
	4,5

	3
	Nhà ngâm chân thảo dược (Quy mô tiếp 30 khách/lượt, tối đa 5 lượt khách/ngày)
	150
	5 lít/khách
	0,75

	 
	Tổng (1+2+3)
	 
	 
	23,85


1.3.3. Danh mục máy thi công

Ngoài xe ô tô vận chuyển, các phương tiện, máy thi công chính trong giai đoạn thi công Dự án được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng 1.6. Số lượng các máy thi công chính trong giai đoạn thi công [17]
	TT
	Loại máy thi công
	Công suất
	Số lượng

	1
	Máy cắt, uốn thép
	3 – 5 kW
	01 bộ

	2
	Máy hàn
	5 – 7 kW
	01 máy

	3
	Máy phát điện
	30 – 50 kVA
	01 máy

	4
	Máy cưa
	1,5 – 2,2 kW
	01 máy

	5
	Máy khoan, cắt, bắt vít
	0,6 – 1,2 kW/bộ
	02 bộ

	6
	Xe tải
	10 tấn
	02 xe


1.3.4. Sản phẩm của dự án

Dự án cung cấp các sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối (tắm sông, vui chơi giải trí dưới nước, các trò chơi, chèo thuyền, tham quan ngắm cảnh dọc theo các tuyến sàn đạo, ngâm chân thảo dược thư giãn, ăn uống,...), với mục tiêu phát triển du lịch bền vững gắn với việc khai thác hợp lý cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái rừng đặc trưng của khu vực. 
Với quy mô của Dự án sẽ đáp ứng số lượng khách:
+ Nhà ngâm chân thảo dược: 50 khách/lượt, tối đa 3 lượt/ngày;

+ Nhà hàng ẩm thực, nhà bếp, sàn đạo nghỉ chân, ngắm cảnh  và các khu vui chơi... đón tiếp 500 khách/lượt, tối đa 3 lượt/ngày.

1.4. Quy trình vận hành

Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, các hạng mục công trình của Dự án được đưa vào vận hành đồng bộ (không có dịch vụ lưu trú, ở lại qua đêm) theo quy trình sau:

* Quy trình đón tiếp và quản lý du khách

Du khách đến khu du lịch được hướng dẫn tập trung tại nhà đón tiếp – bán vé. Tại đây, du khách thực hiện các hoạt động mua vé, đăng ký sử dụng dịch vụ, nghe tư vấn và phổ biến nội quy an toàn. Nhân viên khu du lịch có trách nhiệm kiểm soát số lượng khách vào khu vực dịch vụ nhằm đảm bảo không vượt quá công suất thiết kế của từng hạng mục.

* Quy trình vận hành nhà hàng ẩm thực, nhà bếp và nhà vệ sinh

- Sau khi tham quan và tham gia các hoạt động trải nghiệm, du khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng ẩm thực.

- Nhà bếp thực hiện các công đoạn tiếp nhận nguyên liệu, chế biến và phục vụ thực phẩm theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

* Quy trình vận hành nhà ngâm chân thảo dược

Du khách có nhu cầu thư giãn sử dụng dịch vụ ngâm chân thảo dược theo khung giờ quy định. Nước ngâm chân được thay định kỳ; bã thảo dược và nước thải phát sinh được thu gom, xử lý theo quy định, không xả trực tiếp ra môi trường. Khu vực này được vệ sinh, khử trùng thường xuyên nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe du khách.

* Quy trình vận hành sàn đạo nghỉ chân, ngắm cảnh

Du khách di chuyển, tham quan và nghỉ chân trên hệ thống sàn đạo dọc bờ sông Chày. Trong quá trình vận hành, đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra kết cấu sàn đạo, lan can và mặt sàn nhằm đảm bảo an toàn. Rác thải phát sinh được bố trí thùng chứa và thu gom định kỳ.

* Quy trình vận hành hệ thống cầu phao

Hệ thống cầu phao được sử dụng để phục vụ việc di chuyển và trải nghiệm của du khách trên mặt nước. Trước và trong thời gian vận hành, cầu phao được kiểm tra độ nổi, độ liên kết của các phao và khả năng chịu tải. Khi điều kiện thời tiết bất lợi (mưa lớn, lũ, dòng chảy mạnh), cầu phao sẽ được hạn chế hoặc tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn.

* Quy trình vận hành hạng mục xe đạp trên không

Du khách đăng ký tham gia dịch vụ xe đạp trên không tại nhà đón tiếp và được nhân viên hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ. Trước mỗi lượt vận hành, hệ thống cáp treo, trụ đỡ và thiết bị an toàn được kiểm tra kỹ thuật. Việc vận hành được kiểm soát chặt chẽ về số lượng người tham gia, tuân thủ quy định an toàn và tạm dừng hoạt động khi điều kiện thời tiết không đảm bảo.

* Quy trình vận hành cầu dây lắc

Cầu dây lắc được khai thác phục vụ tham quan, trải nghiệm. Trước khi đưa vào sử dụng và trong suốt quá trình vận hành, cầu được kiểm tra định kỳ về độ căng cáp, kết cấu trụ và khả năng chịu lực. Nhân viên quản lý kiểm soát số lượng người qua cầu tại cùng một thời điểm nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

1.5. Biện pháp tổ chức thi công

Trong quá trình thi công, các hạng mục công trình của Dự án được triển khai theo nguyên tắc bám sát địa hình tự nhiên hiện trạng, không thực hiện san gạt, cải tạo nền trên diện rộng, nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến cảnh quan, hệ sinh thái và môi trường tự nhiên trong khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Các công trình chủ yếu được thiết kế theo kết cấu lắp ghép, kết cấu nhẹ, bố trí linh hoạt theo cao độ địa hình hiện hữu; các vị trí móng trụ, trụ đỡ chỉ thi công cục bộ với diện tích nhỏ, phù hợp điều kiện địa chất – địa hình, không làm thay đổi đáng kể địa mạo khu vực. Đối với các hạng mục như sàn đạo nghỉ chân, cầu phao, cầu dây lắc, xe đạp trên không, việc thi công chủ yếu là lắp đặt khung, trụ và kết cấu nổi, hạn chế tối đa đào đắp đất đá và tác động đến bờ sông.

Việc không san nền, không đào xẻ sườn đồi, không làm thay đổi dòng chảy tự nhiên giúp giảm thiểu nguy cơ xói mòn, sạt lở đất, hạn chế phát sinh bùn đất, chất rắn lơ lửng trong quá trình thi công, đồng thời bảo vệ thảm thực vật, hệ sinh thái rừng và cảnh quan tự nhiên đặc trưng của khu vực di sản.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, chủ dự án chỉ sử dụng các tuyến đường mòn, lối đi hiện có để vận chuyển vật liệu và thiết bị; hạn chế mở mới đường thi công, hạn chế tối đa việc chặt hạ cây xanh và xâm lấn diện tích rừng. Sau khi hoàn thành thi công, khu vực xây dựng được thu dọn, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo hài hòa với cảnh quan chung của Vườn quốc gia.

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án
Theo Công văn số 1355/UBND-KGVX ngày 13/10/2025, Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 06 tháng kể từ ngày phê duyệt Dự án. Tuy nhiên, do quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý và các điều kiện liên quan, tiến độ thực hiện Dự án có điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu. Chủ Dự án đang tiếp tục triển khai các bước theo quy định và sẽ thực hiện Dự án ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

1.6.2. Tổng mức đầu tư của Dự án
Tổng vốn đầu tư: 14.605.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu năm trăm nghìn đồng).

Nguồn vốn đầu tư: Huy động vốn xã hội hóa đề đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
a. Giai đoạn thi công, xây dựng

Giai đoạn thi công sẽ do nhà thầu thi công được lựa chọn thực hiện. Chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng giám sát thi công. Việc tổ chức quản lý và thi công do đơn vị thi công thực hiện, cụ thể như sau:

- Chế độ làm việc của Dự án là 28 ngày/tháng, 01 ca/ngày, 8h/ca. Tiến hành thi công trong vòng 6 tháng. 

- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì số lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến tối đa khoảng 20 người.

- Tuyển dụng lao động: Việc tuyển dụng lao động do nhà thầu thực hiện, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương có kinh nghiệm, được đào tạo hoặc công nhân lao động đến từ các địa phương khác.

b. Giai đoạn vận hành

- Chế độ làm việc: Tất cả các tháng, trừ những ngày có bão hoặc mưa lũ. Trong quá trình thực hiện phải theo dõi chặt chẽ tình hình thừi tiết để điều hành đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Thời gian hoạt động từ 10 tiếng (từ 7h-17h). 

- Số lượng CNV: Với quy mô 1.500 lượt khách/ngày thì lúc cao điểm số lượng CNV có thể lên tới 50 người/ngày.

- Tuyển dụng lao động: Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ 
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa hình và địa chất

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý

Dự án du lịch sinh thái Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối được xây dựng trên địa bàn xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Ranh giới xã Phong Nha như sau:
+ Phía Đông Bắc giáp xã Nam Ba Đồn và xã Nam Gianh.

+ Phía Đông Nam giáp xã Bắc Trạch và xã Bố Trạch.

+ Phía Tây Bắc giáp xã Tuyên Hoá và xã Kim Phú.

+ Phía Tây Nam giáp xã Thượng Trạch.

2.1.1.2. Điều kiện về địa hình

Khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có sự chia cắt mạnh, độ cao trung bình lớn và núi đá chiếm tỉ lệ lớn. Địa hình có sự phân hóa từ Tây sang Đông. Vùng địa mạo phi đá vôi có đặc điểm chung là núi thấp với thảm thực vật phủ trên bề mặt. Quá trình bào mòn tạo ra các thềm dọc theo các thung lũng của các sông hay tại các bờ của các khối núi đá vôi ở vùng trung tâm. Vùng địa hình chuyển tiếp là những dạng khác nhau xen giữa các núi đá vôi. [16]
Quá trình khảo sát thực tế cho thấy, khu vực dự án mang đặc trưng của địa hình khu vực VQG, có sự chênh lệch địa hình rõ rệt, thấp dần theo hướng từ Tây sang Đông. Theo đó, địa hình khu vực núi đá vôi và dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có cao độ lớn, trong khi địa hình thấp dần về phía khu vực bờ sông, tạo điều kiện thuận lợi cho thoát nước tự nhiên.
2.1.1.3.  Đặc điểm địa chất [10]
Địa chất vùng Phong Nha - Kẻ Bàng có sự đa dạng về cấu trúc và địa tầng, trong khu vực phân bố các hệ tầng địa chất chủ yếu sau: Hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs), hệ tầng La Khê (C1lk), hệ tầng Khe Giữa (Pkg), hệ tầng Cát Đằng (D2 fm cđ), hệ tầng Đồng Thọ (D3 fr đt), hệ tầng Long Đại (O - Slđ). Trong đó, chiếm tỉ lệ lớn nhất là hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

- Hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs): Hệ tầng Bắc Sơn bao gồm các loại trầm tích carbonat: đá vôi, đá vôi silic, đá vôi sét, đá vôi tái kết tinh, đá vôi trứng cá, đá vôi hữu cơ, đá vôi dạng khối. Bề dày chung của hệ tầng Bắc Sơn dao động trong khoảng 600-1000m. 

- Hệ tầng La Khê (C1lk): Hệ tầng La Khê bao gồm đá phiến sét, bột kết, cát kết, cát kết dạng quarzit, đá phiến sét chứa vật liệu hữu cơ, đá phiến silic màu đen, đá phiến sét vôi, xen những lớp mỏng đá vôi và vôi sét màu xám đen. Bề dày chung của hệ tầng khoảng 200m. Trầm tích của hệ tầng chứa phong phú hoá thạch Huệ Biển.

- Hệ tầng Khe Gữa (Pkg): Phân bố thành một số diện nhỏ rải rác ở phần trung tâm và tây bắc của khối núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng. Thành phần chủ yếu của hệ tầng là dăm kết vôi, đá vôi, đá vôi sét, vôi silic xen những lớp và ổ silic từ sẫm đến sáng màu chứa các hóa thạch Trùng lỗ. Bề dày của hệ tầng trong vùng khoảng 100m.

- Hệ tầng Động Thờ (D3 fr đt): Các trầm tích của hệ tầng lộ ra ở phía Đông và phía Tây Bắc của khối núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng. Một số diện lộ nhỏ của hệ tầng lộ xen trong khối đá vôi ở phần đông nam vùng. Hệ tầng chủ yếu gồm cát kết thạch anh hạt vừa, màu xám nhạt, phân lớp vừa và mỏng, xen các lớp bột kết, đá phiến sét chứa vật chất hữu cơ màu đen. Bề dày hệ tầng dao động trong khoảng 200 - 500m. Trong hệ tầng đã phát hiện nhiều hoá thạch Tay cuộn.

- Hệ tầng Long Đại (O - Slđ): Các trầm tích thuộc phần thấp của hệ tầng Long Đại lộ ra ở phía đông, bao quanh khối granit - granođiorit Đồng Hới thuộc phức hệ Trường Sơn. Tuổi Ordovic muộn - Silur sớm của hệ tầng Long Đại được xác định dựa trên cơ sở các hoá thạch Bút đá. Đặc điểm hệ tầng là đá phiến thach anh sericit, đá phiến sét than, cát kết quarzit, cuội kết thạch anh, dày 1000 - 1500m.

2.1.1.4. Đặc điểm khí hậu, khí tượng
Xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng của khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam và có mùa Đông tương đối lạnh ở miền Bắc. Khí hậu chia làm 02 mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa. 

- Mùa khô: Từ tháng 4 đến tháng 8, trùng với mùa gió Tây Nam khô nóng, lượng bốc hơi lớn nên thường xuyên gây hạn hán, cát bay, cát chảy lấp sông Nhật Lệ và khu dân cư. Nhiệt độ trung bình năm từ 24oC - 25oC. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm với nhiệt độ trung bình trên 27oC, mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ trung bình 21oC. Tổng nhiệt độ hàng năm khoảng 8.600 - 8.700oC, số giờ nắng trung bình hàng năm khoảng 1.700 - 1.800 giờ/năm. 

- Mùa mưa: Từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm nên thường gây lũ lụt trên diện rộng, lượng mưa trung bình nhiều năm là 2.100 - 2.200mm, số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm. 

Như vậy, với nhiệt độ và tổng nhiệt độ năm xếp vào loại khá cao và được đánh giá là phù hợp, thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây, con trong sản xuất nông nghiệp như: Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, gia súc, thủy sản.

a. Chế độ nhiệt  

- Về nhiệt độ: Theo quan trắc của 03 trạm khí tượng xung quanh Vườn Quốc gia, nhiệt độ hàng năm dao động ít, trung bình khoảng 240C. Nhiệt độ tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng ít biến đổi theo vĩ độ mà chủ yếu biến đổi theo độ cao địa hình. Trung bình lên cao 100 m, nhiệt độ giảm đi từ 0,5 - 0,60C. Sự giảm nhiệt độ không những theo độ cao mà còn thay đổi theo mùa, suất giảm nhiệt vào các tháng mùa hè lớn hơn các tháng mùa đông. Về mùa đông, nhiệt độ trung bình tháng giêng ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng là 180C. Khi có không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 100C, thậm chí có năm xuống 50C. Về mùa hè, ở Phong Nha - Kẻ Bàng vào các tháng VI, VII là các tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình các tháng này từ 29,0 - 29,50C ở vùng núi. [10]
b. Độ ẩm

- Độ ẩm không khí tương đối trung bình theo các tháng trong năm 81% - 83%. Mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng IX đến tháng IV năm sau, có độ ẩm trung bình trên dưới 89%. Tháng ẩm nhất là các tháng cuối mùa đông.

- Kỳ khô nhất là các tháng giữa mùa hạ, tháng VII có độ ẩm trung bình từ  65 - 78%. Chênh lệch độ ẩm trung bình tháng ẩm nhất và tháng khô nhất đạt 23,4% (năm 2020).

Bảng 2.1. Độ ẩm tương đối trung bình tháng qua các năm

ĐVT: %
	    Tháng

Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2020
	86,0
	83,7
	87,6
	86,1
	77,9
	64,9
	70,1
	75,6
	80,2
	87,2
	88,3
	86,0

	2021
	85,0
	88,1
	89,6
	87,2
	79,9
	70,8
	75,9
	72,3
	87,1
	86,6
	85,4
	83,2

	2022
	87,7
	87,4
	89,9
	85,4
	80,7
	69,9
	78,7
	76,8
	85,4
	86,0
	88,7
	83,8

	2023
	84,7
	89,2
	88,5
	83,8
	76,4
	69,3
	71,2
	71,3
	83,0
	87,5
	83,4
	84,0


                              Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình

c. Bức xạ mặt trời, số giờ nắng nắng

Tổng bức xạ lớn nhất rơi vào các tháng mùa hạ, trung bình hàng năm đạt từ 128÷133 Kcal/cm (thay số liệu)

 Số giờ nắng trong năm dao động từ 1.670 giờ đến 1.940 giờ, tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng II, năm 2022 với số giờ nắng khoảng 18,1 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng VII năm 2020 với số giờ nắng 318,1 giờ.

Bảng 2.2. Số giờ nắng trong tháng qua các năm

ĐVT: h
	           Tháng

  Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2020
	148,4
	163,5
	102,8
	77,3
	247,1
	293,4
	318,1
	195,1
	214,1
	67,9
	81,5
	30,6

	2021
	66,8
	145,4
	101,6
	187,7
	282,5
	247,7
	248,4
	255,9
	168,6
	67,8
	81,1
	40,6

	2022
	109,1
	18,1
	94,1
	142,8
	145,3
	266,4
	255,9
	201,3
	165,0
	108,4
	139,0
	45,0

	2023
	62,8
	57,6
	138,5
	145,5
	260,2
	246,0
	271,8
	180,8
	138,6
	110,2
	94,4
	53,6


Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình
d. Chế độ mưa

Về lượng mưa: Ở Phong Nha - Kẻ Bàng mùa mưa từ tháng VIII đến tháng XI và mùa khô từ tháng XII đến tháng VII năm sau. Trong mùa mưa, Phong Nha - Kẻ Bàng chịu ảnh hưởng hầu hết các loại hình thế thời tiết nguy hiểm xảy ra như bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, hội tụ nhiệt đới, gió Đông trên cao... đặc biệt là sự phối kết hợp chi phối của các hệ thống thời tiết đó. Những trận mưa lớn gây ra lũ lụt đặc biệt lớn là hệ quả của sự phối kết hợp chi phối của các hình thế thời tiết này. Từ tháng XII trở đi không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tràn xuống phía Nam nhưng thời kì này các nhiễu động nhiệt đới (bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ,...) đã lùi hẳn về phía Nam. Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng do địa hình đón gió nên vào các tháng XII và tháng I năm sau vẫn còn có mưa, thậm chí còn có mưa to nhưng diện mưa không lớn, thời gian không kéo dài như những tháng mưa chính vụ. Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng mùa mưa kết thúc muộn hơn các địa phương khác trong tỉnh. Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng lượng mưa phân bố không đồng đều giữa các mùa, cũng như giữa các tháng trong năm. Chính sự phân bố không đồng nhất theo thời gian đã gây thừa nước trong mùa mưa và thiếu nước trong mùa khô [10].

e. Gió 

Quảng Bình (cũ) nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên có hai mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè. Do địa hình chi phối nên hướng gió không phản ánh đúng cơ chế của hoàn lưu. Tuy nhiên, hướng gió thịnh hành vẫn biến đổi theo mùa rõ rệt. Gió được xác định chủ yếu theo hai đại lượng: hướng gió và tốc độ gió.

- Hướng gió

+ Hướng gió trong mùa đông (từ tháng XI - IV)

Trong mùa đông, thời kỳ hoạt động của hoàn lưu gió mùa Đông Bắc, trên đại bộ phận lãnh thổ của tỉnh các hướng gió thịnh hành là Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, sau đó tuỳ nơi là Bắc hoặc Tây với tần suất đạt khoảng 12 - 20%. Riêng khu vực vùng thấp nằm khuất ở phía Nam dãy Hoành Sơn có hướng gió thịnh hành là Tây (22 - 30%), sau đó là Tây Bắc và Đông Bắc với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 10 - 22%. 

Trên đất liền, hướng thịnh hành chủ yếu của gió mùa đông là hướng Tây Bắc, trừ vùng Ba Đồn thịnh hành hướng Tây do ảnh hưởng của các dãy núi chắn gió ở phía Bắc và thung lũng của hạ lưu sông Gianh, gió thổi hướng Tây Bắc theo thung lũng đến đây đổi thành hướng Tây.

Trên biển, do ít chịu sự chi phối của địa hình nên gió trên biển thường giữ nguyên hướng ban đầu và tốc độ cũng ít thay đổi.

Trong cơ chế gió mùa đông, ngay những tháng giữa mùa thỉnh thoảng cũng xuất hiện các hướng gió trái mùa như hướng gió Nam hoặc hướng Tây Nam, xen kẻ giữa hai đợt gió mùa Đông Bắc là những ngày gió Đông hoặc Đông Nam. 

+ Hướng gió trong mùa hè (từ tháng V - X)

Vào mùa hè, các hướng gió thịnh hành là Tây Nam hoặc Đông và Đông Nam với tần suất đạt khoảng 14 - 35%, sau đó là các hướng Nam, Tây với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 12 - 22%.

Gió trong mùa hè bắt đầu từ tháng V khi lục địa châu Á bị đốt nóng, cao hơn nhiều so với nhiệt độ trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong thời gian này, nhiệt độ nước biển dao động quanh giá trị 27˚C thì nhiệt độ lục địa có thể lên đến 34 - 35˚C, thậm chí còn cao hơn. Do đó trên lục địa hình thành những vùng khí áp thấp, gió từ Ấn Độ Dương thổi mạnh vào lục địa. Gió này nguyên là tín phong Đông Nam ở Nam bán cầu vượt qua xích đạo lên Bắc bán cầu, dưới tác dụng của lực Coriolis nó đổi hướng thành gió Tây Nam và thổi vào lục địa châu Á. Gió này bản chất là khối không khí nóng ẩm  khi vượt qua dải Trường Sơn gây mưa ở sườn Tây nên khi tới Quảng Bình lớp dưới thấp của khối không khí này đã mất hẳn tính chất ban đầu của nó và trở thành luồng gió khô nóng hay còn gọi là gió Lào. 

- Tốc độ gió: Tốc độ gió trung bình trong mùa đông lớn hơn trong mùa hè. Tốc độ gió trung bình năm tại đồng bằng ven biển từ 2,5 - 3,0m/s, tại vùng núi dưới 2,5m/s, tốc độ gió trung bình giảm dần từ Đông sang Tây, điều này thể hiện sự chi phối của địa hình đối với hướng gió và tốc độ gió. Tốc độ gió trung bình năm ít biến đổi theo các thời đoạn. 

Bảng 2.3. Tốc độ gió lớn nhất hàng tháng qua các năm

	      Tháng

Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2020
	10
	8
	7
	8
	12
	8
	8
	10
	12
	12
	15
	8

	2021
	10
	8
	9
	8
	7
	9
	8
	9
	9
	11
	9
	9

	2022
	8
	9
	7
	12
	9
	9
	7
	7
	10
	10
	9
	10

	2023
	11
	8
	7
	8
	10
	8
	9
	8
	7
	8
	10
	9


Gió mạnh là gió có tốc độ từ 10,8m/s tức là từ cấp 6 trở lên, theo số liệu đã quan sát được và tính toán cho thấy: ở đồng bằng gió mạnh xảy ra hầu khắp các tháng nhưng tần suất xuất hiện có sự khác nhau. Ngược lại ở miền núi các tháng I và tháng II không thấy có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Gió mạnh ở Quảng Bình tập trung nhất ở cường độ cấp 6 - cấp 7 (chiếm đến 96 - 98%). Vùng đồng bằng gió mạnh tập trung nhiều nhất vào các tháng X và XI, trùng với thời kỳ hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Vùng núi gió mạnh tập trung vào tháng V và VI, thường xảy ra trong các cơn dông, tố lốc.

f. Bão

Tỉnh Quảng bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X). Theo thống kê từ năm 2000 đến nay tỉnh Quảng Bình đã đón tổng cộng 17 cơn bão, tần suất 0,7 cơn/năm. 

Khu vực từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

2.1.1.5. Đặc điểm thủy văn

a. Nước mặt
- Suối Nước Moọc là hệ thống hang ngầm ở bờ Tây sông Chày, nơi con sông này trồi ra khỏi núi đá vôi, hình thành nên Suối Nước Moọc[9]. Suối Nước Moọc không phải là đoạn thượng lưu của sông Chày theo nghĩa dòng chảy mặt liên tục, do không có trục sông - suối tự nhiên nối trực tiếp trên bề mặt địa hình, đây là nguồn nước trồi lên từ chân núi và chảy về sông Chày. Nguồn nước cấp cho Suối Nước Moọc được bổ sung từ nước mưa thấm qua các khe nứt, hang động và đới karst hóa, sau đó dòng nước tiếp tục thoát sang các sông, suối lân cận, trong đó có hệ thống sông Chày, thông qua các dòng chảy ngầm và các cửa thoát nước tự nhiên. Do đó, về mặt thủy văn, Suối Nước Moọc và sông Chày cùng nằm trong một hệ thống thủy văn karst có tính liên thông nhất định; các biến động về lưu lượng hoặc chất lượng nước tại khu vực Suối Nước Moọc, nếu không được kiểm soát, có khả năng gây ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng nước và chế độ dòng chảy của sông Chày ở hạ lưu thông qua mạng lưới nước ngầm chung của khu vực.

Do độ cao và đặc điểm địa hình khiến cho mùa mưa khả năng lũ cục bộ  khá lớn, mùa mưa nước suối dâng lên rất to và có dòng chảy lớn, song chỉ sau một thời gian ngắn mưa chấm dứt thì mực nước xuống rất nhanh. Mùa lũ bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 11. Lũ lớn thường xuất  hiện vào trung tuần tháng 9 và tháng 10, nhưng cũng có năm lũ xuất hiện sớm hơn: Cuối tháng 8 và có năm lại xuất hiện muộn hơn vào tháng 12.[16]
Theo kết quả khảo sát hiện trạng, vào mùa mưa lũ, mực nước tại khu vực ven suối có xu hướng dâng cao; kết hợp với địa hình núi đá, độ dốc lớn nên tốc độ dòng chảy mạnh, tác động trực tiếp đến các hạng mục ven suối. Thực tế cho thấy, tại Điểm du lịch sinh thái Suối Nước Moọc đang hoạt động, một số tuyến sàn đạo ven suối đã bị hư hỏng do tác động của nước lũ trong mùa mưa. Khu vực thường bị ngập lụt hằng năm với cao độ ngập lụt khoảng 1,0-1,2m so với cao độ hiện trạng. 

- Sông Chày: Đây là phụ lưu của sông Son - nguồn cung cấp nước chính cho sông Gianh. Sông Chày là cửa xả của hệ thống suối chảy ngầm qua hệ thống hang động đá vôi khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, với 03 hệ thống hang động chính (hệ thống Phong Nha, hệ thống Vòm và hệ thống Nước Mọc). [10]

Khu vực Sông Chày nằm trong khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Do độ cao và đặc điểm địa hình khiến cho mùa mưa khả năng có lũ cục bộ khá lớn, mùa mưa nước suối dâng lên rất to và có dòng chảy lớn, song chỉ sau một thời gian ngắn mưa chấm dứt thì mực nước xuống rất nhanh. Mùa lũ bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 11. Lũ lớn thường xuất  hiện vào trung tuần tháng 9 và tháng 10, nhưng cũng có năm lũ xuất hiện sớm hơn: Cuối tháng 8 và có năm lại xuất hiện muộn hơn vào tháng 12.  

Nguồn nước mặt của sông Chày đoạn qua Dự án không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt và hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. 
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Phong Nha
 Sau khi thực hiện sát nhập Thị trấn Phong Nha với các xã Lâm Trạch, Xuân Trạch và Phúc Trạch, xã Phong Nha trở thành đơn vị hành chính có quy mô dân số và diện tích lớn. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ – du lịch – thương mại, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp truyền thống. Theo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 của UBND xã Phong Nha, điều kiện kinh tế - xã hội của xã Phong Nha năm 2026 như sau:
* Về trồng trọt
Sản lượng nhiều loại cây trồng đạt và vượt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng 2.898,11 ha, tăng 1% so với kế hoạch đề ra; tổng sản lượng lương thực 7.894,8 tấn, đạt 102,0% so với kế hoạch. Tập trung chỉ đạo sản xuất đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Thực hiện tốt công tác khuyến nông, các thôn, bố trí cơ cấu bộ giống đúng định hướng; chỉ đạo tốt công tác phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng. 

* Về chăn nuôi
Tổng đàn các loại vật nuôi cơ bản ổn định, riêng đàn lợn do ảnh hưởng lớn của dịch tả lợn Châu Phi, nên đàn lợn giảm, dẫn đến sản lượng thịt hơi xuất chuồng giảm mạnh; UBND xã đang triển khai cho các hộ chăn nuôi làm hồ sơ hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Hiện dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát, UBND xã đã công bố hết dịch; công tác tái đàn vật nuôi, phát triển giống được chú trọng, triển khai rộng rãi, chất lượng tổng đàn được nâng cao rõ rệt; đã triển khai tiêm phòng các bệnh trên đàn vật nuôi đợt 1 theo kế hoạch đề ra, hiện đang triển khai tiêm phòng đợt 2 năm 2025 tại các thôn. Đang thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người khuyết tật để nuôi bò lai, nuôi ngan, gà và nuôi cá trắm đen thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm và Chương trình MTQG giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc. 

* Về thủy sản
Hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản trên các sông diễn ra thuận lợi; tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác 360 tấn. Chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các quy định chống khai thác thuỷ sản bằng hình thức chích điện, thuốc... Mở rộng các mô hình nuôi cá trên sông Son có giá trị kinh tế và chất lượng cao như cá trắm, cá chình, cá lăng.  

* Về lâm nghiệp

Công tác trồng rừng được quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả và mang lại thu nhập ổn định cho các hộ trồng rừng sản xuất. Diện tích rừng trồng trên địa bàn xã được cấp chứng chỉ FSC đạt 3.161,72 ha; Trong năm diện tích rừng trồng mới 800 ha, đạt 100% KH, tăng 10% so với cùng kỳ; Diện tích rừng trồng khai thác 1.206,33ha (tính đến ngày 30/11/2025), sản lượng gỗ khai thác đạt 132.000 tấn, giá bán gỗ keo được duy trì từ 1,35 - 1,39 triệu đồng/tấn. Công tác phòng cháy được tập trung chỉ đạo, quán triệt, nhất là việc xử lý thực bì rừng trồng trước và trong mùa nắng nóng.

* Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh được mở rộng, đa dạng về ngành nghề, phát huy được tiềm năng lao động tại chỗ và các nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, việc triển khai và thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xúc tiến thương mại, hỗ trợ đăng ký thương hiệu và nhãn mác cho các cơ sở được chú trọng đã tạo tiền đề nâng cao chất lượng sản phẩm, nguồn thu, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn.

* Đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng cơ bản

Công tác quản lý quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển trong 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) theo đúng các văn bản quy định nhằm thực hiện đảm bảo tiến độ. Thực hiện các giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản (XDCB), quyết toán công trình hoàn thành. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án trên địa bàn. Tiến độ thi công các công trình dự án cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, tuy nhiên một số công trình tại các trường học còn chậm so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 400 tỷ đồng, đạt 133% KH, giảm 20% so với năm 2024. 

* Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch

Hoạt động thương mại: Tình hình cung cầu hàng hóa được đảm bảo, các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ, kịp thời. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Dịch vụ lưu trú trong thời gian qua phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu lưu trú tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng của du khách; hệ thống nhà hàng, các quán ăn uống ngày càng được mở rộng, không chỉ tập trung ở các trung tâm đô thị mà phát triển ở các vùng nông thôn. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại được thực hiện định kỳ, thường xuyên.

Hoạt động vận tải: Có nhiều khởi sắc, hoạt động vận tải du lịch, vận tải hàng hoá, đặc biệt là sản phẩm gỗ rừng trồng tăng trưởng mạnh; doanh thu vận tải ước đạt 435 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch: Hoạt động du lịch đã đạt được kết quả tích cực, các sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng, mới mẻ hơn; các dịch vụ ăn uống, lưu trú, hoạt động du lịch được mở rộng về quy mô và chất lượng cùng nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội truyền thống, chợ ẩm thực, các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn được tổ chức đã góp phần kích cầu, quảng bá du lịch, thu hút nhiều lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Tính đến 30/11/2025 đã có 942.279 lượt khách du lịch đến Phong Nha (trong đó có 162 ngàn lượt khách quốc tế); doanh thu từ du lịch đạt trên 370 tỷ đồng.

* Tài chính - tín dụng

Tập trung chỉ đạo để thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch; tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn thu. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 65,723 tỷ đồng, đạt 328,3% dự toán tỉnh giao và 180,15% dự toán HĐND xã giao. Các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện kịp thời.

* Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Tiếp tục được chú trọng thực hiện và có sự chuyển biến tích cực. Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản tại các xã, thị trấn, cùng với đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Đẩy nhanh thực hiên chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã và hoàn thành chỉ tiêu nộp cho sở Nông nghiệp và Môi trường. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, hạn chế tình trạng hồ sơ quá hạn, trễ hẹn và thông tin kịp thời với người dân. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh, xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Đã tạo quỹ đất ở gần 38.300m2  để đưa vào kế hoạch tổ chức đấu giá năm 2026; tổ chức đấu giá thành công 07/10 thửa đất ở, thu được 11.059 triệu đồng. Chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, phục vụ phát triển du lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

* Phát triển các thành phần kinh tế

Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, các thành phần kinh tế trong sản xuất kinh doanh theo theo quy định. Các tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại, liên kết hộ trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn. Từ đầu năm đến nay, đã cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 227 hộ, chấm dứt hoạt động cho 3 hộ; Thông báo bằng văn bản về việc từ chối và yêu cầu bổ sung thông tin, hồ sơ cho 37 trường hợp có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh. 

* Giáo dục và đào tạo  

Chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch công tác của ngành Giáo dục - Đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học năm học 2024 - 2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Chất lượng đại trà chuyển biến tích cực, chất lượng mũi nhọn có nhiều tiến bộ, tiếp tục cải thiện xếp thứ hạng của tỉnh. Thực hiện xét hoàn thành chương trình Tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS, bàn giao trẻ 5 tuổi lên lớp 1; phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. 

Tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên đảm bảo cho công tác dạy học; đôn đốc để sớm hoàn thành các công trình phục vụ dạy học tại các trường trên địa bàn. Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và triển khai các nhiệm vụ năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ GD&ĐT.

Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo được chú trọng đẩy mạnh; hoàn thiện các hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài. Tham gia và tổ chức các hội thi trong toàn ngành đạt chất lượng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong trường học, giáo viên và học sinh.

* Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn được triển khai có hiệu quả, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra; đa số các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; các bếp ăn bán trú tại các trường học mầm non được kiểm soát tốt. 

Tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh theo mùa cho nhân dân; kiểm soát tốt các dịch bệnh ở người, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, không để dịch lây lan trên địa bàn. Hoạt động chuyên môn tại các trạm y tế được duy trì có chất lượng. 

Công tác khám, chữa bệnh và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được duy trì hiệu quả, theo lịch định kỳ. Thực hiện chỉ tiêu các chuyên khoa xã hội đạt 98-100% KH năm. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ được chú trọng. Các chỉ tiêu về dân số được kiểm soát hiệu quả. Các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đoạn đến 2030 theo đánh giá nhưng chưa được thẩm định của sở y tế; số lượng nhân viên y tế là 32 người (trong đó, có 05 bác sỹ Đa khoa).

* Thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chi trả các chế độ kịp thời cho nhóm các đối tượng người có công, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, động viên kịp thời đến các đối tượng chính sách, tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa đảm bảo trang trọng, thiết thực, không để sót đối tượng. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, trong đó ưu tiên vào các đối tượng người cao tuổi, người nghèo, bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, phối hợp với UBMTTQVN xã, các ngành hỗ trợ xây 24 căn nhà cho người có công và thân nhân người có công. Thực hiên kế hoạch điều dưỡng người có công với cách mạng 22/29 người tham gia điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng tỉnh Quảng Trị.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được quan tâm, thực hiện đảm bảo các quy định, nhất là đẩy mạnh triển khai các hoạt động, chương trình về phòng, chống đuối nước trên địa bàn xã. 

Đẩy mạnh thông tin thị trường lao động và hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 2 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 70 học viên tham gia.

Công tác giảm nghèo được duy trì thực hiện có hiệu quả, chú trọng huy động các nguồn lực xã hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều dự án, chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; đời sống của người nghèo và nhân dân được từng bước cải thiện, góp phần giảm nghèo bền vững.

* Công tác dân tộc, tôn giáo 

Công tác dân tộc: Thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc, tôn giáo. Động viên bà con vùng đồng bào dân tộc ở bản Rào Con tích cực phát triển sản xuất, nhất là mô hình trồng sắn, chăn nuôi và nhận chăm sóc, bảo vệ rừng. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2025, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

* Quốc phòng - an ninh

Công tác quân sự, quốc phòng tiếp tục được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Lực lượng công an, quân sự, đã quán triệt; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ, tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn các ngày Lễ, Tết nguyên đán. 

2.1.3. Hiện trạng hoạt động du lịch trong khu vực

Xung quanh khu vực Dự án, dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có một số điểm du lịch đang hoạt động như: 

- Tiếp giáp với Dự án về phía Đông là điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối hiện tại thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẽ Bàng quản lý và khai thác. Khu du lịch Sông Chày – Hang Tối thuộc địa phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng hiện đang được khai thác phục vụ du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm. Hoạt động du lịch tại khu vực bắt đầu từ năm 2011 và được phát triển tương đối ổn định từ giai đoạn 2014–2015 đến nay. Các hoạt động khai thác du lịch chủ yếu dựa trên điều kiện tự nhiên sẵn có, bao gồm cảnh quan sông Chày, hệ thống hang động núi đá vôi và thảm rừng lá rộng thường xanh đặc trưng.

Hiện nay, các sản phẩm du lịch chính đang được tổ chức khai thác gồm: trượt zipline vượt sông và vào cửa Hang Tối, chèo thuyền kayak trên sông Chày, tham quan và khám phá Hang Tối kết hợp tắm bùn tự nhiên trong hang, tắm sông và một số trò chơi giải trí dưới nước. Hạ tầng phục vụ du lịch đã được đầu tư với các hạng mục như bến thuyền, khu đón tiếp du khách, đường đi bộ, điểm nghỉ chân và các công trình phụ trợ ven sông, cơ bản đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Hoạt động du lịch tại khu vực chủ yếu diễn ra vào mùa khô và các thời điểm cao điểm du lịch trong năm; lượng khách có sự biến động theo mùa.

- Cách dự án khoảng 2,1km về phía Tây Nam là khu du lịch sinh thái Suối Nước Mọoc đang hoạt động thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẽ Bàng quản lý và khai thác (Chủ đầu tư). Khu du lịch Suối Nước Moọc nằm trong khu vực rừng núi đá vôi với hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh đặc trưng. Khu du lịch được đưa vào khai thác phục vụ du lịch từ khoảng năm 2016 và hiện nay là một trong những điểm du lịch sinh thái nổi bật của khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Các hoạt động du lịch tại đây chủ yếu khai thác cảnh quan tự nhiên của hệ thống suối, sông ngầm, thảm thực vật rừng và địa hình núi đá vôi.

Hiện nay, các sản phẩm du lịch chính tại Suối Nước Moọc gồm: tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh cảnh quan suối – rừng; tắm suối và bơi lội tại các khu vực được bố trí an toàn; chèo thuyền kayak, các trò chơi giải trí dưới nước và hoạt động dã ngoại, nghỉ ngơi ven sông. Hạ tầng phục vụ du lịch đã được đầu tư với các hạng mục như bến thuyền kayak, cầu gỗ, lối đi bộ trong rừng, nhà chờ, chòi nghỉ và các công trình phụ trợ, cơ bản đáp ứng nhu cầu tham quan và trải nghiệm của du khách. Hoạt động du lịch tại Suối Nước Moọc mang tính chất sinh thái – nghỉ dưỡng, tập trung chủ yếu vào mùa khô và các dịp cao điểm du lịch.

- Cách dự án khoảng 300m về phía Đông Bắc là Khu du lịch thung lũng Hava của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ. Khu du lịch Thung lũng Hava được đưa vào khai thác phục vụ du lịch từ khoảng năm 2020, theo mô hình du lịch sinh thái kết hợp vui chơi, giải trí ngoài trời. Hoạt động du lịch tại khu vực chủ yếu dựa trên cảnh quan tự nhiên của thung lũng, hệ thống suối – thác và thảm rừng núi đá vôi xung quanh. Các sản phẩm và trò chơi du lịch hiện đang được khai thác gồm: tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh cảnh quan thung lũng; tắm suối, tắm thác tại các khu vực được bố trí an toàn; chèo thuyền kayak, các trò chơi giải trí dưới nước; cùng một số hoạt động trải nghiệm ngoài trời như cầu treo, đường đi bộ trên cao, zipline ngắn và các trò chơi vận động nhẹ gắn với thiên nhiên.

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện Dự án
2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Để đánh giá hiện trạng môi trường vùng triển khai dự án, báo cáo tham khảo dữ liệu từ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2025 (nay là tỉnh Quảng Trị). 
a) Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí

Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.4. Chất lượng môi trường không khí

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả thử nghiệm
	QCVN 05:2023/BTNMT

	1
	Nhiệt độ
	-
	26,8
	-

	2
	Tiếng ồn
	dBA
	64,6
	55(1)

	3
	Tổng bụi lơ lững (TSP)
	µg/m3
	140
	300

	4
	SO2
	µg/m3
	70,6
	350

	5
	NO2
	µg/m3
	37,5
	200

	6
	CO
	µg/m3
	<5.000
	30.000


- Ghi chú:

+ (1): QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (Bảng 2, Khu vực B) quy định: Ban ngày (từ 6h00 đến trước 18h00): 55dBA.

- Vị trí lấy mẫu:

+ K4: Trung tâm khu tiếp đón Phong Nha. Tọa độ X: 1944705: Y: 638507 (Cách dự án khoảng 6,5km về phía Đông).

- Nhận xét: Kết quả ở Bảng 2.4 cho thấy, hầu hết các thông số quan trắc chất lượng không khí tại thời điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Riêng thông số quan trắc tiếng ồn tại khu vực Dự án vượt QCVN 26: 2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (Bảng 2, Khu vực B). 

b) Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt
Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.5. Chất lượng môi trường nước mặt [13]
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả thử nghiệm
	QCVN 08:2023/BTNMT

(Bảng 1, 2; Mức A)

	1
	pH
	-
	7,27
	6,5-8,5

	2
	Nhiệt độ
	mg/l
	24,72
	-

	3
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	7,75
	≤25

	4
	DO
	mg/l
	10,86
	≥6

	5
	BOD5
	mg/l
	4,47
	≤4

	6
	COD
	mg/l
	8,8
	≤10

	7
	Sắt
	mg/l
	0,04
	0,5

	8
	Kẽm
	mg/l
	KPH
	0,5

	9
	Đồng
	mg/l
	KPH
	0,1

	10
	Chì
	mg/l
	KPH
	0,02

	11
	Clorua
	mg/l
	10,82
	250

	12
	Phosphat
	mg/l
	<0,02
	-

	13
	Amoni
	mg/l
	<0,02
	0,3

	14
	Nitrit
	mg/l
	0,003
	0,05

	15
	Nitrat
	mg/l
	<0,04
	-

	16
	Coliform
	MNP/100ml
	177,33
	≤1000



- Ghi chú:

QCVN QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 1, 2; Mức A). Trong đó:

+Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

+ Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước.

+ Mức A: Chất lượng nước tốt. Hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) cao. Nước có thể được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

- Vị trí lấy mẫu:

+ M17: Đoạn chảy qua thung lũng Hava. Tọa độ X: 1943908,789: Y: 526694,448 (Cách dự án khoảng 500m về phía Đông Bắc).

- Nhận xét: Kết quả ở Bảng 2.5 cho thấy, tất cả các thông số quan trắc chất lượng nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 1, 2; Mức A).

2.2.2. Đo đạc, lấy mẫu phân tích về hiện trạng môi trường

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực Dự án, đồng thời làm căn cứ đánh giá tác động do việc thực hiện Dự án đến môi trường, Chủ đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường để tiến hành đo một số chỉ tiêu chất lượng không khí tại một số vị trí tiêu biểu ở khu vực Dự án và các khu vực liên quan. 

a. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí

Bảng 2.6. Vị trí lấy mẫu môi trường không khí
	STT
	Vị trí lấy mẫu
	Ký hiệu
	Tọa độ

	
	
	
	X
	Y

	1
	Tại khu vực thực hiện dự án.  
	KSC1
	1943.760
	526.445

	2
	Tại tuyến đường HCM Tây tiếp giáp phía Tây khu vực Dự án.
	KSC2
	1943.751
	526.403

	3
	Tại bến đò khu du lịch Sông Chày – Hang Tối hiện hữu
	KSC3
	1943.807
	526.538

	4
	Tại khu dân cư thôn Chày Lập, xã Phong Nha, cách Dự án khoảng 1km về phía Đông Bắc. 
	KSC4
	1944.684
	526.900

	5
	Tại rừng tự nhiên, cách dự án khoảng 1,9km về phía Nam. 
	KSC5
	1942.289
	525.263

	6
	Tại ranh giới phía Tây dự án, tiếp giáp với rừng tự nhiên.
	KSC6
	1943.695
	526.370

	7
	Tại khu dân cư thôn Thanh Sen 2, cách dự án khoảng 5km về phía Bắc. 
	KSC7
	1948.593
	527.857

	8
	Tại khu du lịch Thung lũng Hava, cách dự án khoảng 300km về phía Đông Bắc. 
	KSC8
	1943.929
	526.664


- Chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.7. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 05:2023/BTNMT

	
	
	
	KSC1
	KSC2
	KSC3
	KSC 4
	KSC5
	KSC6
	KSC7
	KSC8
	

	1
	Nhiệt độ
	0C
	24,3
	24,6
	24,6
	23,5
	24,0
	24,5
	23,2
	23,5
	-

	2
	Tốc độ gió
	m/s
	1,9
	1,7
	2,1
	1,9
	1,9
	1,8
	2,2
	1,9
	-

	3
	Độ rung
	dB
	37
	41
	38
	41
	37
	37
	40
	38
	70(3,4)

	4
	Tiếng ồn
	dBA
	55,2
	58,1
	54,5
	56,2
	50,1
	51,2
	57,3
	54
	55-68(1,2)

	5
	Tổng bụi lơ lững (TSP)
	µg/m3
	146
	178
	171
	165
	155
	151
	165
	167
	300


	6
	SO2
	µg/m3
	KPH
	KPH
	64
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	66
	350

	7
	NO2
	µg/m3
	30
	31
	35
	33
	33
	32
	34
	36
	200

	8
	CO
	µg/m3
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	30.000


Ghi chú: 

- Ngày quan trắc 18/12/2025.

- (1) QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Bảng 3: Giá trị tối đa cho phép đối với mức ồn phát sinh từ các nguồn khác – Theo khoảng thời gian: Ban ngày từ 6 giờ đến trước 18 giờ - Nguồn tiếng ồn: Cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hoạt động dân sinh khác – Khu vực bị ảnh hưởng: Khu vực B bao gồm các công trình sau đây: Nhà ở: nhà chung cư và các loại nhà ở tập thể khác; nhà ở riêng lẻ; Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác ≤ 55 dBA;

- (2) QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Bảng 5: Giá trị tối đa cho phép đối với mức ồn phát sinh từ phương tiện giao thông – Giới hạn cho phép: Ban ngày từ 6 giờ đến trước 22 giờ - Khu vực bị ảnh hưởng: Khu vực B bao gồm các công trình sau đây: Nhà ở: nhà chung cư và các loại nhà ở tập thể khác; nhà ở riêng lẻ; Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác ≤ 68 dBA;

- (3) QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung - Bảng 3: Giá trị tối đa cho phép đối với mức ồn phát sinh từ các nguồn khác – Theo khoảng thời gian: Ban ngày từ 6 giờ đến trước 18 giờ - Nguồn tiếng ồn: Cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hoạt động dân sinh khác – Khu vực bị ảnh hưởng: Khu vực B bao gồm các công trình sau đây: Nhà ở: nhà chung cư và các loại nhà ở tập thể khác; nhà ở riêng lẻ; Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác ≤ 70dB;

- (4) QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung - Bảng 5. Giá trị tối đa cho phép đối với mức rung phát sinh từ phương tiện giao thông – Giới hạn cho phép: Ban ngày từ 6 giờ đến trước 22h – Khu vực bị ảnh hưởng: Khu vực B bao gồm các công trình sau đây: Nhà ở: nhà chung cư và các loại nhà ở tập thể khác; nhà ở riêng lẻ; Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác ≤ 70dB;.

- (-) Quy chuẩn không quy định.

Nhận xét: 
+ Đối với chất lượng môi trường không khí: So sánh các thông số quan trắc ở bảng 2.7 với QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (TB 1 giờ) cho thấy tất cả các chỉ tiêu đo đều thấp hơn giới hạn cho phép. 

+ Đối với độ ồn: So sánh các thông số quan trắc ở bảng 2.8 với QCVN 26: 2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (Bảng 3 và bảng 5) cho thấy tại vị trí KSC1,4,7 vượt quá giới hạn cho phép; Các vị trí còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép.

+ Đối với độ rung: So sánh các thông số quan trắc ở bảng 2.7 với với QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (Bảng 3 và bảng 5) cho thấy tất cả các vị trí đo đều nằm trong giới hạn cho phép.

b. Chất lượng nước mặt
Bảng 2.8. Vị trí lấy mẫu nước mặt
	STT
	Vị trí lấy mẫu
	Ký hiệu
	Tọa độ

	
	
	
	X
	Y

	1
	Tại sông Chày, cách dự án 500m về thượng lưu. 
	NMSC1
	1943.415
	526.062

	2
	Tại sông Chày, đoạn chảy qua khu vực dự án.
	NMSC2
	1943.746
	526.520

	3
	Tại sông Chày cách dự án khoảng 1,4km về phía hạ lưu.
	NMSC3
	1944.918
	527.318


- Chất lượng môi trường nước mặt thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.9. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT

 (Bảng 1, 2; mức A)

	
	
	
	MSM1
	MSM2
	MSM3
	

	1
	pH
	-
	7,1
	7,2
	7,2
	6,5 - 8,5

	2
	Oxy hòa tan (DO)
	mg/l
	7,9
	7,8
	7,8
	≥6

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	11
	12
	10
	≤ 25

	4
	BOD5
	mg/l
	1,9
	1,8
	1,6
	≤ 4

	5
	COD
	mg/l
	4
	4
	4
	≤ 10

	6
	Phosphat (PO43- tính theo P)
	mg/l
	KPH(0,01*)
	KPH(0,01*)
	KPH(0,01*)
	-

	7
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/l
	0,59
	0,17
	0,35
	-

	8
	Fe
	mg/l
	0,075
	0,067
	0,064
	≤0,5

	9
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/l
	0,97
	0,96
	0,96
	≤0,6

	10
	Tổng  Photpho (tính theo P)
	mg/l
	0,02
	0,02
	0,02
	≤ 0,1

	11
	Mn
	mg/l
	KPH(0,03*)
	KPH(0,03*)
	KPH(0,03*)
	≤ 0,1

	12
	Cu
	mg/l
	KPH(0,03*)
	KPH(0,03*)
	KPH(0,03*)
	≤ 0,1

	13
	Zn
	mg/l
	KPH(0,05*)
	KPH(0,05*)
	KPH(0,05*)
	≤ 0,5

	14
	Tổng dầu, mỡ
	mg/l
	KPH(1,0*)
	KPH(1,0*)
	KPH(1,0*)
	≤ 5

	15
	Coliform
	MNP/100ml
	722
	857
	644
	≤ 1.000


Ghi chú: 

- Ngày lấy mẫu 18/12/2025.

- Giá trị giới hạn: 

+ QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (Bảng 1, 2; mức A) 

+ Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

+ Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước.

- Nhận xét: Kết quả Bảng 2.9 cho thấy, hầu hết các thông số quan trắc chất lượng nước mặt tại thời điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 1,2 Mức A). Thông số Tổng Nitơ (tính theo N) tại các vị trí đều vượt quá giới hạn cho phép. 

c. Chất lượng nước dưới đất

Bảng 2.10. Vị trí lấy mẫu nước dưới đất
	STT
	Vị trí lấy mẫu
	Ký hiệu
	Tọa độ

	
	
	
	X
	Y

	1
	Tại giếng khoan khu du lịch Sông Chày – Hang Tối hiện hữu (tiếp giáp Dự án về phía Đông).
	NNSC1
	1943.797 
	526.504

	2
	Tại giếng khoan hộ gia đình ông Nguyễn Hệ, thôn Chày Lập, xã Phong Nha, cách Dự án khoảng 600m về phía Đông Bắc.
	NNSC2
	1944.251
	526.801

	3
	Tại giếng khoan hộ gia đình bà Cao Thị Liễu, thôn Chày Lập, xã Phong Nha, cách Dự án khoảng 1km về phía Đông Bắc.
	NNSC3
	1944.666
	526.871



- Chất lượng môi trường nước ngầm thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.11. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09:2023/BTNMT

	
	
	
	NNSM1
	NNSM2
	NNSM3
	

	1
	pH
	-
	7,3
	6,7
	6,0
	5.8 - 8,5

	2
	TDS
	mg/l
	120
	88
	35
	1500

	3
	Độ cứng
	mg/l
	190
	110
	31
	500

	4
	Amoni
	mg/l
	KPH(0,02*)
	0,31
	KPH(0,02*)
	1

	5
	Nitrit
	mg/l
	KPH(0,001*)
	0,004
	KPH(0,01*)
	1

	6
	Nitrat
	mg/l
	0,21
	0,33
	1,3
	15

	7
	Phosphat
	mg/l
	KPH(0,01*)
	KPH(0,01*)
	KPH(0,01*)
	-

	8
	Sulfat
	mg/l
	3
	5
	KPH(2,0*)
	400

	9
	Fe
	mg/l
	0,058
	0,14
	0,14
	5

	10
	As
	mg/l
	0,0011
	KPH(0,0008*)
	0,004
	0,05

	11
	Zn
	mg/l
	KPH(0,02*)
	KPH(0,02*)
	KPH(0,02*)
	3

	12
	Hg
	mg/l
	KPH(0,0003*)
	KPH(0,0003*)
	KPH(0,0003*)
	0,001

	13
	Coliform
	MNP/100ml
	KPH(1*)
	KPH(1*)
	KPH(1*)
	3

	14
	E.coli
	MNP/100ml
	KPH(1*)
	KPH(1*)
	KPH(1*)
	KPH


Ghi chú:
- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- Ngày lấy mẫu 18/12/2025.

- KPH: Không phát hiện

- Nhận xét: Kết quả ở Bảng 2.11 cho thấy, tất cả các thông số quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất tại thời điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT. 
d. Chất lượng đất

Bảng 2.12. Vị trí lấy mẫu đất
	STT
	Vị trí lấy mẫu
	Ký hiệu
	Tọa độ

	
	
	
	X
	Y

	1
	Đất tại vị trí ven sông Chày, thôn Chày Lập, xã Phong Nha, trong phạm vi khu vực thực hiện dự án
	ĐSC1
	1943.748
	526.453

	2
	Đất tại khu vực trồng cây cảnh của Khu du lịch Sông Chày – Hang Tối, thôn Chày Lập, xã Phong Nha
	ĐSC2
	1943.847
	526.601

	3
	Đất tại khu dân cư thôn Chày Lập, xã Phong Nha, cách khu vực Dự án khoảng 700m về phía Đông Bắc
	ĐSC3
	1944.385
	526.828


- Chất lượng môi trường nước mặt thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.13. Hiện trạng chất lượng môi trường đất

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 03:2023/BTNMT

	
	
	
	ĐSC1
	ĐSC2
	ĐSC3
	Loại 1
	Loại 2

	1
	As
	mg/kg
	0,9
	0,8
	1,1
	25
	50

	2
	Pb
	mg/kg
	KPH (6,3*)
	KPH (6,3*)
	KPH (6,3*)
	200
	400

	3
	Cu
	mg/kg
	3,8
	2,9
	2,7
	150
	500

	4
	Zn
	mg/kg
	34,7
	18,3
	14,4
	300
	600

	5
	Cd
	mg/kg
	KPH(1,2*)
	KPH(1,2*)
	KPH(1,2*)
	4
	10

	6
	Cr
	mg/kg
	15,0
	6,4
	6,2
	5
	15


Ghi chú: 

- Ngày lấy mẫu 18/12/2025.

- Giá trị giới hạn: 

+ QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước đất.

+ Loại 1: Nhóm đất nông nghiệp gồm: Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng cây lâu năm và Đất nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất làm muối; Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất chợ và đất công trình công cộng khác.

+ Loại 2: Nhóm đất rừng gồm: Đất rừng sản xuất, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng đặc dụng; Đất xây dựng trụ sở cơ quan; Đất xây dựng công trình sự nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất thương mại, dịch vụ; Đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng mà không sử dụng theo các mục đích như nêu tại Loại 1 và Loại 3; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Nhận xét: Kết quả Bảng 2.13 cho thấy, tất cả các thông số quan trắc chất lượng đất tại thời điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT. 

2.2.3. Hiện trạng đa dạng sinh học
2.2.3.1. Đối với VQG Phong Nha - Kẻ Bàng [2]  

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận, hiện lưu trữ hệ động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng với nhiều loài đặc hữu, nhiều loài có vai trò quan trọng trong việc khẳng định sự đa dạng của hệ động thực vật Việt Nam. Phong Nha còn là một hệ sinh thái nhạy cảm do phần lớn địa hình thuộc khu vực núi đá vôi. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 123.326 ha (theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh ranh giưới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng). Trong đó: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 100.296ha; Phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 19.619ha; Phân khu dịch vụ, hành chính có diện tích 3.4111ha[12]. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiền thân là khu rừng đặc dụng Phong Nha được thành lập theo Quyết định số 194/CT ngày 09/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

- Về hệ sinh thái: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 123.326 ha, với các hệ sinh thái đặc trưng là hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, hệ sinh thái rừng trên núi đất và hệ sinh thái chuyển tiếp.

- Hiện trạng hệ sinh thái: Được xác định là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng của thế giới (WWF, Global Eco-regon 200), Phong Nha - Kẻ Bàng là hình mẫu điển hình về đa dạng sinh học của vùng sinh thái dãy Trường Sơn. Độ che phủ rừng đạt trên 93,57% và diện tích rừng nguyên sinh đạt trên 83,74%. Có 15 kiểu sinh cảnh rộng lớn với 10 kiểu thảm thực vật quan trọng: Rừng kín thường xanh nhiệt đới ẩm chủ yếu các loài cây lá rộng trên núi đá vôi độ cao trên 700m; Rừng thường xanh nhiệt đới chủ yếu các loài cây lá rộng trên núi đất độ cao trên 700m; Rừng thường xanh nhiệt đới chủ yếu các loài cây lá kim trên núi đá vôi độ cao trên 700m; Rừng kín thường xanh nhiệt đới ẩm trên núi đá vôi dưới 700m; Rừng kín thường xanh nhiệt đới ẩm trên núi đất dưới 700m; Rừng thường xanh bị tác động trên núi đá vôi; Rừng thường xanh bị tác động trên núi đất; Cây bụi thảm cỏ trên đá vôi; Cây bụi thảm cỏ trên núi đất; Đất nông nghiệp và đất khác.

Theo số liệu thống kê của BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng[14], tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có 1.404 loài động vật và 2.956 loài thực vật, trong đó:

+ Sự đa dạng về hệ thực vật Phong Nha - Kẻ Bàng ghi nhận sự có mặt của 2.956 loài thực vật bậc cao có mạch, thuộc 1.008 chi, 198 họ, 63 bộ, 12 lớp, 6 ngành; trong đó có 111 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 121 loài được ghi trong Sách đỏ IUCN, 03 loài có tên trong Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Sự đa dạng về hệ thực vật ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bao gồm cả đa dạng về các bậc taxon, về nguồn gen và tài nguyên thực vật.

+ Sự đa dạng về hệ động vật Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi nhận sự có mặt của 1404 loài động vật thuộc 842 giống, 294 họ, 68 bộ, 12 lớp, 4 ngành. Trong đó có 82 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 116 loài được ghi trong Sách đỏ thế giới (IUCN), 66 loài có tên trong các phụ lục CITES, 35 loài có tên trong Nghị định số 64/2019/NĐ-CP. Sự đa dạng về hệ động vật ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bao gồm cả nhóm động vật có xương sống (thể hiện ở đa dạng nhóm thú, nhóm chim, nhóm lưỡng cư, nhóm bò sát, nhóm cá) và cả nhóm động vật không xương sống (chân khớp, giun dẹp, thân mềm). 

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng ghi nhận sự tồn tại của 42 loài động vận nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và 41 loài đặc hữu, cụ thể như sau:

Bảng 2.14. Danh mục các loài động thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; các loài đặc hữu; loài bị đe dọa theo Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của IUCN  tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng[14]
	TT
	Tên loài

	Danh mục loài nguy cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ (38 loài)

	1
	- Động vật (35 loài): Niệc mỏ vằn, Niệc hung, Hồng hoàng, Gà tiền mặt vàng, Bò tót, Sơn dương, Sao la, Mang lớn, Chó sói, Beo lửa, Báo gấm, Báo hoa mai, Hổ,Mèo gấm, Mèo cá, Rái cá vuốt bé, Rái cá thường, Rái cá lông mượt, Gấu chó, Gấu ngựa, Cầy mực, Thỏ vằn, Tê tê đen (Tê tê java), Tê tê vàng, Chà vá chân nâu, Voọc gáy trắng (Voọc Hà Tĩnh), Vượn siki, Culi lớn, Culi nhỏ, Rắn hổ chúa, Voi châu á, Rùa hộp trán vàng (Rùa hộp bua-rê), Vượn siki, Cầy faasm, Công, Trĩ sao.

- Thực vật (3 loài): Lan Hài Xanh, Kiền kiền, Sao mạng.

	Danh mục loài đặc hữu (42 loài)

	2
	- Thú (9 loài): Voọc Hà Tĩnh, Chào vao, Chà vá chân nâu, Vượn siki, Sao la , Mang lớn, Mang Trường Sơn, Chuột xủi lông mềm, Thỏ vằn.

- Chim (7 loài): Gà lôi trắng berli, Gà lôi lam mào đen, Gà lôi lam đuôi trắng, Gà lôi lam mào trắng, Trĩ sao, Khướu mỏ dài, Khướu đá mun.

- Bò sát (7 loài): Thạch sùng PNKB, Tắc kè lưng nhẵn, Rắn lục lưng ba gờ, Thằn lằn nước, Rắn mai gầm thành, Rắn lục Trường Sơn, Rắn lục sừng.

- Lưỡng cư (2 loài): Nhái cây orlov, Ếch màng nhĩ lớn.

- Cá (16 loài): Aspidoparia viridis nsp., Yaoshanicus macrocorpus nsp., Rasborinus albus Tu, Rasborinus hautus Tu, Acheilognathus lamus Tu, Acrossocheilus  albus nsp., Acrossocheilus benasi vuha Tu, Acrossocheilus carongensis nsp., Acrossocheilus fissirostralus nsp.,  Acrossocheilus lineatus nsp., Acrossocheilus longianalis nsp., Acrossocheilus macrosquamatus Yen, Carassioides phongnhaensis nsp., Cyprinus melanes  Yen, Glyptothorax interspinalum Yen, Percottus tonkinensis Yen.

- Ốc (1 loài): Một loài ốc cạn thuộc họ Cyclophoridae.

	Danh mục các loài bị đe dọa theo Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của IUCN (332 loài)

	3
	- Thực vật (192 loài): Quyển bá trường sinh, Chóp gai (móp), Thủy thảo, May gai dẹp (song mật), mây Poilane (song bột), Dừa, Mây manh, Kè bắc bộ, Chà là biển, Hoàng tinh cách, Sâm cau, Kim tuyến đá vôi, Lan kim tuyến, Cầu diệp sao, Cầu diệp Tixier, Hạc vĩ, Dendrobium bilobulatum Seidenf., Ngạn ngọc vàng (Ngọc vạn vàng), Ngọc vạn pha lê, Thủy tiên vàng (Ngọc điểm), Thái Bình, Thạch học (Hoàng thảo hoa trắng-vàng), Hoàng thảo vòng xoắn (Cánh sét), Bình minh, Nĩ lan bèo, Lan phích việt nam, Trân châu xanh (Chân trâu xanh), Hài xoắn, Hài xanh, Rau trai (Thài lài trắng), Đầu rều leo, Lõa trai xoắn, Lác tràn, U du thưa, Cỏ cú (Hương phụ), Mao thư dẹp, Bạc đầu, Mần trầu (Ngưu càn), Tình thảo đỏ, Thủy xương bồ (Bo bo núi), Thạch xương bồ (Thạch ngô công), Huyết khuynh tía, Cúc chân vịt, Núc áo, Đại hồi giang, Rau dệu, Chùm bạc, Chân danh Trung Quốc (Đỗ trọng tía), Ba khía, Giác mộc, Thư tràng 5 lá (Thổ yếm), Giảo cổ lam, Tung, Mun, Cơm nguội thân ngắn, Cơm nguội lá khổng lồ, Cơm nguội rừng (Lá khôi tía), Thiên lý hương, Sến mật, Bo đề lá bời lời, Trà hoa Chevalier (Chè sốp), Vang nhuộm (Tô mộc), Xây (Xây lông, Lá mét), Gõ dầu (gõ sương, Gụ lau), Gõ mìn (Muồng trắng  Muồng đỏ), Trắc bắc Bộ (Sưa), Sơn đậu, Dáng hương trái to (Giáng hương), Kha thụ dữ (Cà ổi vọng phu), Kha thụ Đài loan (Cà ổi Đài loan), Cà ổi lá đỏ, Kha thụ lecomte (Cà ổi  Sa pa), Sồi cánh, Dẻ Bắc giang, Dẻ lỗ (Dẻ cau), Soi sim, Soi langbiang (Soi guoi), Chò đãi, Chẹo bông, Mò cua, Thần linh lá quế (Thần linh lá nhỏ), Ba gạc lá mỏng, Ba gạc vòng, Lài trâu tụ lá, Mớp lá đẹp (Sữa lá còng), Lòng mức trái, Gio (Mã tiền cà thày), Củ chi láng (Mã tiền láng), Găng nghèo (Chim trích), Bạc cách, Nhàu thuốc (Ruột gà, ba   kích thiên, Ba kích), Găng Việt Nam (Dành dành việt nam), Ô rô to, Đài mác, Thiếc đinh lá bé  (Đinh), Rau đắng biển, Màn đất, Màn rìa, Lữ đằng cẩn, Tu hú chùm, Bộp quả bầu dục, Vạng trắng Hải nam, Re cứu mộc (Vù hương, Re hương) Khuyết hùng Hải Nam (Khuyết nhị hải nam), Re trắng quả to, Bân (Nhọc trái khớp lá  thuôn), Mao đài lá nhỏ/Bân (Mạo đài thorel), Dền trắng, Mộc lan, Mè tương, Máu chó cầu, Máu chó trộn, Máu chó pierrei, Máu chó poilane, Máu chó vảy nhỏ, Máu chó Bắc bộ, Mù u, Trai lý (Rươi), Rù rì, Hồng quân, Lọ nồi trung bộ, Lọ nồi Hải Nam, Thành ngạnh nam, Thành ngạnh đẹp, Dầu cát (dầu mít), Dầu Hasselt, Chò đá (Chò nâu, Chò  nến), Dầu con rái đỏ (Chò    chang), Táu, Săng đào, Sao Hải nam, Sao mềm, Kiền kiền phú quốc, Sao mạng, Kiền kiền, Táu mật, Táu muối, Táu xanh, Lười ươi, Trầm (Trầm    hương), Nghiến, Sơn tần, Thoa, Rau mương thon, Sơn địch (Biến hóa núi cao), Thổ tế tân, Chò nước, Dây vàng đắng (Vàng đắng), Dây Nam hoàng (Hoàng đằng, Vàng giang), Bình vôi, Dương đài hoa thưa    (Nấm đất), Rau sắng, Xoài đồng nai, Xoài hôi, Xoài Cúc phương, Trám, Cọ phèn, Ngâu nhót, Xoan, Ngâu tàu, Ngâu rất xanh, Gội trắng, Dái ngựa nước (Gội  nếp), Ngâu lông, Lát hoa, Huỳnh đường, Nguyệt quới nhẵn    (Vương tùng), Trường mật, Chôm chôm, Bông mộc, Thanh thất lá nguyên, Hồng quang Champion, Xà bông (cỏ phổng), Tuế núi đá, Thiên tuế chìm, Gấm đẹp, Gấm cọng, Gấm chùm to, Gấm núi, Bách xanh đá, Thông nàng, Hoàng đàn giả, Trông tre lá dài, Đỉnh tùng vân nam, Đỉnh tùng Man, Ráng đuôi phụng bon (Tắc kè đá), Ráng đuôi phụng Fortune (Cốt toái), Ráng song quần rau, Ráng bích xĩ có phụ bộ, Ráng vi lân, Rau dệu nhỏ.

- Động vật (140 loài): Cá chình mun, Cá chình hoa, Cá mòi cờ hoa, Cá Trốc, Cá Bống bớp, Cóc rừng, Ếch cây xanh (Ếch cây Ki-ô), Ếch cây sần bắc bộ, Bồng chanh rừng, Niệc mỏ vằn, Cao cát bụng trắng, Hồng hoàng, Gà so ngực gụ (gà so), Gà lôi hồng tia, Gà lôi trắng, Công, Gà tiền mặt vàng, Trĩ sao, Diều cá bé, Thiên đường đuôi đen, Đuôi cụt nâu, Khướu mỏ dài, Khướu đá mun, Gõ kiến xanh đầu đỏ, Bò tót, Sơn dương, Sao la, Mang lớn, Nai, Chò rừng, Chó sói, Beo lửa, Báo gấm, Báo hoa mai, Hổ, Mèo gấm, Mèo cá, Cầy lỏn, Cầy móc cua, Rái cá vuốt bé, Lửng lợn, Rái cá thường, Rái cá lông mượt, Chồn họng vàng, Chồn bạc má nam, Chồn bạc má bắc, Triệt bụng vàng, Triết chỉ lưng, Gấu chó, Gấu ngựa, Cầy mực, Cầy tai trắng, Cầy vằn bắc, , Cầy vòi mốc, Cầy vòi hương (Cầy vòi đốm), Cầy gấm, Cầy giông đốm lớn (Cầy giông sọc), Cầy giông thường, Cầy hương, Dơi bao đuôi nâu đen, Dơi mũi ba lá, Dơi mũi quạ, Dơi mũi bé, Dơi mũi xám, Dơi nếp mũi xinh, Dơi nếp mũi đông dương, Dơi ma Bắc, Dơi ma Nam, Dơi chó tai ngắn, Dơi chó ấn, Dơi quả lưỡi dài, Dơi ăn mật hoa, Dơi quả không đuôi lớn, Dơi ngực nâu, Dơi quả núi cao, Dơi lá đuôi, Dơi lá lớn, Dơi lá tai dài, Dơi lá quạt, Dơi lá peecon, Dơi lá muối, Dơi lá nâu, Dơi lá tôma, Dơi múi cánh lông, Dơi mũi ống sọ nhỏ, Dơi răng cửa lớn, Dơi lô, Dơi cánh khiên, Dơi gập cánh dài, Dơi (Murina cineracea), Dơi ống tai tròn,  Dơi (Murina eleryi), Dơi ống tiên sa, Dơi tai nam á, Dơi (Myotis calticraniatus), Dơi tai ric-ket, Dơi tai sọ cao, Dơi muỗi xám, Dơi đốm hoa, Chồn Dơi, Thỏ vằn, Tê tê đen,(Tê tê java), Tê tê, Khỉ mặt đỏ, Khỉ mốc (Khỉ xám), Khỉ đuôi lợn, Khỉ vàng, Chà vá chân nâu, Voọc gáy trắng (Voọc Hà Tĩnh), Vượn Siki, Cu li lớn, Cu li nhỏ, Chuột đá Trường Sơn, Sóc bay lông chân, Sóc bay đen trắng, Rồng đất, Rắn sọc dưa, Rắn sọc đốm đỏ, Rắn ráo thường (răn ráo), Rắn ráo trâu, Rắn cạp nong, Rắn hổ mang ( Rắn hổ mang trung quốc), Rắn hổ chúa, Trăn gấm, Trăn đất, Kỳ đà nước (Kỳ đà hoa), Rùa hộp ba vạch (Rùa tròn đẹp, Rùa vàng), Rùa hộp trán vàng (Rùa hộp bua-rê), Rùa sa nhân, Rùa đất lớn, Rùa câm, Rùa bốn mắt, Rùa đầu to, Rùa núi viền, Ba ba gai.


2.2.3.2. Đối với hệ sinh thái  khu vực thực hiện dự án
Dự án thuộc Phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, có hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học đặc trưng của hệ sinh thái núi đá vôi kết hợp với sông, suối, với thảm thực vật rừng tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh, cụ thể như sau:

a. Về thực vật rừng.

Khu vực dự án và xung quanh chủ yếu là hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi kết hợp với sông suối, thảm thực vật chủ yếu là rừng kín thường xanh đất trống có cây bụi rải rác, mặt nước, chủ yếu là các loài cây dây leo như: Bìm bôi hoa vàng, mâm xôi, mây, rải rác có một số loài cây gỗ như phay, nhội và cây tái sinh...

b. Về động vật rừng.

Về hệ động vật, khu vực là sinh cảnh của nhiều nhóm loài đặc trưng cho rừng thứ sinh như thú nhỏ và trung bình (khỉ, sóc, cầy, dơi), các loài chim rừng và chim ven sông, cùng với bò sát, lưỡng cư và côn trùng. Thành phần loài ở mức trung bình, trong đó các loài có khả năng thích nghi với sinh cảnh bị tác động chiếm ưu thế. Các loài thú lớn và loài quý hiếm ít có khả năng xuất hiện do khu vực không phải là sinh cảnh tối ưu và chịu ảnh hưởng của hoạt động con người. Dọc theo sông Chày, hệ sinh vật thủy sinh tương đối đa dạng với các loài cá nước ngọt, động vật đáy và thực vật thủy sinh, đóng vai trò quan trọng trong duy trì cân bằng sinh thái và là nguồn thức ăn cho nhiều loài trên cạn. Tổng thể, hệ sinh vật khu vực có mức đa dạng sinh học trung bình, đang trong quá trình phục hồi.
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2.2.3.3 Hiện trạng lòng, bờ, bãi sông, suối

- Sông Chày nằm trong khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, là phụ lưu quan trọng trong hệ thống sông Son. Sông chảy qua địa hình karst đá vôi đặc trưng, có giá trị cao về cảnh quan và đa dạng sinh học, đồng thời được khai thác cho mục đích du lịch sinh thái.2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án.
- Lòng sông có bề rộng trung bình từ vài chục mét, thay đổi theo từng đoạn; độ sâu trung bình từ 1–5 m, có nơi sâu hơn. 

- Dòng chảy tương đối ổn định trong mùa khô, lưu lượng ít biến động; vào mùa mưa lũ, lưu lượng tăng nhanh, dòng chảy mạnh và có thể gây xáo trộn đáy sông. 

- Nước sông có màu xanh đặc trưng trong điều kiện bình thường; vào mùa mưa có thể chuyển đục do cuốn theo bùn cát từ thượng nguồn. 

- Đáy sông chủ yếu gồm cát, sỏi, đá cuội và đá gốc, phân bố không đồng đều. 

- Quá trình bồi tụ – xói lở diễn ra tự nhiên, cục bộ theo mùa; không ghi nhận hoạt động khai thác cát sỏi quy mô lớn trong khu vực.

- Bờ sông chủ yếu là bờ tự nhiên, cấu tạo bởi đất, đá vôi và các khối đá karst. Nhiều đoạn có vách đá dựng đứng, xen kẽ các đoạn bờ thoải có đất phủ. 

- Thảm thực vật ven sông phát triển tốt, độ che phủ cao, góp phần ổn định bờ và hạn chế xói lở. 

- Một số vị trí được khai thác phục vụ du lịch (bến thuyền, điểm zipline, hang Tối) với quy mô nhỏ, ít làm thay đổi đáng kể địa hình bờ. 

- Hiện tượng sạt lở bờ không phổ biến, chủ yếu xảy ra cục bộ vào mùa mưa lũ.

- Bãi sông phát triển hạn chế, quy mô nhỏ và phân bố không liên tục do đặc điểm địa hình miền núi đá vôi.  Thành phần vật liệu chủ yếu là cát, sỏi, đá cuội, ít tích tụ phù sa mịn. Một số bãi được sử dụng làm điểm dừng chân, hoạt động du lịch sinh thái (tắm sông, nghỉ chân). Không có hoạt động sản xuất nông nghiệp hoặc dân cư sinh sống ổn định trên bãi.  Mùa mưa lũ, các bãi này có thể bị ngập hoàn toàn và có sự thay đổi cục bộ về hình thái. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án

2.3.1. Các đối tượng bị tác động bởi dự án 

- Môi trường không khí khu vực dự án trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn hoạt động của Dự án.

- Môi trường nước mặt sông Chày trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn hoạt động của Dự án.

- Môi trường nước ngầm của khu vực trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn hoạt động của Dự án.

- CNV làm việc trực tiếp tại dự án trong giai đoạn thi công, xây dựng.

- Hệ sinh thái động, thực vật tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc VQG Phong Nha-Kẻ Bàng. 

- Các khu du lịch sinh thái lân cận Dự án.

2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án 

Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước với tổng diện tích 180.000m2 thuộc di sản thiên nhiên Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 01, Luật số 146/2025/QH15.

2.4. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Dự án
- Về điều kiện tự nhiên: Khu vực dự án được thực hiện tại khu vực có địa hình, địa mạo, thủy văn ổn định, phù hợp cho phát triển loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan tự nhiên. Địa hình khu vực chủ yếu là địa hình karst đặc trưng, xen kẽ thung lũng và suối tự nhiên, độ dốc không lớn, thuận lợi cho việc bố trí các hạng mục công trình du lịch quy mô nhỏ, hạn chế tác động đến địa hình tự nhiên.
- Về điều kiện kinh tế - xã hội: Khu vực thực hiện dự án nằm trong vùng có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tương đối cao. Việc triển khai dự án phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh theo Quyết định số 377/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2030 và Quyết định số 2128/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2030; phù hợp với Nghị quyết số 96/ND-HĐND ngày 27/02/2026 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bên cạnh đó, dự án tiếp giáp với tuyến đường HCM Tây, rất thuận lợi trong việc vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công, xây dựng và hoạt động đi lại của khách du lịch trong giai đoạn vận hành. 
- Về điều kiện môi trường, khu vực dự án hiện nay chưa chịu áp lực ô nhiễm lớn, chất lượng môi trường cơ bản tương đối tốt. Việc triển khai dự án với tỷ lệ xây dựng 0,71% là rất ít, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên hiện có của khu vực. Để góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo quy định pháp luật. 

Vì vậy, việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án du lịch sinh thái Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị là phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường của địa phương. 
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Các hạng mục công trình được xây dựng xen kẽ hoặc đồng thời tùy vào điều kiện thực tế, các tác động trong quá trình thi công xây dựng được phân tích theo bảng sau:
Bảng 3. 1. Các tác động trong quá trình thi công xây dựng

	TT
	Hoạt động
	Tác nhân  liên quan đến chất thải
	Tác động không liên quan đến chất thải
	Sự cố môi trường

	1
	Đào đắp, san nền
	- Bụi, khí thải

- CTR
	- Tiếng ồn, rung 
	Tai nạn lao động

	2
	Vận chuyển nguyên vật liệu
	- Bụi, khí thải

- CTR
	- Tiếng ồn, rung


	Tai nạn lao động

	3
	Xây dựng, lắp ráp công trình
	- Bụi, khí thải

- CTR

- Nước thải XD
	- Tiếng ồn, rung

- Ảnh hưởng đến dòng chảy mương thủy lợi
	Tai nạn lao động

	4
	Sinh hoạt của CBCN
	- Nước thải sinh hoạt 

- CTR
	- Mất an ninh, trật tự
	Cháy nổ do chập điện

	5
	Nước mưa chảy tràn
	- Nước thải sinh hoạt 

- CTR
	- Hư hỏng các công trình

- Ngập úng cục bộ
	


3.1.1.1. Tác động liên quan đến chất thải:

a. Tác động do nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của CNV trên công trường, số lượng công nhân thi công trên công trường là 20 người. Trong đó:

- Tải lượng: Định mức cấp nước 25 lít/người/ngày[4] và tỷ lệ thải là 100% lượng nước cấp [1]. Với số lượng công nhân khoảng 20 người thì lượng nước thải phát sinh đối với mỗi công trình là: 20 người × 25 lít/người/ngày× 100% = 500 lít/ngày = 0,5 m3/ngày.

- Thành phần: Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, vi khuẩn gây bệnh. 

Bảng 3.2. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công [11]
	TT
	Thông số ô nhiễm
	Hệ số 
(g/người/ngày)
	Tải lượng (g/ngày)
	Nồng độ (mg/L)
	QCVN 14:2025/BTNMT (Bảng 2, cột A)

	1
	TSS
	107,5
	2.150
	895,8
	≤50

	2
	BOD5
	49,5
	990
	412,5
	≤30

	3
	COD
	88,5
	1.770
	737,5
	≤80

	4
	NH4-N
	3,6
	72
	30
	≤6

	5
	Tổng N
	9
	180
	75
	≤25

	6
	Tổng P
	2,4
	48
	20
	≤4


Đánh giá tác động: Kết quả tham khảo ở bảng trên cho thấy, nước thải sinh
hoạt khi chưa được xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn nhiều so với quy
chuẩn QCVN 14:2025/BTNMT (Bảng 2, cột A: Nguồn nước tiếp nhận có chức năng cấp nước cho mục đích sinh hoạt hoặc có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước như Mức A Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT), có nguy cơ gây tác động tới môi trường khu vực Dự án, đặc biệt là sông Chày đoạn qua Dự án, gây dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường các thủy vực tiếp nhận. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công phải có biện pháp thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân.
* Nước thải xây dựng

- Nước thải xây dựng:  Do đặc thù dự án chủ yếu là thi công, lắp ghép các loại vật liệu thân thiện với môi trường (tre, nứa...), khối lượng bê tông sử dụng ít, thi công phân tán tại nhiều vị trí nên lượng nước thải thi công phát sinh không nhiều.

- Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ, dầu mỡ,... Dựa trên thực tế ở các công trình xây dựng thì loại nước thải này có khối lượng ít, không đủ chảy thành dòng, chỉ đủ thấm xung quanh công trình, vị trí trộn vữa.

- Tải lượng và nồng độ các chất chứa trong nước thải do hoạt động xây dựng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Phương pháp thi công, thời gian thi công, thời tiết, địa chất công trình, ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường của công nhân, …

Đánh giá tác động: Nước thải từ máy trộn bê tông, nước thải sinh hoạt trên các công trường có thể theo nước mưa chảy tràn xâm nhập vào nguồn nước gây ô nhiễm, hàm lượng chất rắn lơ lững trong nước thải cao, dễ lắng đọng nên cần tránh xả thẳng ra môi trường, làm mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng chất lượng nước mặt, đặc biệt là hệ thống sông Chày trong và ngoài phạm vi dự án. 
* Nước mưa chảy tràn:

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án đối với môi trường xung quanh, báo cáo áp dụng công thức tính lượng nước mưa chảy tràn trong diện tích khu vực được xác định theo (TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cần thiết kế) theo công thức:

Q = q × F ×β × Ψ (3.5)

Trong đó:
q- Cường độ mưa tính toán (l/s.ha). Lượng mưa ngày lớn nhất 770 mm/ngày (ngày14/10/2016);
F- Diện tích lưu vực tính toán (m2), F = 0,1283ha.

β- Hệ số phân bố mưa, β = 1;

ψ- Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P = 5 năm; ψ = 0,8 tương ứng mặt phủ bê tông và  ψ = 0,34 tương ứng với mặt cỏ, cây xanh, độ dốc 1-2%.

- Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:
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Trong đó: 

Chu kỳ vượt qua cường độ mưa: Chọn P = 5 năm.

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút), t = 1.440 phút. 

A, C, b, n - Tham số xác định tại Quảng Trị. Cụ thể như sau:

+ Hằng số: A = 2230

+ Tham số hiệu chỉnh: b = 15

+ Hệ số có tính đến đặc tính riêng của từng vùng: C = 0,48

+ Chỉ số giảm dần cường độ theo thời gian: n = 0,62

-> q = 2.238,2 (l/s.ha)

Vậy: Q = 2.238,2 × 0,1283 ×1 × 0,34 = 97,63 (l/s)

Đánh giá tác động: Nếu Chủ dự án không có các biện pháp quản lý tại khu vực thi công, khi gặp mưa nước mưa có khả năng cuốn trôi đất, cát trên bề mặt ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nước mưa cuốn trôi đất cát làm tăng độ đục và các chất ô nhiễm nguồn tiếp nhận là sông Chày, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh của hệ thống sông Chày. Tuy nhiên, tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công nên có thể hạn chế bằng các phương pháp quản lý và thi công và thời gian thi công ngắn, nguyên vật liệu sử dụng thân thiện với môi trường nên tác động được giảm thiểu. Địa hình khu vực không thay đổi nhiều do hoạt động thi công, hiện trạng thoát nước mưa trước đây của khu vực chủ yếu theo địa hình. 

b. Đánh giá, dự báo tác động do bụi và khí thải

* Bụi phát sinh trong quá trình đào, đắp đất thi công móng

Khối lượng đất đào để thi công móng với khối lượng 88,3 m3. Đây là dạng đất có độ ẩm cao nên gần như không phát sinh bụi trong quá trình đào. Khối lượng đất đào xong sẽ đưa về đắp gốc cây xanh trong khuôn viên Dự án, không vận chuyển ra khỏi Dự án nên lượng bụi phát sinh rất nhỏ.

* Bụi và khí thải từ vận chuyển nguyên vật liệu thi công

Quá trình thi công xây dựng sẽ sử dụng các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hoạt động với mật độ cao, quá trình sẽ phát sinh nguồn ô nhiễm môi trường không khí như bụi, CO, NOx, HC. Dựa vào nhu cầu nguyên vật liệu cho quá trình thi công của Dự án để tính toán nồng độ bụi và khí thải phát sinh như sau:
- Tổng hợp khối lượng nguyên, vật liệu thi công xây dựng của Dự án theo dự
toán từng hạng mục công trình (theo bảng 1.4), dự án sử dụng phương tiện vận
chuyển có trọng tải trung bình 10 tấn, từ đó khối lượng lượt xe vận chuyển được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.3: Số lượt xe cần thiết để vận chuyển

	TT
	Nguyên, vật liệu
	Khối lượng (tấn)
	Trọng tải xe vận chuyển (tấn)
	Số lượt xe vận chuyển

	1
	Cát 
	142,3
	10


	15

	2
	Đá 
	129,8
	
	13

	3
	Xi măng
	29
	
	3

	4
	Sắt, thép
	12,31
	
	2

	5
	Ván nhựa nhân tạo
	5,2
	
	1

	6
	Sơn
	0,5
	
	1

	7
	Tre, luồng, lá vọt. lá mây, lá cọ lợp mái…
	5
	
	1

	8
	Các vật tư khác
	1,5
	
	1

	
	TỔNG
	325,6
	
	37


Ghi chú: Thời gian thi công là 2 tháng, chế độ làm việc: 28 ngày/tháng, 1 ca/ngày, 8 giờ/ca. Vậy, số lượt xe vận chuyển khoảng 0,6  lượt/ngày = 0,08 lượt/giờ (tương đương 1 chuyến/giờ)
- Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe ôtô chạy bằng dầu diezel như sau:

Bảng 3.4. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel - mức 4
	Phương tiện
	Giá trị giới hạn khí thải (g/km)

(QCVN 86:2015/BGTVT)

	
	Bụi (PM)
	CO
	NOx
	HC + NOx

	Xe tải, trọng tải  3,5T – 12T
	0,06
	0,74
	0,39
	0,46


Trong đó: HC: Hydrocacbon, đối với xe chạy dầu diezel có công thức là C1H1,86.

Dựa vào giá trị giới hạn khí thải động cơ theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính được tải lượng tối đa ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển như sau:
Bảng 3.5. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel - mức 4
	STT
	Yếu tố phát thải
(Xe tải, trọng tải 3,5 tấn - 12 tấn)
	Định mức phát thải

(g/km)
	Thời gian
(s)
	Số lượt xe
(xe/giờ)
	Tải lượng ô nhiễm (E)
(mg/m.s)

	1
	Bụi (PM)
	0,06
	3.600
	1
	0,00017

	2
	CO
	0,74
	3.600
	
	0,0021

	3
	NOx
	0,39
	3.600
	
	0,001

	4
	HC 
	0,07
	3.600
	
	0,0002


Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ xe vận chuyển, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Sử dụng công thức Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau [4]:

C(x) = 0,8.E
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Trong đó: 

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách đường giao thông x mét (mg/m3).

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s).

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5m.

+
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: Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, 
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, với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực). 

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s.
+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng mặt đất, h = 1 m).

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi.

Thay các giá trị vào công thức trên, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Bảng 3.6. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau

	TT
	Khoảng cách x(m)
	(z
	Nồng độ (mg/m3)

	
	
	
	CCO
	CNox
	CHC
	Cbụi (PM)

	1
	5
	1,72
	0,4380
	0,5024
	0,5446
	0,4336

	2
	10
	2,85
	0,2050
	0,2694
	0,3115
	0,2005

	3
	15
	3,83
	0,0976
	0,1620
	0,2041
	0,0931

	4
	20
	4,72
	0,0594
	0,1238
	0,1660
	0,0550

	5
	25
	5,56
	0,4380
	0,5024
	0,5446
	0,4336

	QCVN 05:2023

/BTNMT (TB 1h)
	30
	0,2
	-
	0,3


Ghi chú:

Ns (mg/Nm) = Nn (mg/Nm³) x (273 + ts)/273 (ts: Nhiệt độ không khí: 30,1°C)
N (μ/m³) = Ns (mg/Nm³) x 1.000 (ts: Nhiệt độ không khí: 30,1°C)

Đánh giá tác động: Qua số liệu tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển NVL trong khoảng cách >10 m nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Trong phạm vi <10m, nồng độ bụi vượt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân thôn Chày Lập sống hai bên đường dọc theo tuyến đường vận chuyển NVL và công nhân làm việc tại dự án, nếu chủ dự án không có biện pháp giảm thiểu thì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động kinh doanh của các hộ dân gần đó, gây mất mỹ quan khu vực. Tuy nhiên, tuyến đường HCM nhánh Tây có mật độ giao thông thưa thớt, chỉ cao điểm vào mùa du lịch, dân cư sống rải rác hai bên tuyến đường. Bên cạnh đó, bụi và khí thải động cơ từ phương tiện giao thông là nguồn thải không cố định và mang tính bất khả kháng. Do đó, Chủ dự án và nhà thầu sẽ có biện pháp giảm thiểu thích hợp.
* Bụi do vật liệu rơi vãi và bụi cuốn lên từ mặt đường 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh bụi từ các vật liệu rời rơi vãi và bụi cuốn theo xe từ mặt đường, trong đó đặc biệt là lượng bụi cuốn theo xe từ mặt đường. Tải lượng bụi phát sinh phụ thuộc rất lớn đến chất lượng mặt đường và loại vật liệu chuyên chở. Qua quá trình khảo sát cho thấy, các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu là chủ yếu tuyến đường có kết cấu nhựa, do đó lượng bụi phát sinh trên các đoạn đường này sẽ thấp. Dự án không thực hiện vận chuyển đất ra vào dự án, chỉ vận chuyển sắt thép, tre luồng, các loại vật liệu để thực hiện lắp ráp tại dự án, do đó, ít phát sinh vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển. 

Đánh giá tác động: Lượng bụi phát sinh từ mặt đường do xe vận chuyển phát sinh không đáng kể, tần suất vận chuyển thấp (khoảng 1 chuyến/ngày) nên ảnh hưởng đến người dân sinh sống dọc các tuyến đường và người tham gia giao thông không lớn. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu nguồn phát sinh này.

* Khí thải động cơ của phương tiện, máy móc thi công:

Phương án thi công của dự án là xây dựng, lắp dựng công trình bằng vật liệu, cấu kiện lắp ghép, dễ tháo dỡ dưới tán rừng, nổi trên mặt nước. Bên cạnh đó, Dự án triển khai trong VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nên hạn chế các máy móc có phát sinh khí thải lớn. Vì vậy, Dự án sẽ sử dụng máy móc thi công, lắp ghép chủ yếu là các thiết bị công suất nhỏ, sử dụng điện, dễ thao tác, hạn chế sử dụng các phương tiện cơ giới, máy móc thi công hạng nặng nên khí thải phát sinh từ nguồn này rất ít. 
Đánh giá tác động: Với khối lượng và đặc điểm thi công như trên thì khí thải phát sinh rất ít và ảnh hưởng nhẹ đối với sức khỏe của công nhân vận hành máy, công nhân làm việc trực tiếp tại Dự án, hầu như ít ảnh hưởng đến khu du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối hiện trạng; hầu như không gây ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh như: người dân thôn Chày Lập cách dự án khoảng 700m về phía Đông Bắc, Khu du lịch thung lũng Hava cách dự án khoảng 300m về phía Đông Bắc.

* Ô nhiễm bụi do hoạt động xây dựng các hạng mục Dự án

Dự án thi công, xây dựng các hạng mục như: Nhà hàng ẩm thực, nhà bếp, nhà đón tiếp + bán vé, nhà ngâm chân thảo dược, sàn đạo nghỉ chân, ngắm cảnh, các trò chơi,... Phương án thi công là sử dụng chủ yếu là khung sắt định hình (lắp ráp từ ngoài mang vào), ốp tre trúc, mái lợp lá cọ, vọt, mây... do đó, hầu như không phát sinh bụi từ các hoạt động này.

Đối với quá trình trộn bê tông để lót móng với khối lượng 127,8 m3. Tuy nhiên khối lượng ít và quá trình trộn bê tông bằng máy có sử dụng nước nên gần như ít phát sinh bụi. Bụi có thể phát sinh ở công đoạn cấp nguyên liệu (xi măng, cát), tuy nhiên ở mức thấp và mang tính cục bộ, ngắn hạn.

Đánh giá tác động: Bụi phát sinh từ hoạt động thi công, lắp ghép các công trình chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân thi công trên công trường, hệ sinh thái xung quanh khu vực thi công. 
* Tác động đến người tham gia giao thông và khách du lịch bởi hoạt động của Dự án

Trong giai đoạn thi công, sự gia tăng lưu lượng xe vận chuyển vật liệu, máy móc của Dự án có thể gây ảnh hưởng nhất định đến người tham gia giao thông và khách du lịch trong khu vực. Các tác động chủ yếu bao gồm: bụi từ hoạt động vận chuyển, tiếng ồn và độ rung từ phương tiện, cùng với nguy cơ mất an toàn giao thông cục bộ tại các đoạn đường hẹp, cong, hoặc có mật độ du khách cao, đặc biệt là tại đoạn giao giữa đường HCM nhánh Tây với các tuyến đường nội vùng, đoạn ra vào các khu du lịch đang hoạt động (Sông Chày - Hang Tối hiện có, thung lũng Hava). 

Tuy nhiên, lưu lượng xe ra vào trong giai đoạn thi công không lớn và hoạt động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Chủ dự án triển khai thi công tránh thời điểm du lịch cao điểm nên những tác động do hoạt động thi công ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và khách du lịch là không lớn.

c. Tác động do chất thải rắn 
* CTR sinh hoạt

- CTR sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CNV trên công trường. Lượng rác thải sinh hoạt tính trung bình từ khoảng 0,2-0,3 kg/người/ngày với tổng số công nhân trên công trường là 20 người tại mỗi khu vực lán trại thì lượng CTR dự kiến phát sinh là 6 kg/ngày. Lượng chất thải rắn này cần được thu gom hàng ngày, tránh tồn đọng, phân hủy làm phát sinh mùi hôi và là nơi phát sinh các vi sinh vật gây bệnh.
- Thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt gồm:

+ Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như rau quả, thức ăn dư thừa,…

+ Các loại bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống,…

+ Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, thuỷ tinh,…

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt phát sinh nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ tạo mùi khó chịu, gây ô nhiễm đất, nguồn nước mặt suối Nước Mọoc, làm mất mỹ quan khu vực, có thể phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân lao động, hoạt động du lịch của Khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối hiện trạng tiếp giáp Dự án về phía Đông. Do đó, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công thu gom và xử lý thích hợp.

* Chất thải rắn xây dựng
- Đất từ đào cột trụ thi công các công trình: quá trình thi công cột trụ sẽ phát sinh một lượng đất đào 88,3 m3 (tương đương 123,62 tấn). 
- Chất thải rắn còn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, chất thải rắn phát sinh bao gồm vật liệu xây dựng dư thừa, sắt thép vụn,... Khối lượng CTR xây dựng phát sinh ước tính bằng 0,5% lượng nguyên vật liệu sử dụng. Với tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng cho dự là 325,6 tấn, thì khối lượng chất thải xây dựng phát sinh là: MVLXD thải = 325,6 × 0,5% = 1,63 tấn/tổng thời gian thi công.

Đánh giá tác động: Lượng chất thải này nếu để phát tán tự do ra môi trường
sẽ làm mất mỹ quan khu vực, làm bối lấp khu vực bờ sông, suối xung quanh, gây tắc nghẽn dòng chảy, gây ô nhiễm đất, nước mưa có thể cuốn theo các chất thải xây dựng làm ô nhiễm môi trường nước… 
Tuy nhiên, phần lớn CTR xây dựng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng, các hạng mục công trình được gia công, lắp ráp sẵn ở ngoài nên nguy cơ phát sinh chất thải rắn trong phạm vi dự án là rất ít... Bên cạnh đó, Dự án được triển khai trong VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, đa dạng sinh học cao nên Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chết phát sinh đến mức thấp nhất, thu gom, tận dụng và xử lý thích hợp.
* Chất thải nguy hại

CTNH trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa máy móc,
thiết bị thi công, bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải,… cụ thể như sau:

Bảng 3.7. Khối lượng phát sinh trong giai đoạn thi công

	STT
	Tên chất thải
	Mã
CTNH
	Trạng
thái
	Số lượng
(kg/thời gian thi công)
	Ghi chú


	1
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	18 02 01
	Rắn
	1
	Từ quá trình sửa
chữa, bảo dưỡng
phương tiện thi công

	2
	Sơn, mực, chất kết dính và
nhựa thải có các thành phần nguy hại
	16 01 09
	Rắn
	1
	Từ quá trình sơn


	Tổng cộng
	2
	


Đánh giá tác động: Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Dự án với khối lượng không lớn, đồng thời công tác bảo dưỡng, thay thế và sửa chữa máy móc, thiết bị sẽ được Chủ dự án và nhà thầu thực hiện ở các garage trên địa bàn nên sẽ hạn chế được tình trạng phát sinh chất thải nguy hại tại khu vực công trường. Trong trường hợp lượng chất thải nguy hại này phát sinh tại công trường, Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý thích hợp.
3.1.1.3. Tác động liên quan đến chất thải:

a. Tác động của tiếng ồn, độ rung

* Tiếng ồn
- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong thi công xây dựng các hạng mục công trình như: Máy cưa, máy cắt, uốn thép, máy hàn, máy đầm, máy đào, cần cẩu,...
- Để đánh giá được ảnh hưởng mức độ ồn tới các đối tượng là khu dân cư và
công nhân, mức ồn giảm theo khoảng cách và kết quả tính toán mức ồn theo các
khoảng cách khác nhau được tính theo công thức:
LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) (7)

Trong đó:

+ LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA);

+ x0: x0 = 1m;

+ LP(x): Mức ồn tại vị trí tính toán (dBA);

+ x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m).

Áp dụng công thức trên, mức ồn từ các loại phương tiện vận chuyển và các máy móc, thiết bị thi công được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.8. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công [7]
	TT
	Các phương tiện
	Mức ồn cách nguồn (dBA)

	
	
	5m
	10m
	20m
	50m

	1
	Máy cưa
	81
	75
	69
	61

	2
	Máy cắt uốn thép
	71
	65
	59
	51

	3
	Máy hàn
	66
	60
	54
	46

	4
	Xe tải
	102
	95
	88
	82

	QCVN 26:2025/BNNMT (Bảng 4, Khu vực E)
	70 dBA (Ban ngày 6h00 - trước 18h00)

65 dBA (Tối 18h00 - trước 22h00)


(*)QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Khu vực E: Nhà ga (hàng không, đường thủy, đường sắt), bến xe oto, bãi đỗ xe; Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công nghiệp theo quy định pháp luật; Các công trình quốc phòng an ninh mà không sử dụng theo các mục đích tương đương với các công trình tại các khu vực A, B, C, D; Các công trình khác. 

Đánh giá tác động: Qua bảng tính toán trên cho thấy các thiết bị, trong phạm vi <20m, máy móc hoạt động thường có mức ồn vượt QCVN 26:2025/BNNMT (Bảng 3, Khu vực E). Đối tượng chịu tác động ở đây chủ yếu là công nhân trên công trường, hoạt động của Khu du lịch Sông Chày - Hang Tối hiện trạng tiếp giáp dự án về phía Đông, các loài động vật trong hệ sinh thái hiện có. Ngoài phạm vi >20m, độ ồn nằm trong giới hạn cho phép, không gây ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh. 
Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người như mệt mỏi, căng thẳng, giảm khả năng tập trung; đồng thời làm giảm năng suất lao động và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Đối với hệ sinh thái, tiếng ồn có thể gây xáo trộn tạm thời tập tính sinh hoạt của một số loài động vật hoang dã trong khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, như thay đổi hướng di chuyển hoặc tránh xa khu vực thi công.

Tuy nhiên, các tác động này được đánh giá là mang tính cục bộ và tạm thời, do tiếng ồn chỉ phát sinh trong thời gian thi công, không liên tục và chủ yếu vào ban ngày. Vì vậy, Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu thích hợp nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn.
* Độ rung:
Độ rung trong quá trình thi công chủ yếu phát sinh từ: 

- Hoạt động của máy cắt, máy cưa, máy uốn thép, máy hàn;

- Hoạt động đổ bê tông cột trụ;

- Hoạt động vận chuyển vật liệu trên các tuyến đường.
Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. 
Đánh giá tác động: Độ rung phát sinh trong giai đoạn thi công dự án chủ yếu có biên độ nhỏ, phát sinh không liên tục và giảm nhanh theo khoảng cách. Rung động có thể gây xáo trộn nhẹ, tạm thời đến một số loài động vật hoang dã nhạy cảm (chim, thú nhỏ sống gần mặt đất), động vật sinh sống dưới nước. Tuy nhiên, với đặc điểm không sử dụng thiết bị gây rung mạnh, thi công ở nhiều vị trí nhỏ lẻ, phân tán và điều kiện thảm thực vật tự nhiên phát triển, tác động của độ rung đến hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái thủy sinh được đánh giá là ở mức thấp, không gây ảnh hưởng lâu dài đến đa dạng sinh học khu vực. 
b. Tác động đến đa dạng sinh học của VQG 
Khu vực dự án thuộc phân khu phục hồi sinh thái tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là di sản thiên nhiên thế giới, có sự đa dạng sinh học cao, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, các loài nguy cấp, quý hiếm... Việc triển khai thi công dự án sẽ gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái vốn có của khu vực, đặc biệt là trong mùa sinh sản, mùa ghép đôi của các loài động vật hoang dã. Cụ thể như sau:
- Quá trình thi công một số hạng mục theo tuyến có nguy cơ gây phá vỡ sinh cảnh, mất thảm thực vật tầng thấp quanh các vị trí thi công và lan ra theo tuyến thi công. Đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là các loài lưỡng cư, bò sát, các loài thú nhỏ, thực vật tầng thấp (dương xỉ, cây bụi...).
- Bùn đất theo dòng chảy nước mưa cuốn trôi có nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh và cảnh quan sông Chày. 

- Việc tập trung công nhân thi công, xây dựng nếu không có sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ thì có nguy cơ tăng rủi ro đặt bẫy, thu hái lâm sản, khai thác động vật hoang dã trái phép. 
Đối với hệ sinh thái thực vật hiện trạng của khu vực Dự án, cụ thể như sau:

- Nguy cơ thay đổi sinh cảnh tại các vị trí thi công xây dựng các hạng mục nhà chức năng (nhà đón tiếp, nhà hàng, nhà bếp, nhà để thuyền, nhà chuẩn bị trò chơi vận động...). 

- Hoạt động của công nhân thi công nếu không được quản lý chặt chẽ, có thể gây dẫm đạp, thu hái thực vật rừng trái phép... gây ảnh hưởng đến sự đa dạng của hệ thực vật vốn có.

- Bùn, đất từ hoạt động thi công nếu không có phương án thu gom, xử lý phù hợp có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây bồi lấp hệ thực vật tầng thấp xung quanh, đặc biệt là khu vực ven sông Chày. 

- Đất từ hoạt động thi công nếu không có phương án thu gom, xử lý phù hợp có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây bồi lấp hệ thực vật tầng thấp xung quanh, đặc biệt là khu vực ven sông Chày. 

Tuy nhiên, Chủ dự án lựa chọn vị trí xây dựng các hạng mục nói trên ở khu vực đất trống, dưới tán rừng với thảm thực vật tầng thấp không nhiều, các tác động trên đều có thể giảm thiểu thông qua việc áp dụng các biện pháp phù hợp trong quá trình thi công. 

c. Tác động đến hiện trạng rừng

Khu vực thực hiện dự án nằm trong phạm vi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận, hiện lưu trữ hệ động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng với nhiều loài đặc hữu, nhiều loài có vai trò quan trọng trong việc khẳng định sự đa dạng của hệ động thực vật Việt Nam. Tuy nhiên, Dự án thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thành phần loài thực vật khá phong phú, ưu thế là các loài cây ưa sáng, sinh trưởng nhanh, kích thước trung bình và nhỏ, mật độ không đồng đều; tầng tán rừng chưa khép kín hoàn toàn. Tại các khu vực rừng nghèo kiệt và ven sông, thảm cây bụi, dây leo và thực vật thân thảo phát triển mạnh, góp phần che phủ đất và hỗ trợ quá trình tái sinh tự nhiên. 

Trong giai đoạn thi công, các tác động tiềm tàng đến rừng tự nhiên chủ yếu gồm: nguy cơ xáo trộn thảm thực vật tầng thấp tại khu vực bố trí công trình, nguy cơ cháy rừng do hoạt động thi công, tác động gián tiếp do bụi, tiếng ồn và sự gia tăng hoạt động của con người trong khu vực rừng. Tuy nhiên, các tác động này được đánh giá là cục bộ, ngắn hạn, phạm vi ảnh hưởng hẹp. Bên cạnh đó, phương án thi công của dự án chủ yếu là lắp ghép, gia công hoàn thiện sẵn từ bên ngoài vào, dự án chỉ thực hiện đầu tư tại các địa điểm, khu vực đất trống, không có cây và dưới tán rừng. Do đó, các tác động tiêu cực là không đáng kể và có thể kiểm soát thông qua các biện pháp quản lý phù hợp.

d. Tác động đến kinh tế - xã hội
Các hoạt động thi công, xây dựng công trình làm phát sinh các tác động đến
tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương, các tác động này bao gồm:
- Tác động đến hoạt động du lịch địa phương: Quá trình thi công dự án sẽ làm ảnh hưởng đến một số điểm du lịch gần Dự án như: Khu du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối hiện trạng, khu du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối, Khu du lịch Thung lũng Hava... nếu hoạt động thi công không có sự kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, hoạt động du lịch của các cơ sở nói trên mang tính thời vụ, chủ dự án sẽ lựa chọn thời điểm thi công hợp lý, tránh thi công vào mùa du lịch cao điểm (từ tháng 5 - 9 hàng năm) nên những tác động trên sẽ được giảm thiểu đáng kể. 
- Việc tập trung một lượng công nhân trong thời gian xây dựng có thể
ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội khu vực Dự án.
- Hoạt động của phương tiện vận tải trong thời gian thi công làm tăng mật độ
giao thông, tăng áp lực lên kết cấu đường, gây nên các biến dạng về kết cấu làm yếu nền đường, sụt lún nứt vỡ,… dẫn đến giảm tốc độ lưu thông trên đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
- Độ ồn và độ rung từ các máy móc thiết bị thi công tác động đến sức khỏe công nhân, chất lượng công trình lân cận và người dân khu vực.
- Bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp và người dân sinh sống xung quanh.
Ngoài các tác động tiêu cực trên thì giai đoạn thi công cũng có tác động tích
cực là góp phần giải quyết nhu cầu việc làm; tăng thu nhập tạm thời cho người lao
động; kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ như kinh doanh ăn uống, giải
khát phục vụ cho công nhân.
e. Ảnh hưởng đến hoạt động của Khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối đang hoạt động tiếp giáp Dự án về phía Đông
Khu vực thi công Dự án nằm tiếp giáp Khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối đang hoạt động tiếp giáp Dự án về phía Đông do Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý và khai thác (đồng Chủ đầu tư). Trong quá trình thi công, các hoạt động xây dựng có thể gây ra một số tác động nhất định đến hoạt động du lịch tại khu vực này, cụ thể như sau:

- Quá trình thi công, vận chuyển vật liệu và hoạt động của máy móc thi công phát sinh bụi và khí thải (CO, NOx, SO₂…) có thể phát tán sang khu du lịch lân cận, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khô và có gió, làm giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. 

- Tiếng ồn từ máy đào, máy ủi, phương tiện vận chuyển có thể lan truyền sang khu du lịch, gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh – yếu tố đặc trưng của du lịch sinh thái. 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công có thể cuốn theo bùn đất, chất rắn lơ lửng hoặc chất thải nếu không được kiểm soát tốt, làm tăng độ đục của nước tại khu vực sông Chày. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động vui chơi dưới nước và cảnh quan sinh thái. 

- Các phương tiện thi công ra vào có thể ảnh hưởng đến giao thông nội bộ, gây bất tiện cho du khách.

f. Tác động cộng hưởng khi khi Dự án thi công cùng thời gian với dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Suối Nước Moọc”

- Quá trình thi công của các dự án này sẽ làm gia tăng cộng hưởng về mức độ ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn,... trong môi trường không khí do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu của các dự án.

- Việc tập trung một lượng lớn cán bộ, công nhân tham gia thi công các hạng mục công trình của các Dự án sẽ làm tăng nguy cơ xung đột với người dân địa phương (đặc biệt là thanh thiếu niên địa phương) và giữa các công nhân của các Dự án với nhau do bất đồng về ngôn ngữ, giao tiếp. Sự khác nhau về phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo sẽ dẫn đến các xung đột xã hội. Khi xung đột xảy ra có thể gây nên thương tích gây ra những tổn thương về tâm lý, ảnh hưởng đến quá trình thi công các Dự án và cuộc sống của những người dân địa phương.

- Trong giai đoạn thi công xây dựng, các dự án sẽ cùng vận chuyển nguyên vật liệu trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn từ khu dân cư Chày Lập đến Dự án nên sẽ làm gia tăng phương tiện giao thông trên các tuyến đường này trong quá trình vận chuyển. Nếu không có bố trí hợp lý về kế hoạch vận chuyển hợp lý thì sẽ làm gia tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông trong giai đoạn này.

- Nếu không được thu gom, lưu chứa và xử lý kịp thời, chất thải rắn có thể bị nước mưa cuốn trôi vào Suối Nước Moọc và Sông Chày, gây ô nhiễm nước mặt, làm tăng TSS, BOD₅, COD và ảnh hưởng đến chất lượng nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thuỷ sinh,...

- Sự tích tụ rác thải gây mất mỹ quan, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách tại khu du lịch sinh thái Suối Nước Moọc, Sông Chày – Hang Tối đang hoạt động.

- Các chất thải sinh hoạt nếu không được xử lý đảm bảo vệ sinh sẽ là nguồn bệnh dễ lây lan như sốt xuất huyết, dịch tả ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và có thể tạo thành vùng dịch ảnh hưởng sức khỏe của người dân trong vùng, khách du lịch của các khu du lịch lân cận.

3.1.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của Dự án
a. Đối với sự cố cháy nổ
- Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do một số nguyên nhân sau:
+ Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (lưu trữ nhiên liệu, gas… không đúng quy định).
+ Sự cố về các thiết bị điện: chập và gây cháy tại các điểm tiếp xúc, các mối nối không đảm bảo an toàn hoặc chập mạch do mưa.
+ Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ v.v…
- Sự cố cháy nổ nếu xảy ra sẽ gây ra các hậu quả như sau:
+ Có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng công nhân và tài sản của Nhà thầu.
+ Gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh.
+ Làm ô nhiễm hệ sinh thái đất, nước, không khí và làm chậm kế hoạch thi công của Dự án,...
Do vậy, Chủ dự án sẽ có nội quy và các biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống cháy nổ.
b. Đối với sự cố tai nạn lao động
- Nguyên nhân về kỹ thuật: Do dụng cụ, phương tiện thiết bị máy móc không
hoàn chỉnh hay hư hỏng, thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo
hiệu phòng ngừa.
- Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên: Việc kiểm tra giám sát nhằm mục đích phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công xây dựng, nếu không làm thường xuyên dẫn đến thiếu ý thức trách nhiệm và ý thức thực hiện các yêu cầu về công tác an toàn hay các sai phạm không phát hiện một cách kịp thời dẫn đến xảy ra sự cố gây tai nạn lao động.
- Không thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ bảo hộ lao động như: Chế độ làm việc,nghỉ ngơi, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân… Nếu không thực hiện một cách nghiêm chỉnh sẽ làm giảm sức khỏe người lao động, làm tăng khả năng xảy ra tai nạn.
- Nguyên nhân do bản thân người lao động: Thao tác vận hành không đúng kỹ thuật, không đúng quy trình hay do sức khỏe không đảm bảo.
c. Đối với sự cố tai nạn giao thông
Quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ làm tăng mật độ các phương tiện giao
thông tại khu vực, đặc biệt trong quá trình vận chuyển làm rơi vãi vật liệu là nguyên nhân lớn gây tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông có thể xảy ra do bất cẩn của các tài xế tham gia giao thông. Dự án thực hiện gần các điểm du lịch lân cận, việc vận chuyển nguyên vật liệu của Dự án có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của khách du lịch của các điểm du lịch lân cận (KDL sinh thái Sông Chày - Hang Tối, KDL Thung lũng Hava). Những điểm có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao là đoạn giao nhau giữa tuyến đường HCM nhánh Tây và các tuyến đường nội vùng, điểm giao với cổng ra vào các KDL nói trên, đoạn đi qua khu dân cư thôn Chày Lập. Vì vậy, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ đặc biệt quan tâm và phối hợp với các ban ngành liên quan để hạn chế tối đa sự cố này.

d. Đối với sự cố do thiên tai (mưa bão, lũ lụt)
Khu vực dự án có sông Chày chảy qua và suối Nước Mọoc phía thượng lưu sông Chày nên việc thi công sẽ có tác động, ảnh hưởng qua lại bởi chế độ thủy văn của hệ thống sông, suối hiện trạng. Theo thông tin tổng hợp từ kết quả khảo sát hiện trạng cho thấy, khu vực thực hiện Dự án thường bị ngập lụt hằng năm với cao độ ngập lụt khoảng 1,0-1,2m so với cao độ hiện trạng.
Quá trình thi công, lắp ráp các hạng mục công trình của dự án nếu không có sự giám sát, theo dõi chặt chẽ, lựa chọn thời điểm thi công phù hợp... thì có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ lụt, cuốn trôi vật liệu, thiết bị thi công, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh, hệ sinh thái và gây thiệt hại cho Công trình. Do đó, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ có biện pháp thích hợp để giảm thiểu tác động này.
e. Sự cố cháy rừng

Trong giai đoạn thi công, nguy cơ xảy ra sự cố cháy rừng tại khu vực Dự án thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng do điều kiện tự nhiên có lớp thảm thực vật dày, nhiều vật liệu dễ cháy như lá khô, cành khô, thảm mục, đặc biệt trong mùa khô với thời tiết nắng nóng kéo dài và độ ẩm thấp. Hoạt động thi công với sự tham gia của nhiều công nhân, thiết bị và phương tiện cơ giới làm gia tăng nguy cơ phát sinh nguồn lửa từ các hoạt động như hàn cắt kim loại, sử dụng máy móc có phát sinh tia lửa, đốt thực bì, đun nấu sinh hoạt tại công trường hoặc sự cố chập điện tạm thời. Bên cạnh đó, sự bất cẩn của công nhân (vứt tàn thuốc, đốt rác không đúng quy định) cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây cháy rừng.

Khi xảy ra, cháy rừng trong giai đoạn thi công có thể lan nhanh trên diện rộng do đặc điểm địa hình rừng liên tục, gây thiêu hủy thảm thực vật, làm mất nơi cư trú của các loài động, thực vật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học. Đồng thời, cháy rừng làm gia tăng xói mòn, rửa trôi đất; tro, bụi sau cháy có thể theo dòng chảy vào các thủy vực lân cận, ảnh hưởng đến chất lượng nước và hệ sinh thái thủy sinh, các khu du lịch lân cận. Ngoài ra, sự cố còn gây gián đoạn hoạt động thi công, thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của công nhân do khói, khí độc phát sinh, thậm chí có thể lan sang các khu vực lân cận nếu không được kiểm soát kịp thời.

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường
3.1.2.1. Các công trình, biện pháp xử lý nước thải
a. Nước thải sinh hoạt
Nhằm đảm bảo cho cán bộ công nhân thi công vệ sinh thuận tiện và không gây ô nhiễm môi trường, Chủ dự án sẽ phối hợp với Nhà thầu thi công lắp đặt nhà 01 nhà vệ sinh di động tại khu vực thi công:                                   
Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Chiều dài: 0,95 m

+ Chiều rộng: 1,3 m

+ Chiều cao: 2,5 m

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít 

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh. 

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước. 

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại đây các chất thải được xử lý vi sinh và kỵ khí. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý. Sau khi kết thúc thi công sẽ tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng cho Dự án.  
b. Nước thải xây dựng

Để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của nước thải xây dựng đến môi trường trong giai đoạn thi công, Chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ và yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau:

- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các rãnh thoát nước của dự án.

- Tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, vữa hạn chế tối đa thất thoát ra môi trường.

- Lót đáy khu vực trộn bê tông nếu có quá trình trộn vữa bê tông không sử dụng máy trộn.

- Đảm bảo máy móc, thiết bị được che chắn, hạn chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công.

- Việc rửa xe, máy móc, thiết bị hay các dụng cụ là hoàn toàn bị cấm để tránh rò rỉ chất thải, bùn, đất và dầu làm ô nhiễm nguồn nước mặt.

c. Nước mưa chảy tràn:

- Thời gian thi công của dự án là rất ngắn, trong khoảng 2 tháng, chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng chọn thời điểm thi công ít xảy ra mưa bão lũ lụt, để tránh những ngày mưa để giảm thiểu đến mức tối đa lượng nước mưa chảy tràn mang theo đất, cát, chất ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong khu vực, cũng như gây bồi lắng, cản trở dòng chảy. 

- Quản lý, thu gom CTR xây dựng rơi vãi, CTR sinh hoạt, nước thải sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn;

- Bố trí công nhân hàng ngày thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường trong khu vực Dự án;

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường.

- Các khu vực tập kết nguyên vật liệu (cát, đất, xi măng…) được che phủ bằng bạt; bố trí tại vị trí cao ráo, có biện pháp chắn bao nhằm tránh bị cuốn trôi khi có mưa lớn. 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải phát sinh tại công trường để hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do bùn đất, chất thải cuốn theo nước mưa; vừa không làm ảnh hưởng đến hiện trạng thoát nước mưa theo địa hình của khu vực. 

- Trước khi thi công xây dựng, Chủ Dự án phối hợp với Đơn vị thi công xác định diện tích và khu vực thi công của Dự án là là 1.283m2, chiếm tỷ lệ 0,71% trong tổng toàn bộ diện tích dự án. Quá trình thi công trong diện tích đã xác định, không phát quang và xây dựng vượt quá diện tích cho phép. Với tỷ lệ xây dựng nhỏ và phạm vi thi công được kiểm soát trong ranh giới xác định, các hoạt động xây dựng không làm thay đổi đáng kể cảnh quan tự nhiên và chế độ thoát nước mưa hiện trạng của khu vực, nước mưa chảy tràn sẽ thoát theo hướng địa hình về khu vực sông Chày. 
- Bảo vệ rừng trong diện tích của Dự án và các khu vực xung quanh.

3.1.2.2. Các công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn
a. Chất thải rắn sinh hoạt

Theo quy định tại khoản 2, Điều 10, Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thì: Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các hoạt động trong Khu vực Di sản thế giới phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện quản lý, phân loại rác thải tại nguồn; thu gom rác thải đúng nơi quy định; định kỳ vận chuyển rác thải ra khỏi Khu vực Di sản thế giới và chuyển cho đơn vị đủ năng lực để xử lý đảm bảo theo quy định, không xử lý rác thải trong phạm vi Khu vực Di sản thế giới dưới mọi hình thức. Theo đó, chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp thu gom rác thải cụ thể như sau:

- Thực hiện thu gom và phân loại rác thải tại nguồn.

- Trang bị 03 thùng đựng rác sinh hoạt loại 60L ở các khu vực thi công để thu gom CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng. Bên cạnh đó sẽ nhắc nhở công nhân cần thải bỏ rác đúng nơi quy định.

- Tiến hành phân loại khi thải bỏ rác: Rác hữu cơ cho vào thùng rác chuyên
dụng và hợp đồng với HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường đô thị Phong Nha tiến hành thu gom đưa đi xử lý.

b. Chất thải rắn xây dựng

- Đất đào móng cột trụ sẽ được tận dụng để tôn nền tại những nơi thiếu hụt và tận dụng đắp gốc cây (dầm chặt) trong khu vực dự án, không chất thành đống trong khuôn viên Dự án tránh mất mỹ quan và bị cuốn trôi khi thời tiết có mưa. 

- Dự án sử dụng các vật liệu như sắt thép để lắp ghép, tre, luồng, gỗ, lá cọ lợp mái... đều là những loại vật liệu có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công giám sát chặt chẽ, sắt thép dư thừa được tận dụng bán phế liệu. Vật liệu tre, nứa, lá cọ,.. dư thừa khác được thu gom hằng ngày ngay tại vị trí thi công và hợp đồng với HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường đô thị Phong Nha thu gom, xử lý theo đúng quy định. 
c. Chất thải nguy hại
Đối với CTNH có tần suất phát sinh không thường xuyên, tuy nhiên, thành phần, tính chất rất nguy hại tới môi trường nên cần phải quản lý chặt chẽ. Phương án thu gom cụ thể như sau:
- Đối với dầu thải từ máy máy móc thiết bị, tuy nhiên chất thải này chỉ phát sinh khi có sự cố cháy nổ, hư hỏng, đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện. Do đó lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát sinh trên khu vực công trường.
- Đối với các chất thải nguy hại như thùng đựng sơn, giẻ lau, chủ dự án sẽ yêu cầu công nhân thi công, đơn vị cung cấp thu gom và vận chuyển xử lý hằng ngày theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, không thải bỏ bừa bãi ra môi trường làm mất mỹ quan khu vực.
 3.1.2.3. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
a. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải vận chuyển nguyên vật
liệu xây dựng, máy móc thiết bị
- Lập phương án thi công, tiến độ thi công, xây dựng nội quy, lịch trình, lựa
chọn tuyến đường vận chuyển, loại phương tiện vận chuyển phù hợp sẽ giảm thiểu đáng kể bụi và khí thải phát sinh.
- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động, không chở vật liệu rời quá tải trọng làm rơi vãi ra tuyến đường gây bụi.
- Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến đường HCM nhánh Tây (tải trọng <10T).
- Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, chủ dự án cam kết sẽ có biện pháp hoàn trả lại chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng.
- Trong quá trình vận chuyển dọc tuyến đường nếu phương tiện để rơi
vải thì Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu phải bố trí công nhân thu gom và xử lý.
- Trong quá trình vận chuyển dọc tuyến đường nếu phương tiện để rơi
vãi thì Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu phải bố trí công nhân thu gom, dọn dẹp sạch sẽ.

- Vào những ngày nắng, gió phát sinh nhiều bụi sẽ tưới nước trên dọc tuyến
đường vận chuyển vật liệu đoạn qua khu dân cư (tần suất tối thiểu 03 lần/ngày, có thể tăng tuần suất phun ẩm vào những ngày trời hanh khô, gió lớn... chiều dài đoạn đường phun ẩm khoảng 1,5km), Căn cứ vào tình hình hình thực tế, Đơn vị thi công tiến hành điều chỉnh tăng tần suất tưới cho phù hợp đảm bảo hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến môi trường khu vực.
b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng
- Thi công, lắp ráp các hạng mục công trình bằng các vật liệu, cấu kiện lắp ghép, dễ tháo dỡ dưới tán rừng, nổi trên mặt nước, đảm bảo không tác động tiêu cực đến sinh trưởng, phát triển và phục hồi tự nhiên của cây rừng, hài hòa với cảnh quan thiên thiên nhiên.

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục công trình nhằm kiểm soát và hạn chế bụi phát tán trên diện rộng.
- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,...
- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý
nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc.
- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn sạch sẽ chất thải rắn phát sinh nhằm hạn chế chiếm diện tích khu vực.
- Hàng ngày bố trí công nhân quét thu dọn tại các điểm giao với đường vào khu vực Dự án.
- Các khu vực tập kết nguyên vật liệu (cát, đất, xi măng…) được che phủ bằng bạt nhằm hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

- Bảo vệ diện tích rừng trong phạm vị Dự án và xung quanh khu vực để hạn chế bụi, khí thải phát tán ra môi trường xung quanh.
- Trong những ngày nắng nóng và có gió lớn sẽ phun ẩm tại khu vực thi công phát sinh nhiều bụi để hạn chế gió làm phát tán bụi với tần suất tối thiểu 03 lần/ngày. Căn cứ vào tình hình hình thực tế, Đơn vị thi công tiến hành điều chỉnh tăng tần suất tưới cho phù hợp đảm bảo hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu (đá, cát,…) sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động để tránh làm rơi vãi các loại vật liệu. 

- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý
nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc.
- Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông đã được đăng kiểm, không sử dụng các loại máy móc cũ có khả năng gây ô nhiễm cao.
3.1.2.4. Các công trình, biện pháp giảm tiếng ồn, độ rung
* Tiếng ồn
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị có khả năng gây ồn lớn trong thời gian yên tĩnh, tránh thi công vào thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

- Không thi công với cường độ lớn, tránh thi công một lần nhiều hạng mục
nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

- Phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục
nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

- Không lập bãi đổ xe, tập trung phương tiện thi công tại khu vực dự án.

- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn phát
sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong giai đoạn này và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động, sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

* Độ rung
-  Không sử dụng các thiết bị gây rung mạnh.
-  Bố trí thi công thủ công hoặc bán thủ công tại các vị trí nhạy cảm sinh thái.
-  Bảo dưỡng thiết bị định kỳ để hạn chế rung động bất thường.

-  Bố trí máy móc cách xa bờ suối và khu vực sinh cảnh nhạy cảm.
-  Bảo dưỡng thiết bị định kỳ để hạn chế rung động bất thường.

 3.1.2.5. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác
a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội
- Chủ dự án và nhà thầu sẽ thông báo cho chính quyền địa phương và cộng đồng về kế hoạch thi công chi tiết ít nhất hai tuần trước khi tiến hành khởi công. - Đặt cọc tiêu và đèn báo: Cọc tiêu được đặt để giới hạn phạm vi thi công trong thời gian thi công. Cọc tiêu cao tối thiểu là 75cm có chân đế rộng đảm bảo không bị làm hỏng bởi các phương tiện giao thông qua lại. Tất cả các cọc tiêu được bố trí mầu trắng và có tấm phản quang để đảm bảo nhìn rõ cả ban ngày và ban đêm. Cọc ổn định trong điều kiện giao thông bình thường cũng như khi có gió to. Đèn nhấp nháy sẽ được kỹ sư giám sát căn cứ theo điều kiện thực tế phê duyệt trước khi sử dụng.
- Chủ dự án công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện Dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.
- Quản lý tốt công nhân trong thời gian làm việc và lưu trú tại khu vực, phối
hợp với công an địa phương, dân phòng địa phương xử lý các tình trạng gây rối an
ninh trật tự xã hội.
- Nhà thầu thi công sẽ có kế hoạch bảo quản máy móc thiết bị cũng như kiểm soát con người phù hợp với tính chất sinh hoạt, tập tục của người dân địa phương. Nếu xảy ra các mâu thuẫn trên, nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương để đưa ra phương án xử lý, khắc phục một cách hợp lý nhất.
- Khi xảy ra hư hỏng công trình phải tiến hành ngưng hoạt động thi công, kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục trước khi tiếp tục thực hiện các công đoạn tiếp theo.
b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái
- Thi công theo đúng diện tích, hạng mục đã được cấp phép, đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 15, Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp. Cụ thể:
+ Được xây dựng, lắp dựng công trình bằng vật liệu, cấu kiện lắp ghép, dễ tháo dỡ, nổi trên mặt nước, trên trảng cỏ, đất có cây bụi hoặc ở những nơi đất trống được tính theo độ tàn che của cây rừng, đảm bảo không tác động tiêu cực đến sinh trưởng, phát triển và phục hồi tự nhiên của cây rừng, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

+ Quy mô, vật liệu, chiều cao, thời gian tồn tại và mật độ, tỷ lệ các công trình được xác định trong Dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 14 Nghị định này nhưng tổng diện tích công trình không vượt quá 2% diện tích trong hợp đồng hợp tác, liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng thuộc phân khu này.

Theo đó, dự án có diện tích xây dựng 1.283m2, chiếm tỷ lệ 0,71% tổng diện tích toàn dự án. Các hạng mục nhà hàng, nhà bếp, nhà ngâm chân thảo dược, các trò chơi... đều được thi công trên hiện trạng là bãi đất trống, hoặc có cây bụi thấp, đất mặt nước, không có cây cổ thụ và dưới tán rừng. 

- Ban hành quy chế làm việc cụ thể tại công trường: cấm bẫy, bắt các loài động vật tại khu vực dự án và lân cận; cấm công nhân mang vật nuôi vào khu vực thi công trong rừng và ven sông để hạn chế nguy cơ xuất hiện các loài sinh vật ngoại lai xâm hại vào khu vực được xác định là do hoạt động thi công của dự án gây ra.

- Phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để giám sát, quản lý hoạt động của công nhân thi công và cam kết xử lý nếu có vi phạm. Nếu có mùa sinh sản của các loài động vật tại khu vực ven sông, hoặc khu vực lân cận thì bố trí thi công tránh các khu vực nói trên để không gây ảnh hưởng đến tập tính vốn có của các loài sinh vật, góp phần duy trì đa dạng sinh học.

- Tuyên truyền, phổ biến cho CNV các nguyên tắc, biện pháp bảo tồn loài nguy, cấp, quý hiếm theo quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 24/6/2025 quy định về quản lý loài nguy, cấp, quý, hiếm, nuôi động vật rừng thông thường và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Trong giai đoạn thi công, Chủ dự án sẽ giám sát chặt chẽ, yêu cầu toàn bộ CNV và đơn vị thi công nghiêm cấm các hành vi xâm hại đến động vật, thực vật hoang dã, cụ thể:

+ Không săn bắt, bẫy, bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm dưới mọi hình thức;

+ Không mang theo, không sử dụng trong khu vực thi công và khu vực lân cận các công cụ, phương tiện có tính chất hủy diệt, tận diệt như: vũ khí, chất nổ, chất độc, bẫy điện, bẫy sập, bẫy lồng, bẫy lưới, bẫy keo, đào hầm, hố bẫy, cắm chông, thiết bị phát tiếng kêu dụ động vật và các phương tiện tương tự;

+ Không phát quang thảm thực vật, không chặt cây gỗ lớn, không tác động đến thảm thực vật ven sông Chày.

- Tuyệt đối không rửa thiết bị, máy móc tại sông Chày. 
- Dùng bạt che phủ vật liệu, thi công lắp ghép theo hình thức cuốn chiếu, không thi công sát bờ suối khi có mưa lớn. 

c. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động của Khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối đang hoạt động tiếp giáp Dự án về phía Nam

Do Dự án và Khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối đang hoạt động tiếp giáp Dự án về phía Đông cùng Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng là chủ đầu tư nên việc điều phối, kiểm soát các tác động sẽ thuận lợi hơn, có thể thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Các biện pháp cụ thể như sau:

· Tổ chức thi công hợp lý, lập kế hoạch thi công chi tiết, tránh thi công vào giờ cao điểm đón khách. Ưu tiên thực hiện các hạng mục gây ồn lớn vào sáng sớm hoặc cuối giờ chiều. 

· Điều chỉnh tiến độ linh hoạt theo mùa du lịch (giảm cường độ thi công vào mùa cao điểm). 

· Phun nước định kỳ trên tuyến đường vận chuyển đoạn qua 2 dự án.

- Che chắn bãi tập kết nguyên liệu (đá, cát, xi măng) hạn chế phát tán bụi  và nước mưa cuốn trôi. 

- Xe vận chuyển phải che phủ kín, không chở quá tải.

- Sử dụng máy móc, thiết bị thi công có mức ồn thấp, được bảo dưỡng định kỳ. 

- Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy tại công trường; thu gom hàng ngày. Không để vật liệu, chất thải rắn tại khu vực có nguy cơ bị cuốn trôi vào sông Chày. 

- Thường xuyên trao đổi thông tin về lịch thi công – lịch đón khách để điều chỉnh phù hợp. 

- Tuyên truyền cho công nhân về ý thức bảo vệ môi trường và hình ảnh du lịch.

d. Biện pháp giảm thiểu tác động cộng hưởng khi khi Dự án thi công cùng thời gian với dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Suối Nước Moọc”
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của mỗi dự án;

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các  đơn vị thi công của 2 Dự án trong việc quản lý công nhân và giải quyết các mâu thuẫn có thể phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của các dự án. Bên cạnh đó cùng phối hợp để điều tiết hợp lý phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trên tuyến đường vận chuyển chung (đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn từ khu dân cư Chày Lập đến Dự án), tránh ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến đường.

- Chủ đầu tư sẽ có phương án phối hợp hoạt động với 02 đơn vị thi công của 2 Dự án để đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường.

3.1.2.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ
- Việc đấu nối đường dây điện vào công trường thi công sẽ giao cho cán bộ kỹ thuật có chuyên môn đảm nhiệm nhằm thực hiện các thao tác đấu nối điện đúng kỹ thuật và an toàn nhất.
- Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy định và nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ cháy nổ; sử dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải.
- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá tải.
- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời sử dụng các thiết bị cứu hỏa như: bình CO2, vòi phun nước, cát để dập ngay đám cháy. Trường hợp có người bị thương cần sơ cứu khẩn cấp và liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để cứu chữa kịp thời.
b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động
- Chủ dự án sẽ tổ chức đấu thầu để chọn ra đơn vị thi công có năng lực, đội ngũ công nhân có tay nghề, ý thức kỷ luật tốt.
- Xây dựng kế hoạch, phương án thi công hợp lý đảm bảo đúng thiết kế và an toàn khi thi công.
- Cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân thi công như: giày, mũ bảo hiểm, áo quần bảo hộ.
- Thực hiện kiểm tra an toàn lao động, đôn đốc, giám sát an toàn về người và
thiết bị trong quá trình thi công.
- Thành lập ban thực hiện an toàn lao động do chỉ huy trưởng công trường phụ trách nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động an toàn lao động trên công trường của công nhân.
- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra.
- Thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao  động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 
c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông
- Bố trí các biển báo công trường đang thi công để người dân và phương tiện qua lại trên tuyến đường HCM nhánh Tây được biết.
- Việc tổ chức vận chuyển các vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị tuân thủ theo Luật Giao thông đường bộ.
- Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra các phương tiện với yêu cầu đã
được Đăng kiểm như trong hồ sơ dự thầu xây dựng của Nhà thầu.
- Tránh để phương tiện máy móc thi công, nguyên vật liệu lấn chiếm lòng đường. 
- Các xe chở nguyên vật liệu có khả năng phát sinh bụi phải được che chắn kỹ để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
- Dọn dẹp vệ sinh tuyến đường sau mỗi ngày thi công và sau khi thi công xong, các điểm cần quan tâm là đoạn ra vào công trình, các điểm giao cắt với các tuyến đường giao thông hiện hữu.
- Lắp đặt các biển báo, bố trí người đứng phân luồng và điều tiết giao thông tại các đoạn giao nhau.
d. Biện pháp phòng chống, ứng phó sự cố thiên tai (mưa bão, lũ lụt)
Để hạn chế sự cố ngập úng cục bộ Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp như sau:
- Thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, tránh vứt bừa bãi ra môi trường. 
- Ưu tiên thi công các hạng mục gần sông và trên sông vào thời kỳ mực nước thấp, dòng chảy ổn định.

- Bố trí tiến độ thi công cuốn chiếu, tránh tập trung khối lượng vật liệu và thiết bị lớn tại khu vực ven sông trong cùng thời điểm.

- Không tập kết vật liệu, nhiên liệu, máy móc trong phạm vi hành lang thoát lũ, lòng suối, bãi bồi ven sông.

- Thu gom kịp thời đất đá thải, không để tồn lưu dài ngày tại khu vực có nguy cơ bị nước mưa cuốn trôi.

- Thường xuyên theo dõi tình hình mưa bão để có thể chủ động đưa ra các
phương án phòng chống, gia cố các hạng mục công trình đang thi công. Khi sự cố
xảy ra phải tổ chức trực ban 24/24 theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó.
e. Biện pháp phòng chống, ứng phó sự cố cháy rừng

- Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy tại công trường.

- Các hoạt động có nguy cơ phát sinh tia lửa như hàn, cắt kim loại phải được thực hiện tại khu vực cho phép, có biện pháp che chắn và giám sát; nghiêm cấm đốt thực bì, đốt rác trong khu vực rừng; không sử dụng bếp đun nấu tại công trường.

- Thiết bị thi công phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nhằm hạn chế phát sinh tia lửa; hệ thống điện tạm được lắp đặt đúng kỹ thuật, có thiết bị bảo vệ chống quá tải, chập cháy.

- Thường xuyên dọn dẹp thực bì, lá khô, cành khô tại khu vực thi công; không để vật liệu dễ cháy tích tụ gần khu vực máy móc, thiết bị hoặc khu sinh hoạt của công nhân.

- Trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ

- Tổ chức nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phổ biến nội quy PCCC, hướng dẫn công nhân về nguy cơ cháy rừng và các biện pháp phòng tránh; tập huấn kỹ năng xử lý khi có cháy xảy ra.

- Phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương để hường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm tra công tác PCCC tại công trường, đặc biệt trong mùa khô và thời điểm nguy cơ cháy cao.

- Xây dựng phương án ứng phó sự cố cháy rừng: Thiết lập quy trình phát hiện, báo động, huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy; khi xảy ra sự cố phải nhanh chóng khoanh vùng, dập lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng để hỗ trợ kịp thời; tổ chức sơ tán công nhân đến khu vực an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại.

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải

a. Tác động đến môi trường không khí 

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng mật độ các phương tiện giao thông do đó nguồn tác động đến môi trường không khí chủ yếu là khí thải và bụi từ hoạt động của các phương tiện lưu thông qua lại của khách du lịch. Các phương tiện này chủ yếu sử dụng nhiên liệu xăng, dầu DO nên sẽ thải ra môi trường không khí một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như NOx, SO2, CxHy, CO, CO2,…

Với lượng khách du lịch vào mùa cao điểm (từ tháng 5-9 hằng năm) ước tính khoảng 1.500 lượt khách/ngày thì số lượng xe ra vào dự án khoảng 400 lượt xe/ngày, tương đương 40 lượt xe/giờ (Dự án mở cửa từ 7 sáng đến 17 giờ chiều, không có dịch vụ lưu trú).
Dựa vào giá trị giới hạn khí thải động cơ theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính được tải lượng tối đa ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển như sau:

Bảng 3.9. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel - mức 4
	STT
	Yếu tố phát thải

(Xe tải, trọng tải 3,5 tấn - 12 tấn)
	Định mức phát thải

(g/km)
	Thời gian

(s)
	Số lượt xe

(xe/giờ)
	Tải lượng ô nhiễm (E)

(mg/m.s)

	1
	Bụi (PM)
	0,06
	3.600
	40
	42×10-6

	2
	CO
	0,74
	3.600
	
	32×10-6

	3
	NOx
	0,39
	3.600
	
	51×10-6

	4
	HC 
	0,07
	3.600
	
	27×10-6


Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ xe vận chuyển, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Sử dụng công thức Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau [4]:

C(x) = 0,8.E
[image: image7.wmf][

]

[

]

u

e

e

z

h

z

h

z

z

z

s

s

s

/

)

(

2

2

2

2

2

/

)

(

2

/

)

(

-

-

+

-

+

 (3.2)

Trong đó: 

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách đường giao thông x mét (mg/m3).

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s).

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5m.

+
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: Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, 
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, với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực). 

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s.
+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng mặt đất, h = 1 m).

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi.

Thay các giá trị vào công thức trên, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Bảng 3.10. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau

	TT
	Khoảng cách x (m)
	(z
	Nồng độ (mg/m3)

	
	
	
	CCO
	CNox
	CHC
	Cbụi (PM)

	1
	5
	1,72
	0,4380
	0,5024
	0,5446
	0,4336

	2
	10
	2,85
	0,2050
	0,2694
	0,3115
	0,2005

	3
	15
	3,83
	0,0976
	0,1620
	0,2041
	0,0931

	4
	20
	4,72
	0,0594
	0,1238
	0,1660
	0,0550

	5
	25
	5,56
	0,4380
	0,5024
	0,5446
	0,4336

	QCVN 05:2023

/BTNMT (TB 1h)
	30
	0,2
	-
	0,3


Ghi chú:

Ns (mg/Nm) = Nn (mg/Nm³) x (273 + ts)/273 (ts: Nhiệt độ không khí: 30,1°C)
N (μ/m³) = Ns (mg/Nm³) x 1.000 (ts: Nhiệt độ không khí: 30,1°C)

Đánh giá tác động: Qua số liệu tính toán tại bảng 3.10 cho thấy, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đi lại của khách du lịch trong khoảng cách >10 m nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Trong phạm vi <10m, nồng độ bụi vượt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, ảnh hưởng chủ yếu đến CNV làm việc tại bãi đổ xe. Hoạt động đi lại của khách du lịch chỉ mang tính chất thời vụ, phát sinh cao điểm vào mùa du lịch (trong khoảng từ tháng 5-9). Bên cạnh đó, bụi và khí thải động cơ từ phương tiện giao thông là nguồn thải không cố định, khu vực bãi đổ xe thoáng rộng. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu thích hợp.

* Mùi hôi phát sinh từ điểm lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

Trong giai đoạn Dự án hoạt động, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động ăn uống, vui chơi, sinh hoạt của du khách và CNV, với thành phần chính là thức ăn thừa, rau củ quả, giấy, bao bì nhựa. Lượng chất thải này được thu gom tập trung tạm thời tại điểm lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Quá trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là các thành phần hữu cơ dễ phân hủy, có thể phát sinh mùi hôi do hoạt động phân hủy sinh học. Các hợp chất gây mùi chủ yếu gồm H2S, NH₃... Tuy nhiên, khối lượng CTR phát sinh không lớn và được thu gom, vận chuyển đi xử lý hàng ngày, vì vậy, mức độ ảnh hưởng chỉ mang tính cục bộ, ngắn hạn và có thể kiểm soát được thông qua việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

b. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải 

* Nước thải sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt, vui chơi giải trí (không lưu trú) của 1.500 khách du lịch và 50 CNV trong khu du lịch. 

- Thành phần: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải sinh hoạt là: BOD5, COD, Nitơ và Photpho. Nguồn nước thải này được phân thành hai nhóm chính là nước thải xám (tắm, giặt, rửa, tưới) và nước thải đen (đi vệ sinh).

+ Nước thải xám chiếm phần lớn trong lưu lượng thải nhưng có hàm lượng các chất ô nhiễm thường không cao. Trong đó: Nước rửa tay phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của du khách và nhân viên, thành phần nước thải có thể chứa một lượng nhỏ xà phòng, chất hoạt động bề mặt và cặn bẩn thông thường, nước thải từ hoạt động tắm tráng lại của khách sau khi kết thúc vui chơi tại các khu vui chơi chủ yếu là chất rắn lơ lửng, hàm lượng các chất ô nhiễm hầu như thấp...

+ Nước thải đen: Phát sinh từ hoạt động đi vệ sinh của du khách và nhân viên, thành phần chính là các chất hữu cơ, vi sinh vật đường ruột và đặc biệt chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh cho người và động vật. 

- Tải lượng: Theo tính toán về lượng nước cấp tại Bảng 1.5 và tỷ lệ nước thải là 100% khối lượng cấp nước [1]. Tải lượng nước thải sinh hoạt cụ thể như sau:

Bảng 3.11: Tải lượng nước thải sinh hoạt của Dự án

	TT
	Đối tượng sử dụng
	Khối lượng nước cấp (m3/ngày)
	Khối lượng nước thải (m3/ngày)

	1.1
	Khách du lịch
	18
	18

	1.2
	CNV
	0,6
	0,6

	 
	Tổng
	 
	18,6


Trong đó:

+ Nước thải xám: Chiếm 80% tổng lượng nước thải phát sinh (theo định mức cấp nước), ước tính khoảng 14,88 m3/ngày. 

+ Nước thải đen: Chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải phát sinh, ước tính khoảng 3,72 m3/ngày. 

Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành dự án được trình bày trong bảng sau: 
Bảng 3.12. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành[8]
	TT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số (g/người/ngày)
	Tải lượng (g/ngày)
	Nồng độ (mg/l)
	QCVN 14:2025/BTNMT

(cột A)

	1
	TSS
	107,5
	631.025
	745,7
	≤50

	2
	BOD5
	49,5
	295.515
	349,2
	≤30

	3
	COD
	88,5
	528.345
	624,3
	≤80

	4
	NH4-N
	3,6
	21.492
	25,4
	≤6

	5
	Tổng N
	9
	53.730
	63,5
	≤25

	6
	Tổng P
	2,4
	14.328
	16,9
	≤4

	7
	Dầu mỡ
	20
	119.400
	141,1
	≤10


Ghi chú:

- QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Cột A: Cột A quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả nước thải ra nguồn nước tiếp nhận có chức năng cấp nước cho mục đích sinh hoạt hoặc có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước như Mức A Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.)
Đánh giá tác động: 
Đối với nước thải sinh hoạt chứa các chất hữu cơ (N, P); Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao, cụ thể là các chỉ tiêu TSS, BOD5, COD, NH4-N, tổng N và tổng P vượt khá cao so với QCVN 14:2025/BTNMT (Cột A); nếu xả thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây gây nên các hiện tượng phú dưỡng, làm giảm lượng ôxy trong nước, ảnh hưởng đến chất lượng thủy vực tiếp nhận là sông Chày và hệ sinh thía thuỷ sinh tại khu vực này. Bên cạnh đó, Dự án có các khu vui chơi dưới nước, nếu không quản lý tốt nguồn thải này sẽ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến khách du lịch sử dụng dịch vụ tại Dự án và các Dự án du lịch sinh thái trong khu vực. 

* Nước thải nhà hàng:

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động ăn uống của du khách tại nhà hàng.

- Thành phần: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải nhà hàng là: dầu mỡ, các chất hữu cơ, BOD5, COD... 

- Thải lượng: Theo bảng 1.5 lượng nước cấp cho nhà hàng khoảng 4,5m3/ngày và tỷ lệ thải là 100% lượng nước cấp thì tải lượng nước thải từ nhà hàng là 4,5m3/ngày.

- Đánh giá tác động: Nước thải nhà hàng chưa qua xử lý có hàm lượng dầu mỡ, các chất hữu cơ BOD5, COD... khá cao so với QCVN 14:2025/BTNMT (Bảng 2, Cột A). Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý mà xả thải ra môi trường sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận là nguồn nước sông Chày, là nguồn nước phục vụ hoạt động du lịch, là nguồn nước phục vụ hoạt động du lịch, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại Dự án và các khu du lịch lân cận có sử dụng sông Chày.. 
* Nước thải nhà ngâm chân thảo dược:

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động ngâm chân thư giãn bằng nước thảo dược của nhà ngâm chân thảo dược.

- Thành phần: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải này là: TSS (bã thảo dược), BOD5, COD, tổng N, tổng P... 

- Thải lượng: Với quy mô nhà ngâm chân thảo dược tiếp 30 khách/lượt, tối đa 5 lượt khách/ngày và tỷ lệ thải là 100% lượng nước cấp[1]. Tải lượng nước thải cụ thể như sau:

Qngâm chân = 150x5x100% = 750 lít/ngày = 0,75m3/ngày.

- Đánh giá tác động: Nước thải ngâm chân bằng thảo dược có lưu lượng phát sinh nhỏ, thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, không chứa các thành phần ô nhiễm nguy hại. Tuy nhiên, Chủ đầu tư sẽ có biện pháp thu gom, xử lý theo quy định nhằm hạn chế các tác động tiêu cực do nguồn này gây ra.
* Nước mưa chảy tràn:
Áp dụng công thức tính toán nước mưa chảy tràn tương tự như giai đoạn thi công, xây dựng, lưu lượng nước mưa chảy tràn qua phạm vi dự án cụ thể như sau:
Bảng 3.13. Bảng tính toán nước mưa chảy tràn của Dự án

	TT
	Hạng mục
	Diện tích

(m2)
	Hệ số phân bố mưa (β)
	Hệ số dòng chảy (ψ)
	Cường độ mưa tính toán q (l/s.ha)
	Lưu lượng nước mưa chảy tràn (l/s)

	1
	Đất công trình
	1.283
	1
	0,8
	2.238,2
	229,73


Trong giai đoạn hoạt động, chỉ xây dựng 1.283m2 trong tổng diện tích 180.000m2. Các công trình nhà chức năng được xây dựng, lắp ráp trên hiện trạng bãi đất trống, phần còn lại được giữ nguyên hiện trạng tự nhiên vốn có hạn chế tối đa xây dựng bê tông hoá. Do đó, lượng nước mưa chảy tràn gia tăng trên diện tích xây dựng là không lớn, phạm vi ảnh hưởng mang tính cục bộ tại từng khu nhà chức năng Nước mưa chảy tràn qua các khu nhà chức năng (nhà đón tiếp, nhà bếp, nhà hàng,...) có nguy cơ cuốn theo cát bụi, bùn đất... chảy tràn ra môi trường, gây ảnh hưởng chất lượng nước mặt sông Chày là nơi tiếp nhận nước mưa chảy tràn. 

c. Đánh giá, dự báo tác động do CTR
- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn này thì nguồn phát sinh chất thải rắn chủ yếu từ hoạt động vui chơi, giải trí sinh hoạt hàng ngày của khách du lịch và CNV. 
- Thành phần rác thải bao gồm: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm bao bì nilon, giấy loại, hộp nhựa, chai lọ, lon bia, thức ăn dư thừa,...

Theo thực tế vận hành tại Khu du lịch sinh thái Suối Nước Moọc, Khu du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối hiện hoạt động (do Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cùng Chủ đầu tư) và Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat đã được cấp phép cho thấy, định mức phát sinh CTR sinh hoạt là 0,3 kg/người/ngày.

Như vậy, với số lượng khách du lịch mùa cao điểm khoảng 1.500 lượt khách/ngày, CNV khoảng 50 người thì khối lượng CTR dự kiến phát sinh là: 1.550×0,3 = 465kg/ngày = 0,465 tấn/ngày.  
Đây là khối lượng CTR lớn và cần được thu gom hàng ngày, tránh tồn đọng, phân hủy làm phát sinh mùi hôi và nơi phát sinh các vi sinh vật gây bệnh.

* Chất thải nguy hại:

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn này thì nguồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của CNV trong khu du lịch. 
- Thành phần bao gồm: Giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị, chủ yếu phát sinh từ máy phát điện…
Lượng CTNH phát sinh tại dự án không lớn, ước tính khoảng 1kg/tháng. Tuy nhiên, với thành phần chủ yếu chứa các chất độc hại nếu không được thu gom và xử lý triệt để thì có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
3.2.1.2. Đánh giá tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn

Trong quá trình hoạt động, các nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ phương tiện giao thông, hoạt động vui chơi của du khách... Tuy nhiên, các tác động này không đáng kể, cụ thể:
- Mức ồn phát sinh mang tính gián đoạn, phân tán theo không gian, không tập trung tại một điểm cố định và không kéo dài liên tục.

- Hoạt động của dự án mang tính du lịch sinh thái, trải nghiệm nhẹ, không có các trò chơi cơ giới tốc độ cao, không sử dụng thiết bị công suất lớn gây tiếng ồn mạnh.

- Khu vực dự án có diện tích lớn, mật độ xây dựng thấp, phần lớn không gian là mặt nước, cây xanh và rừng tự nhiên, có khả năng hấp thụ và suy giảm tiếng ồn tự nhiên.

b. Tác động đến kinh tế - xã hội

* Tác động tích cực:

Khai thác và phát huy giá trị tiềm năng của Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nói chung và khai thác có hiệu quả sản phẩm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối nói riêng.

Đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá ngày càng cao của du khách, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động địa phương, tăng thêm nguồn thu ngân sách nhà nước.

* Tác động tiêu cực:

- Gia tăng áp lực quản lý trật tự, an ninh và an toàn xã hội.
- Các chất thải (rác, nước thải) nếu không được thu gom và xử lý triệt để có thể làm mất cảnh quan môi trường, làm ô nhiễm môi trường khu vực dự án.

c. Tác động đến hệ sinh thái

Trong giai đoạn hoạt động, dự án khai thác theo loại hình du lịch sinh thái, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, mật độ xây dựng thấp (diện tích xây dựng chỉ chiếm khoảng 0,71% tổng diện tích dự án), phần lớn diện tích còn lại được giữ nguyên hiện trạng rừng, mặt nước và thảm thực vật tự nhiên. Do đó, tác động đến hệ sinh thái Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được đánh giá là ở mức thấp và có thể kiểm soát, cụ thể như sau:

- Tác động đến hệ sinh thái rừng và thảm thực vật:
Việc duy trì thảm thực vật hiện trạng kết hợp trồng bổ sung cây bản địa góp phần ổn định sinh cảnh, duy trì đa dạng sinh học và vi khí hậu khu vực.

Tác động chủ yếu ở dạng xáo trộn cục bộ do sự hiện diện của du khách, không làm thay đổi cấu trúc hệ sinh thái rừng.

- Tác động đến hệ sinh thái thủy sinh

Hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước có thể làm xáo trộn tạm thời môi trường sống của một số loài thủy sinh.

Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước mặt sông Chày do hoạt động du lịch, ảnh hưởng đến vùng hạ lưu hiện có một số điểm khai thác du lịch sinh thái như: Sông Chày - Hang Tối, Thung lũng Hava.

- Tác động đến sự đa dạng sinh học của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng do nguy cơ xâm nhập của các loài ngoại lai, xâm hại:
Trong giai đoạn hoạt động, việc gia tăng lượng du khách, phương tiện và các hoạt động dịch vụ du lịch có thể làm tăng nguy cơ xâm nhập, phát tán các loài ngoại lai, xâm hại vào khu vực dự án. Các loài ngoại lai có thể theo nhiều con đường khác nhau như: cây trồng cảnh quan không phù hợp sinh thái, hạt giống bám theo giày dép - phương tiện của du khách, sinh vật thủy sinh theo dụng cụ vui chơi dưới nước hoặc vật liệu phục vụ hoạt động du lịch.

Nếu không được kiểm soát, các loài ngoại lai xâm hại có khả năng cạnh tranh nguồn sống, lấn át các loài bản địa, làm thay đổi cấu trúc quần xã sinh vật, suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng đến tính ổn định của các hệ sinh thái rừng và thủy sinh đặc trưng của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tuy nhiên, mức độ tác động tiềm tàng này được đánh giá là không lớn và có thể kiểm soát, do dự án có quy mô xây dựng nhỏ, hoạt động chủ yếu là tham quan - trải nghiệm sinh thái, không phát sinh sản xuất nông nghiệp hay nuôi trồng sinh vật ngoại lai.

d. Tác động đến hiện trạng rừng

Khu vực triển khai hoạt động du lịch nằm trong vùng có rừng tự nhiên, hoạt động khai thác du lịch tại dự án chủ yếu là du lịch sinh thái, tham quan, vui chơi giải trí gắn với cảnh quan tự nhiên (không lưu trú). Các tác động, ảnh hưởng có thể phát sinh gồm: 

- Tác động đến thảm thực vật rừng: Việc hình thành lối đi, điểm nghỉ chân và sự gia tăng mật độ du khách có thể gây nguy cơ giẫm đạp, bẻ cành, hái cây, dẫn đến suy giảm cục bộ thảm thực vật tầng thấp và cây bụi ven các tuyến tham quan nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ.

- Tác động đến động vật rừng: Tiếng ồn từ hoạt động vui chơi, di chuyển của du khách có thể làm xáo trộn tập tính sinh hoạt, kiếm ăn và sinh sản của một số loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nhạy cảm với sự hiện diện của con người. Tuy nhiên, tác động này không liên tục (hoạt động chủ yếu từ tháng 5-9, các tháng còn lại rất ít và hầu như không có khách) và có thể phục hồi trong các tháng ít khách (tháng 10 đến tháng 4 năm sau).

- Nguy cơ suy giảm chất lượng môi trường rừng: Nếu công tác quản lý không tốt, rác thải sinh hoạt từ hoạt động du lịch có thể phát sinh trong khu vực rừng, làm suy giảm mỹ quan, ảnh hưởng đến đất rừng và gián tiếp tác động đến hệ sinh thái rừng tự nhiên.

Tuy nhiên, định hướng của dự án là du lịch sinh thái gắn liền với bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, khai thác du lịch theo 2 tuyến cố định và du khách tham quan theo 2 tuyến sàn đạo gỗ táu và nghỉ chân tại các điểm cố định, không mở đường tự phát trong rừng, do đó, sự ảnh hưởng đến thảm thực vật tầng thấp là không đáng kể.  

e. Tác động của hoạt động du lịch đến dòng chảy sông Chày
Hoạt động du lịch tại khu vực sông Chày chủ yếu bao gồm hoạt động tham quan, vui chơi, tắm suối, chèo thuyền, các trò chơi trên sông,... Các hoạt động này không có sự khai thác, chuyển hướng hay ngăn dòng chảy tự nhiên của suối, do đó, không làm thay đổi chế độ thủy văn và hướng dòng chảy của sông Chày tại khu vực thực hiện dự án cũng như khu vực hạ lưu và các đối tượng đang khai thác mặt nước sông Chày để phục vụ du lịch như: Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối, Thung lũng Hava. 

 Tuy nhiên, trong quá trình vận hành Dự án, một số tác động gián tiếp đến dòng chảy hạ lưu sông Chày có thể phát sinh như: 

- Gia tăng cục bộ độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng trong suối do sự khuấy động từ hoạt động vui chơi dưới nước của du khách, đặc biệt là vào thời điểm cao điểm du lịch. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra trong phạm vi khu vực khai thác, có xu hướng giảm nhanh theo chiều dòng chảy về hạ lưu.

- Nguy cơ xói lở cục bộ bờ suối tại một số vị trí tập trung du khách nếu không được kiểm soát tốt hoạt động đi lại và neo đậu phương tiện du lịch. Tác động này mang tính cục bộ, ngắn hạn và có thể được kiểm soát thông quá các biện pháp quản lý và bảo vệ bờ sông trong quá trình khai thác du lịch. 

f. Tác động cộng hưởng khi Dự án đi vào hoạt động và các khu du lịch sinh thái khác cùng sử dụng sông Chày xung quanh khu vực Dự án

Việc Dự án đi vào hoạt động đồng thời với các khu du lịch sinh thái khác cùng khai thác nguồn nước suối Nước Moọc (đầu nguồn sông Chày) và sông Chày như: Khu du lịch sinh thái Suối Nước Mọoc đang hoạt động, Dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Suối Nước Mọoc”, Dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối”, khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối đang hoạt động, Khu du lịch thung lũng Hava, sẽ tạo ra tác động cộng hưởng đáng kể lên môi trường và hệ sinh thái khu vực, đặc biệt trong phạm vi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng như sau:

- Ảnh hưởng đến nhu cầu khai thác nước:

Việc nhiều khu du lịch cùng khai thác và sử dụng nguồn nước sẽ làm gia tăng tổng nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động ăn uống, vệ sinh, dịch vụ và vui chơi giải trí, đặc biệt vào mùa cao điểm. Đồng thời, lượng nước thải phát sinh từ các khu du lịch này (chứa các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng N, P, vi sinh…) nếu không được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn mà xả trực tiếp hoặc gián tiếp vào suối Nước Mọoc và sông Chày sẽ vượt quá khả năng tự làm sạch của dòng suối và sông, dẫn đến suy giảm chất lượng nước. Nguy cơ xảy ra hiện tượng phú dưỡng cục bộ có thể xuất hiện, làm gia tăng BOD₅, COD, giảm DO, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh và chất lượng nước phục vụ du lịch.

· Ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh và ven bờ sông:

Hoạt động du lịch đồng thời tại nhiều điểm (chèo thuyền, tắm suối, vui chơi dưới nước…) sẽ làm gia tăng mức độ xáo trộn môi trường sống tự nhiên của các loài thủy sinh. Việc di chuyển, dẫm đạp và neo đậu phương tiện có thể làm suy giảm sinh cảnh đáy, ảnh hưởng đến quần thể cá, tôm và sinh vật phù du.

Ngoài ra, việc phát triển các hạng mục hạ tầng phục vụ du lịch (nhà hàng, lối đi, nhà dịch vụ…) tại nhiều khu vực lân cận sẽ làm thu hẹp diện tích sinh cảnh tự nhiên, gây phân mảnh hệ sinh thái. Khi các tác động này diễn ra đồng thời, liên tục, phạm vi ảnh hưởng sẽ mở rộng và mức độ suy thoái đa dạng sinh học sẽ tăng nhanh hơn so với từng dự án riêng lẻ.

· Ảnh hưởng đến cảnh quan và hoạt động du lịch

Lượng khách du lịch tập trung lớn từ nhiều điểm khai thác trong cùng thời điểm sẽ dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ tại khu vực và các điểm tham quan. Hiện tượng chen lấn, tập trung đông người không chỉ làm giảm chất lượng trải nghiệm của du khách mà còn làm mất đi giá trị đặc trưng của du lịch sinh thái là sự yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên. Đồng thời, tình trạng này dễ phát sinh xung đột giữa các nhóm khách, giữa du khách với đơn vị quản lý hoặc giữa các đơn vị kinh doanh dịch vụ trong khu vực với nhau.

Bên cạnh đó, áp lực lên hạ tầng kỹ thuật như bến bãi, lối đi, khu vệ sinh, khu dịch vụ… sẽ gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gia tăng ô nhiễm môi trường do rác thải, tiếng ồn. Nếu không được kiểm soát hợp lý, tác động cộng hưởng sẽ làm suy giảm cảnh quan tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và tính bền vững của các Khu du lịch.

· Ảnh hưởng đến môi trường không khí và tiếng ồn

Sự gia tăng đồng thời các hoạt động du lịch sẽ kéo theo lưu lượng phương tiện vận chuyển tăng cao, phát sinh khí thải và bụi. Ngoài ra, tiếng ồn từ các hoạt động vui chơi, dịch vụ, tập trung đông người sẽ gia tăng đáng kể.

Khi nhiều nguồn phát sinh cùng lúc, mức độ tiếng ồn và ô nhiễm không khí có thể vượt ngưỡng cho phép trong những thời điểm cao điểm, ảnh hưởng đến sức khỏe du khách, người lao động và làm xáo trộn tập tính sinh hoạt của động vật hoang dã trong khu vực.

· Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của khu vực:

Khu vực suối Nước Moọc – sông Chày nằm trong vùng lõi và vùng đệm của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi đặc trưng với mức độ đa dạng sinh học cao, bao gồm nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu. Khi Dự án đi vào hoạt động đồng thời với các khu du lịch sinh thái lân cận, các tác động cộng hưởng đến đa dạng sinh học có thể xảy ra như sau:

+ Gia tăng xáo trộn sinh cảnh sống: Hoạt động du lịch (đi lại, tham quan, vui chơi dưới nước) diễn ra liên tục với mật độ cao sẽ làm thay đổi điều kiện sống tự nhiên của các loài sinh vật, đặc biệt là các loài nhạy cảm với sự hiện diện của con người. Sự xáo trộn này khi diễn ra đồng thời tại nhiều khu vực sẽ làm suy giảm chất lượng sinh cảnh trên diện rộng. 

+ Ảnh hưởng đến tập tính và phân bố của động vật hoang dã: Tiếng ồn, ánh sáng nhân tạo, sự xuất hiện đông người từ nhiều điểm du lịch có thể khiến các loài thú, chim, bò sát… thay đổi tập tính kiếm ăn, sinh sản hoặc di chuyển ra khỏi khu vực làm thu hẹp vùng phân bố tự nhiên, gây áp lực lên quần thể các loài. 

+ Suy giảm quần thể sinh vật thủy sinh: Các hoạt động như tắm suối, sông, chèo thuyền, các trò chơi trên mặt nước,… kết hợp với suy giảm chất lượng nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các loài cá, tôm, sinh vật đáy. Khi nhiều khu cùng khai thác, mức độ tác động tăng lên đáng kể, có thể dẫn đến suy giảm số lượng và thành phần loài. 

+ Nguy cơ suy thoái thảm thực vật: Việc mở lối đi, tập trung đông du khách, xây dựng công trình phục vụ tại nhiều khu vực sẽ gây dẫm đạp, phá vỡ cấu trúc thảm thực vật, đặc biệt là các loài cây dưới tán rừng và ven sông, suối. Nếu không được kiểm soát, có thể dẫn đến xói mòn đất và suy thoái hệ sinh thái rừng. 

+ Gia tăng nguy cơ xâm nhập của loài ngoại lai và dịch bệnh: Lượng khách lớn di chuyển giữa nhiều khu vực có thể mang theo hạt giống, vi sinh vật lạ, làm tăng nguy cơ xâm nhập của loài ngoại lai, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái tự nhiên.

· Ảnh hưởng đến công tác quản lý môi trường

Việc tồn tại nhiều cơ sở du lịch cùng khai thác trong một khu vực sẽ làm gia tăng áp lực đối với công tác quản lý môi trường, đặc biệt là trong kiểm soát nguồn thải, quản lý rác thải và điều tiết lượng khách. Các nguồn thải phân tán, quy mô khác nhau sẽ gây khó khăn trong việc giám sát đồng bộ.

Bên cạnh đó, nếu thiếu quy hoạch tổng thể và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị khai thác, có thể xảy ra tình trạng chồng chéo trong sử dụng tài nguyên nước, không gian và hạ tầng, làm giảm hiệu quả quản lý và gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố môi trường lan truyền theo dòng chảy.

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án 

a. Sự cố cháy, nổ
Trong quá trình hoạt động, sự cố cháy nổ có thể phát sinh từ các nguồn như:

- Sự bất cẩn trong sinh hoạt, vui chơi hàng ngày của du khách, CNV trong khu vực dự án. 

- Sự cố chập điện do điện quá tải hoặc lắp đặt hệ thống điện không an toàn hoặc có thể là do sét đánh.

Trong quá trình hoạt động, sự cố cháy nổ luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không được quản lý chặt chẽ, hậu quả để lại thường rất nặng nề có thể nguy hại tới tính mạng, tài sản và nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên của khu vực dự án và lân cận. 
b. Đối với sự cố tai nạn giao thông

Khi dự án đi vào hoạt động, số lượng du khách gia tăng, mật độ phương tiện ra vào khu vực tăng lên nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất dễ xảy ra, đặc biệt là trên tuyến đường HCM nhánh Tây, tại các đoạn đi qua khu dân cư thôn Chày Lập, các nút giao với các tuyến đường giao thông nội bộ. 

c. Sự cố lũ lụt 
Dự án có sử dụng đất có mặt nước để khai thác du lịch, do đó, hoạt động du lịch của dự án cũng bị ảnh hưởng bởi chế độ thủy văn của sông Chày. Vào mùa mưa, nước lũ dâng cao có nguy cơ gây ảnh hưởng đến các công trình của dự án, đặc biệt là các công trình trên sông như: Sàn đạo nghỉ chân ngắm cảnh, hệ thống cầu phao,... Đồng thời, gây ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. . Đối với các công trình như nhà bếp, nhà hàng, nhà ngâm chân thảo dược,... dự báo ít bị ảnh hưởng hơn do quá trình thi công đã được gia cố móng trụ bê tông. Quá trình khảo sát thực tế cho thấy, khu vực thực hiện Dự án thường bị ngập lụt hằng năm với cao độ ngập lụt khoảng 1,0-1,2m so với cao độ hiện trạng. Các hạng mục hư hỏng bị cuốn trôi theo dòng chảy ảnh hưởng đến hạ lưu của sông Chày và các đối tượng sử dụng nguồn nước ở vùng hạ lưu, chủ yếu là các khu du lịch như Sông Chày - Hang Tối, Thung lũng Hava. Khu dân cư thôn Chày Lập không sử dụng nước sông Chày cho mục đích sinh hoạt, nên ảnh hưởng đến các đối tượng này là không đáng kể. 
d. Sự cố mất an toàn cho khách du lịch 

Trong quá trình hoạt động của dự án du lịch sinh thái, đặc biệt với các hoạt động trải nghiệm và vui chơi dưới nước, cầu dây lắc, xe đạp trên không tại Sông Chày - Hang Tối và khu vực liên quan đến sông Chày, có thể phát sinh một số sự cố tiềm ẩn ảnh hưởng đến tính mạng và an toàn của du khách. Cụ thể như sau:

- Tai nạn do đuối nước: Do du khách bơi lội, chèo thuyền, vui chơi tại khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh; không tuân thủ hướng dẫn an toàn, không mặc áo phao hoặc kỹ năng bơi hạn chế; Thay đổi đột ngột mực nước, dòng chảy khi mưa lớn hoặc xả lũ thượng nguồn.

- Sự cố trượt ngã, va chạm khi tham gia trò chơi trên hệ thống cầu phao, cầu dây lắc, xe đạp trên không hoặc do say nắng, kiệt sức trong quá trình vui chơi.

e. Sự cố cháy rừng

Trong quá trình vận hành Dự án, nguy cơ xảy ra sự cố cháy rừng có thể xảy ra do đặc điểm hệ sinh thái rừng tự nhiên có lớp thảm thực vật dày, nhiều vật liệu dễ cháy như lá khô, cành khô, thảm mục, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và độ ẩm thấp vào mùa khô. Khi Dự án đi vào hoạt động, sự gia tăng các hoạt động du lịch và dịch vụ sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh nguồn lửa từ các hành vi như hút thuốc, sử dụng bếp nấu ăn ngoài trời, cũng như các sự cố kỹ thuật như chập điện tại các công trình dịch vụ. Bên cạnh đó, sự bất cẩn của du khách và nhân viên (vứt tàn thuốc, đốt rác không đúng quy định) kết hợp với việc nhiều khu du lịch cùng hoạt động trong khu vực có thể tạo ra tác động cộng hưởng, làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng.

Khi xảy ra, cháy rừng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và kinh tế - xã hội. Cụ thể, cháy rừng sẽ thiêu hủy thảm thực vật, làm mất nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật, gây chết hoặc buộc di cư các loài động vật hoang dã, từ đó làm suy giảm đa dạng sinh học của khu vực. Đồng thời, việc mất lớp phủ thực vật sẽ làm gia tăng xói mòn, rửa trôi đất; tro, bụi sau cháy có thể theo dòng chảy vào các thủy vực như suối Nước Moọc và sông Chày, gây suy giảm chất lượng nước và ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh. Ngoài ra, cháy rừng còn làm suy giảm giá trị cảnh quan, gián đoạn hoạt động du lịch, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch; đồng thời, khói và khí độc phát sinh từ đám cháy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thậm chí đe dọa an toàn của du khách và CNV.

f. Sự cố lây lan dịch bệnh

Trong quá trình vận hành Dự án, sự cố dịch bệnh là một trong những rủi ro tiềm ẩn do đặc thù tập trung đông du khách tại khu vực du lịch sinh thái thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Khi lượng khách tăng cao, đặc biệt vào mùa du lịch, nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm như bệnh đường tiêu hóa, bệnh hô hấp hoặc các dịch bệnh theo mùa có thể gia tăng nếu công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và kiểm soát y tế không được đảm bảo. Nguồn phát sinh dịch bệnh có thể xuất phát từ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, rác thải tồn đọng, hoặc từ chính du khách đến từ nhiều địa phương khác nhau. Khi xảy ra, dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe du khách và người lao động mà còn có thể lan rộng trong cộng đồng, làm gián đoạn hoạt động du lịch, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch.

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

3.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

a. Biện pháp thu gom, xử lý nước thải:

Quá trình khảo sát cho thấy, khu vực xã Phong Nha chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, khu du lịch Suối Nước Moọc và khu du lịch Sông Chày - Hang Tối (hiện đang được Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng khai thá, quản lý) được thu gom, xử lý qua bể tự hoại, bể lắng sau đó hợp đồng với Hộ kinh doanh Trần Công Dưỡng hút định kỳ và vận chuyển đi xử lý theo quy định. Do đó, dự án đề xuất áp dụng phương án tượng tự, cụ thể như sau:

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nước thải 
Quá trình khảo sát cho thấy, khu vực xã Phong Nha chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hiện nay, các KDL Suối Nước Moọc và KDL Sông Chày - Hang Tối hiện đang khai thác du lịch (cùng chủ đầu tư) có nước thải được thu gom, xử lý qua bể tự hoại, bể lắng sau đó hợp đồng với Hộ kinh doanh Trần Công Dưỡng hút định kỳ và vận chuyển đi xử lý theo quy định. Do đó, dự án đề xuất áp dụng phương án tượng tự, cụ thể như sau:
* Đối với nước thải đen:

- Nước thải đen phát sinh từ nhà vệ sinh khu nhà hàng sẽ lắp đặt 01 bể tự để xử lý tại chỗ. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

Quy cách lắp đặt: Bể tự hoại bằng nhựa composite cao cấp (FRP) dạng trụ tròn nằm ngang, dễ lắp đặt, dễ vận chuyển với thiết kế 3 ngăn: Ngăn chứa - Ngăn lắng - Ngăn lọc, tăng hiệu quả phân hủy với thể tích modul có sẵn 8m3. Phương án lựa chọn bể tự hoại lắp đặt phù hợp với tính chất dự án, hạn chế tối đa diện tích xây dựng công trình, giảm thiểu ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Vị trí đặt bể tự hoại: 01 bể tại nhà vệ sinh.

Tần suất hút định kỳ: Vào mùa cao điểm, Dự án đạt 100% lượng khách sẽ thuê đơn vị đủ chức năng hút định kỳ 2 ngày/lần hoặc tăng lên khi có sự cố.

- Tính toán bể tự hoại:

Tổng lưu lượng nước thải đen phát sinh là Q = 3,72 m3/ngày. Dung tích bể tự hoại được xác định theo công thức sau:

W = Wn + Wc 

(3.6)

Trong đó:

- Wn: Thể tích phần nước của bể; (m3)

- Wc: Thể tích phần phân huỷ cặn của bể; (m3)

+ Trị số Wn có thể lấy bằng 1 đến 3 lần lưu lượng nước thải trong một ngày tùy thuộc yêu cầu vệ sinh, chọn:

 Wn = 2×Qn = 2×3,72= 7,4 m3
+ Trị số Wc được xác định theo công thức sau:

Wc = [a×T×(100 - W1)×b×c]×N/[(100 - W2)×1.000] (m3). Trong đó:

a: Lượng cặn của một người thải ra một ngày (0,5- 0,8 lít/người.ng.đ), chọn a = 0,5.
T: Thời gian giữa 2 lần lấy cặn, chọn: T= 02 ngày

W1, W2: độ ẩm của cặn tươi và cặn khi lên men, (%). Chọn: W1=95%, W2=90%

b: Hệ số giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy bằng 0,7

c: Hệ số để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn (20%) và lấy bằng 1,2

N: Số người mà bể phục vụ (N = (1.500 khách + 50CNV)= 1.550 (người)

=> Wc = [0,5×2×(100 - 95)×0,7×1,2]×1500/[(100 - 90)×1000] = 0,6 m3
Thể tích bể tự hoại là W = 7,4 + 0,6 = 8 m3.
- Chủ dự án cam kết không xả thải ra môi trường xung quanh để đảm bảo mỹ quan khu vực, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự đa dạng sinh học hiện trạng và bảo đảm hoạt động du lịch.
* Đối với nước thải nhà hàng:

Nước thải nhà hàng với lưu lượng 4,5 m3/ngày được thu gom về bể tách dầu mỡ, sau đó dẫn vào bể lắng để lưu giữ chung với nước thải xám, hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút đưa đi xử lý theo đúng quy định, không xả ra môi trường.

Vị trí xây dựng: Tại khu vực nhà bếp của Dự án.

Tần suất hút định kỳ: vào mùa cao điểm, Dự án đạt 100% lượng khách sẽ thuê đơn vị đủ chức năng hút định kỳ 01 lần/ngày, vào thời điểm ít khách sẽ hút khi đầy hoặc tăng tần suất khi có sự cố. 

- Tính toán bể tách dầu mỡ

Bể tách dầu với đặc điểm dầu đã tự nổi và nguyên lý là có cần gạt liên tục phía trên nên thời gian lưu ở bể chỉ cần khoảng 15 - 30 phút, dự kiến thời gian xả chỉ 10 tiếng vào thời gian nấu ăn + rửa (căn cứ thời gian hoạt động từ 7h – 17h).  

Theo đó, thể tích của bể tách dầu là:

V = Qnh × t (m3) 
 [11]
Trong đó: 

Qnh là lưu lượng thiết kế; Qnh =Qtính toán×Kdự phòng = 4,5×1,2 = 5,4 m3/ngày. (K: Hệ số không điều hòa nước thải ngày. Theo TCVN 7957-2023, K = 1,15-1,3, chọn K = 1,2).
t là thời gian lưu ở bể tách dầu: t = 1 (giờ).

Từ công thức trên, tính được thể tích bể tách dầu mỡ tại Dự án: V = 1,1m3

=> Kích thước bể tách dầu mỡ: D×R×C(m) = 1×1×0,6m. 

* Đối với nước thải xám:

Nước thải xám từ hoạt động tắm tráng của du khách được thu gom, lưu giữ tạm thời vào bể lắng của Dự án. 

* Đối với nước thải ngâm chân thảo dược: Qtd = 0,75m3 sẽ thu gom về bể lắng của Dự án để xử lý. 

- Tính toán bể lắng:

Thể tích bể cần thiết: Vbể lắng = Qbl × t

Trong đó:  

Qbl là lưu lượng; Qbl = Qxám + Qnh + Qtd = 14,88 + 4,5 + 0,75 = 20,13 m3/ngày. 

t là thời gian lưu nước trong bể lắng, t = 2 - 12 giờ, chọn thời gian lưu là 10h là thời gian hoạt động của Dự án trong ngày. 

Thể tích bể lắng thiết kế = Vbể lắng x K (K: Hệ số không điều hòa nước thải ngày. Theo TCVN 7957-2023, K = 1,15-1,3, chọn K = 1,2).
Thể tích bể lắng thiết kế là 24,16 m3
Kích thước bể: D×R×C = 4,2×3×2 (m).

* Phương án hút định kỳ bể lắng:

- Tần suất hút định kỳ: vào mùa cao điểm, Dự án đạt 100% lượng khách sẽ thuê đơn vị đủ chức năng hút định kỳ ngày/lần, vào thời điểm ít khách sẽ hút khi đầy hoặc tăng tần suất khi có sự cố. 

- Dự án không có dịch vụ lưu trú, quá trình thu gom, trung chuyển được thực hiện vào cuối ngày, lúc khách du lịch đã kết thúc hoạt động giải trí và ra về để đảm bảo mỹ quan khu vực, không gây ảnh hưởng đến khách du lịch, không phát sinh xả thải ra môi trường, đặc biệt là sông Chày.

- Chủ dự án cam kết không xả thải ra môi trường xung quanh để đảm bảo mỹ quan khu vực, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự đa dạng sinh học hiện trạng và bảo đảm hoạt động du lịch.

b. Biện pháp thu gom nước mưa chảy tràn

- Đối với khu vực nhà hàng, nhà bếp, sảnh đón tiếp: Bố trí mương bê tông kích thước D×R×C = 0,5×0,3×0,5m thu gom nước mưa chảy tràn bao quanh khu vực này, nước mưa sau đó được lắng cặn tại hố ga trước khi thoát ra môi trường xung quanh.
- Chủ dự án thực hiện nạo vét định kỳ hố ga lắng cặn, thu gom bùn cặn/rác phát sinh để xử lý theo quy định; kiểm tra thường xuyên mương rãnh, cửa xả trước và sau các đợt mưa lớn nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Đối với phần diện tích còn lại của dự án chủ yếu là đất rừng tự nhiên, đất mặt nước với thảm thực vật che phủ tốt, nước mưa được thoát tự nhiên theo địa hình về sông Chày.
3.2.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí
a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hoạt động giao thông

- Dự án sử dụng chung bãi đỗ xe với Khu du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối đang hoạt động tiếp giáp Dựa ns về phía Đông do Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý (cùng Chủ đầu tư), trong quá trình hoạt động, để giảm thiểu tối đa bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực khai thác du lịch, chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Bố trí nhân viên điều tiết giao thông tại khu vực bãi đỗ xe vào các thời điểm cao điểm để tránh ùn tắc, giảm thời gian xe nổ máy chờ.

+ Thường xuyên vệ sinh, quét dọn bãi đỗ xe; định kỳ phun nước giảm bụi vào mùa khô.

+ Quy định tốc độ xe trong khu vực bãi đỗ xe ≤ 10–15 km/h.

- Duy trì và bảo vệ thảm thực vật, cây xanh hiện trạng, kết hợp trồng bổ sung cây bản địa phù hợp điều kiện sinh thái nhằm tăng khả năng hấp thụ bụi, điều hòa nhiệt độ, cải thiện vi khí hậu khu vực.

- Thực hiện vệ sinh, thu gom rác thải hằng ngày; không để rác hữu cơ tồn lưu gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và cảm nhận của du khách.

- Khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường, hạn chế phát sinh mùi từ sơn, hóa chất trong quá trình bảo trì, sửa chữa công trình.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị phục vụ vận hành (máy bơm, máy phát điện dự phòng) để bảo đảm hoạt động ổn định, hạn chế phát sinh khí thải và mùi.

- Đối với CNV: Chủ dự án xây dựng phương án bố trí xe bus đưa đón CNV tại các điểm cố định đến khu du lịch để hạn chế tối đa lưu lượng xe ra vào, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, khí thải giao thông gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại, khu du lịch Sông Chày - Hang Tối thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã có xe bus đưa đón CNV hằng ngày. 
b. Biện pháp giảm thiểu tác động do mùi hôi, khí thải từ điểm lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

- Hợp đồng với HTX dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường Đô thị Phong Nha thu gom, vận chuyển chất thải rắn xử lý với tần suất 1 lần/ngày.

- Điểm lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được bố trí cách xa khu vực tập trung đông du khách, khu dịch vụ ăn uống và khu vui chơi giải trí (Phương án thu gom cụ thể được trình bày tại mục 3.2.2.3).

- Bố trí công nhân thường xuyên thu gom, dọn vệ sinh khu vực tập kết chất thải rắn để giảm thiểu mùi hôi phát sinh.  

- Tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên và du khách bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế phát sinh mùi và mất mỹ quan.

- Cam kết không thực hiện sơ chế, chế biến thực phẩm trong rừng và tại các khe suối; Chỉ mua các nguyên liệu đã được các hộ dân cung cấp sơ chế sẵn từ ngoài vào theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 10, 
Quyết dịnh số 45/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).

3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn

a. Chất thải rắn sinh hoạt

- Bố trí thùng rác 60L chuyên dụng dọc theo các lối đi, tại nhà đón tiếp, sảnh trước và sau nhà đón tiếp, nhà hàng, nhà bếp, nhà vệ sinh. Số lượng dự kiến khoảng 5 thùng rác.

+ Tại các sàn đạo nghỉ chân, chủ dự án đặt các giỏ rác bằng tre, nứa để thu gom rác nhưng vẫn đảm bảo mỹ quan cho khu du lịch. Bố trí nhân viên thu gom rác tại các khu vực này định kỳ 1 lần/ngày, tăng tần suất vào thời điểm đông khách du lịch để đảm bảo rác thải được thu gom triệt để, không thải ra môi trường xung quanh và sông Chày, số lượng dự kiến khoảng 10 giỏ rác.

+ Rác thải được tập kết tạm thời vào các thùng rác 660L đặt tại khu vực nhà  vệ sinh, phía sau khu vực nhà hàng, có mái che để ngăn nước mưa xâm nhập, chủ dự án bố trí nhân viên định kỳ vận chuyển rác ra xe thu gom vào cuối ngày, số lượng dự kiến khoảng 2 thùng.

- Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trước khi xử lý. Cụ thể:

- Thức ăn dư thừa tại nhà bếp được thu gom riêng, tận dụng làm thức ăn chăn nuôi cho các hộ dân gần đó.

- Rác thải tái chế được thu gom và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

- Rác thải không có khả năng tái chế, tái sử dụng được thu gom vào bao tải và hợp đồng với Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường Đô thị Phong Nha định kỳ thu gom, xử lý theo đúng quy định.
- Tuyên truyền, phổ biến cho CNV ý thức thu gom, phân loại rác thải, hạn chế tối đa việc dùng giấy để giảm thiểu lượng rác phát sinh. 
b. Chất thải nguy hại

- Không sử dụng bóng đèn huỳnh quang để hạn chế tối đa lượng CTNH phát sinh, chỉ sử dụng bóng đèn LED, thân thiện với môi trường.
- CTNH phát sinh được thu gom vào thùng rác đựng CTNH được dán nhãn, có nắp đậy kín và đặt tại Kho đựng trang thiết bị của dự án, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 072/2025/TT-BTNMT khi đủ khối lượng.
3.2.2.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

- Quản lý các phương tiện giao thông và quy định tốc độ các phương tiện trong khu vực dự án.
- Duy trì, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên vốn có để góp phần tăng khả năng hấp thụ, làm suy giảm tiếng ồn tự nhiên.
- Tuyên truyền, phổ biến cho du khách, CNV ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. 
b. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái

- Trong giai đoạn hoạt động, chủ dự án tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho CNV các nguyên tắc, biện pháp bảo tồn loài nguy, cấp, quý hiếm theo quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 24/6/2025 quy định về quản lý loài nguy, cấp, quý, hiếm, nuôi động vật rừng thông thường và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh học trong quá trình phục vụ du lịch, cụ thể:

+ Không săn bắt, bẫy, bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm dưới mọi hình thức.

+ Không thu hái, chặt phá, khai thác trái phép các loài thực vật rừng, cây cảnh quan và các loài thực vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm.

+ Hướng dẫn, nhắc nhở du khách không xâm hại hệ sinh thái tự nhiên, không tiếp xúc, cho ăn, trêu chọc động vật hoang dã; không mua bán, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật hoang dã.

+ Phối hợp với Ban quản lý khu vực và cơ quan chức năng trong việc giám sát, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về bảo tồn đa dạng sinh học trong quá trình khai thác du lịch.

- Đặt biển báo cấm săn bắt, bẫy bắt động vật hoang dã tại các khu vực ven sông Chày và khu vực nhạy cảm về sinh thái trong phạm vi dự án.

- Duy trì và bảo tồn thảm thực vật ven sông giúp hạn chế xói lở, bảo vệ nơi cư trú của sinh vật thủy sinh.

- Không sử dụng, không trồng các loài cây ngoại lai, cây có nguy cơ xâm hại trong khu vực dự án; ưu tiên tuyệt đối các loài cây bản địa phù hợp với điều kiện sinh thái tự nhiên.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động vui chơi dưới nước; không thả sinh vật lạ, không sử dụng sinh vật ngoại lai phục vụ mục đích trang trí, giải trí.

- Phối hợp với đơn vị quản lý VQG trong công tác theo dõi, giám sát và kịp thời xử lý khi phát hiện dấu hiệu xuất hiện loài ngoại lai, xâm hại. 

- Chủ dự án cam kết khai thác du lịch sinh thái đồng thời đảm bảo phù hợp định hướng phát triển không gian và phân vùng chức năng của phân khu phục hồi sinh thái theo quy định tại Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng VQG Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến hiện trạng rừng

- Thực hiện các quy định về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại mục 4, Điều 59, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

- Chủ dự án cam kết tổ chức thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, xây dựng và các quy định pháp luật liên quan; bảo vệ rừng, môi tường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi khai thác; đảm bảo an toàn cho khách du lịch và an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp thi công theo đúng phương án thiết kế đã được phê duyệt, kịp thười phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. 

- Bố trí biển báo, nội quy bảo vệ rừng; nghiêm cấm các hành vi bẻ cành, hái cây, săn bắt động vật hoang dã.

- Hạn chế tiếng ồn, không sử dụng âm thanh công suất lớn trong khu vực rừng.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp quản lý chất thải. 

d. Giảm thiểu đến kinh tế - xã hội

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại tác động tích cực là chính, tạo động lực quan trọng phát triển du lịch, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương. Để phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội mà dự án mang lại, kết hợp với việc bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:
- Tuyên truyền và giáo dục cộng đồng: Khi người dân hiểu được lợi ích mà dự án mang lại cho mọi người và cho chính mình, những cản trở làm chậm tiến độ sẽ bị loại trừ.

- Hỗ trợ sản xuất: Ngay trong quá trình hoạt động của dự án, sẽ thu hút một phần lao động của địa phương; có chính sách, dự án ưu tiên phát triển, chẳng hạn cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, dạy nghề, cải thiện điều kiện xã hội hiện có…

- Nghiên cứu tiếp tục: Tiếp tục nghiên cứu để đề nghị sản xuất vị trí các đối tượng nhạy cảm với ồn, không khí một cách hợp lý. Tiếp tục nghiên cứu các phương án thiết kế để đảm bảo tránh gây tổn thất đến nông nghiệp.

- Tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của CNV, du khách về việc thu gom và xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, thực hiện ý thức chấp hành luật an toàn giao thông.

e. Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động du lịch đến dòng chảy ở hạ lưu sông Chày

- Chủ dự án cam kết không xây dựng công trình kiên cố chắn ngang dòng suối; không thu hẹp tiết diện dòng chảy tự nhiên, bảo đảm dòng chảy liên tục từ thượng lưu xuống hạ lưu.

- Thu gom triệt để nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu dịch vụ, nhà hàng, nhà vệ sinh, không xả thải trực tiếp tại suối.

- Quy định vị trí bãi tắm cố định để quản lý hoạt động du lịch, an toàn của du khách, đồng thời bảo vệ hiện trạng hệ sinh thái tự nhiên, bảo đảm dòng chảy của suối, không khai thác du lịch bừa bãi. 

- Theo dõi hiện tượng xói lở bờ suối, bồi lắng bất thường để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động du lịch.
f. Biện pháp giảm thiểu tác động cộng hưởng khi Dự án đi vào hoạt động và các khu du lịch sinh thái khác cùng sử dụng suối Nước Mọoc (thượng lưu sông Chày) và sông Chày xung quanh khu vực Dự án

Nhằm giảm thiểu các tác động cộng hưởng phát sinh khi Dự án đi vào hoạt động đồng thời với các khu du lịch sinh thái lân cận cùng khai thác nguồn nước suối Nước Moọc, sông Chày trong phạm vi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các Chủ đầu tư/đơn vị quản lý các Khu du lịch lân cân cùng thực hiện:

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc hồ sơ môi trường đã được phê duyệt của mỗi dự án;
- Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và giám sát hoạt động du lịch; xây dựng cơ chế phối hợp liên vùng nhằm kiểm soát nguồn thải, chia sẻ thông tin và xử lý kịp thời các sự cố môi trường. Song song với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho du khách và nhân viên về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, không xả rác, không gây ô nhiễm và tuân thủ các quy định trong khu vực rừng đặc dụng. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần hạn chế đáng kể các tác động cộng hưởng, đảm bảo khai thác hợp lý tài nguyên và phát triển du lịch bền vững tại khu vực.

3.2.2.5. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố

a. Sự cố cháy nổ

- Bố trí bình chữa cháy tại các vị trí nhà đón tiếp, nhà bếp, nhà phụ trợ, kho 

- Lắp đặt các Nội quy, tiêu lệnh PCCC ở tại các vị trí thích hợp và nơi đặt bình chữa cháy để mọi người chấp hành các yêu cầu quy định an toàn PCCC và biết cách xử lý tình huống khi có cháy xảy ra.

- Xây dựng phương án PCCC, tổ chức các buổi tập huấn cho CNV về phương án phòng ngừa, xử lý khi có cháy, nổ xảy ra. 

- Phối hợp với lực lượng kiểm lâm và Ban quản lý rừng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ, chủ dự án sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, cùng đơn vị quản lý rừng để triển khai kịp thời các phương án ứng phó, huy động lực lượng và phương tiện cần thiết nhằm khống chế, dập tắt đám cháy trong thời gian sớm nhất, hạn chế tối đa nguy cơ cháy lan và giảm thiểu ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, hệ sinh thái và môi trường xung quanh.

- Lắp đặt biển báo “Cấm hút thuốc” và yêu cầu du khách, CNV nghiêm túc thực hiện.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố tai nạn giao thông
- Tổ chức phân luồng ra/vào khu du lịch hợp lý, hạn chế xung đột giao thông tại các nút giao với tuyến đường chính.

- Bố trí bãi đỗ xe tập trung trong khu du lịch, hạn chế dừng đỗ xe dọc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

- Phân công nhân viên điều tiết giao thông vào các thời điểm đông khách, đặc biệt tại cổng ra vào dự án.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tốc độ và xử lý vi phạm.

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố lũ lụt 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công xây dựng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

- Móng trụ cầu, trụ sàn đạo được gia cố ổn định, hạn chế xói lở, không làm thay đổi hướng dòng chảy tự nhiên của suối.

- Sử dụng các vật liệu tre, nứa, luồng, gỗ... là những vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, kết cấu linh hoạt, bền trong môi trường ẩm ướt. Các hạng mục như sàn gỗ, lan can, tấm lát được liên kết chắc chắn nhưng có khả năng tháo lắp khi cần thiết.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước suối. Thông báo tạm đóng cửa nếu mực nước sông dâng cao, tốc độ dòng chảy mạnh, không bảo đảm an toàn cho du khách. 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ tình trạng kết cấu các sàn đạo, cầu treo trước và sau mùa mưa để kịp thời sửa chữa, gia cố.

d. Biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch 

- Ban hành quy chế an toàn cho du khách, quy định rõ phạm vi, thời gian và điều kiện tham gia các hoạt động dưới nước.

- Lắp đặt biển báo, nội quy an toàn, phân vùng rõ khu vực nước sâu - nước nông, khu vực cấm tiếp cận.
- Trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, dây cứu hộ tại các điểm vui chơi dưới nước.

- Thiết kế lối đi, cầu, sàn gỗ chống trơn trượt, thường xuyên vệ sinh, loại bỏ rêu bám.

- Bố trí nhân viên cứu hộ chuyên trách, được đào tạo kỹ năng cứu nạn – cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu.

- Theo dõi thường xuyên dự báo thời tiết; tạm dừng hoạt động và sơ tán du khách khi có mưa lớn, dông lốc, nguy cơ lũ.

- Xây dựng phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tập huấn định kỳ cho nhân viên.

- Bố trí khu vực sơ cứu y tế, thuốc men và phương tiện hỗ trợ ban đầu; có phương án liên hệ nhanh với cơ sở y tế địa phương khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.

e. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy rừng

Nhằm hạn chế nguy cơ và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng có thể xảy ra trong quá trình vận hành Dự án tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Lập kế hoạch phòng chống cháy rừng chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế khu vực; phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân; đảm bảo sẵn sàng triển khai khi có sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương trong công tác tuần tra, kiểm soát, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đặc biệt trong mùa khô. 

- Ban hành và thực hiện nghiêm các quy định cấm sử dụng lửa ngoài các khu vực bếp của Dự án, cấm hút thuốc tại các khu vực nhạy cảm; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có nguy cơ phát sinh nguồn lửa. 

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống điện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; sử dụng thiết bị chống quá tải, chống rò rỉ điện; kiểm tra, bảo trì định kỳ nhằm hạn chế nguy cơ chập cháy. 

- Bố trí đầy đủ bình chữa cháy, dụng cụ dập lửa thủ công, bể chứa nước, máy bơm… tại các khu chức năng để kịp thời xử lý khi phát sinh cháy nhỏ. 

- Không tổ chức đốt lửa trại, nấu nướng ngoài trời trong khu vực rừng; trường hợp cần thiết phải có khu vực riêng biệt, được kiểm soát nghiêm ngặt. 

- Lắp đặt biển báo, biển cấm, hướng dẫn rõ ràng về phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí nhân viên giám sát, nhắc nhở du khách không vứt tàn thuốc, không đốt rác. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng cho CNV, tổ chức huấn luyện định kỳ cho CNV về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức diễn tập định kỳ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng. 

- Khi xảy ra sự cố, báo cho cơ quan chức năng và nhanh chóng hướng dẫn sơ tán du khách,  nhân viên đến khu vực an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

f. Biện pháp phòng chống sự cố lây lan dịch bệnh

- Thực hiện thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn hằng ngày; không để rác tồn đọng trong khu vực Dự án. Khu vệ sinh công cộng được bố trí đầy đủ, vệ sinh thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ, hạn chế phát sinh mầm bệnh.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: Dự án sẽ tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm; nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, chế biến hợp vệ sinh; kiểm tra định kỳ điều kiện vệ sinh tại nhà bếp, khu chế biến và khu phục vụ.

- Khuyến cáo du khách không tham gia các hoạt động khi có biểu hiện bệnh; nhân viên được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nhân viên phục vụ ăn uống và tiếp xúc trực tiếp với khách.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh: Lắp đặt biển hướng dẫn, tuyên truyền cho du khách về giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, không xả rác bừa bãi; phổ biến các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

- Xây dựng phương án ứng phó khi xảy ra dịch bệnh: Chuẩn bị sẵn kịch bản xử lý như cách ly tạm thời, thông báo cơ quan chức năng, hỗ trợ y tế ban đầu và tổ chức khử khuẩn khu vực liên quan nhằm hạn chế lây lan ra diện rộng.

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường cho Dự án trong quá trình thi công xây dựng và hoàn thiện trước khi đi vào hoạt động nhằm hạn chế tối đa tác động của Dự án đến chất lượng môi trường của khu vực.

Bảng 3.14. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

	TT
	Công trình, biện pháp BVMT
	Số lượng
	Kinh phí (ngàn đồng)
	Kế hoạch thực hiện
	Tổ chức thực hiện

	I
	Giai đoạn thi công

	1
	Tưới nước giảm bụi trên công trình, đoạn ra vào công trình và đoạn qua khu dân cư gần công trình.
	03 lần/ngày
	1.000/ngày
	Trước và trong quá trình thi công
	Chủ dự án và đơn vị thi công

	2
	Trong quá trình vận chuyển có bạt che phủ, không chở quá tải.
	-
	Theo quy định
	
	

	3
	Nước thải sinh hoạt xử lý bằng nhà vệ sinh di động.
	01 nhà
	30.000
	
	

	4
	Thu gom vào thùng rác loại 60L bố trí tại khu vực lán trại.
	03 thùng
	1.200/thùng
	
	

	5
	Thùng chứa CTNH 60L
	01 thùng
	600/thùng
	
	

	6
	 Hợp đồng với HTX dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường Đô thị Phong Nha vận chuyển đi xử lý.
	01 hợp đồng
	
	
	

	II
	Giai đoạn vận hành
	
	
	
	

	1
	Thường xuyên vệ sinh các tuyến đường.

Kiểm soát loại phương tiện và tốc độ các phương tiện lưu thông.
	-
	-
	Trong giai đoạn vận hành
	Chủ dự án


	2
	- Nước thải đen được thu gom, xử lý tại bể tự hoại và hút định kỳ.

- Nước thải xám được thu gom, lưu giữ tạm thời tại bể lắng.

- Nước thải từ ngâm chân thảo dược đưa về bể lắng.

- Nước thải nhà hàng được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ, sau đó dẫn về bể lắng, thuê đơn vị có chức năng định kỳ hút đi xử lý.
	-
	-
	
	

	3
	Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn bao quanh khu vực nhà bếp, nhà hàng, nhà đón tiếp, vệ sinh,…
	-
	400.000
	
	

	4
	Bố trí thùng rác 60L thu gom CTR dọc theo các lối đi.

Bố trí giỏ rác bằng tre, nứa thu gom CTR tại các chòi nghỉ chân.

Bố trí thùng rác 660L tại khu vực nhà hàng.

Hợp đồng HTX dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường Đô thị Phong Nha thu gom và đưa đi xử lý tần suất 1 lần/ngày.
	-
	20.000.000
	
	


3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Các đánh giá trong báo cáo ĐTM của Dự án được xây dựng trên cơ sở các thông tin thu thập từ quá trình điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực Dự án, các thông tin từ báo cáo Nghiên cứu khả thi, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các số liệu phân tích hiện trạng môi trường tại phòng thí nghiệm và các nguồn tài liệu liên quan khác có mức độ tin cậy cao.

Trong quá trình đánh giá tác động, báo cáo đã thể hiện cụ thể hóa từng nguồn gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Đa số các tác động đều được đánh giá một cách cụ thể về mức độ, quy mô không gian và thời gian. Cụ thể:

Bảng 3.15. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp
	TT
	Nội dung đánh giá
	Phương pháp

đánh giá
	Nhận xét mức độ chi tiết

và độ tin cậy của đánh giá

	1
	Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường không khí
	- Phương pháp tính toán khả năng lan truyền chất thải trong môi trường không khí như: phương pháp Sutton
	- Nhận xét: Các số liệu, hệ số sử dụng tính toán được lựa chọn dựa trên thông số thiết kế, khối lượng thi công của Dự án và điều kiện tự nhiên khu vực Dự án. Phương pháp được công nhận và sử dụng rộng rãi.

- Độ tin cậy: Cao

	2
	Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường nước
	- Phương pháp đánh giá nhanh
	- Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết quả tính toán theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập chưa thực sự phù hợp với điều kiện tại khu vực Dự án.

- Độ tin cậy: khá

	3
	Đánh giá, dự báo tác động do CTR, CTNH
	- Phương pháp đánh giá nhanh

- Phương pháp thống kê và liệt kê
	- Nhận xét: Đánh giá chưa thực sự phù hợp với điều kiện tại khu vực Dự án; các bảng số liệu liệt kê chỉ đánh giá ở mức bán định lượng.

- Độ tin cậy: khá

	4
	Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế - xã hội
	- Phương pháp liệt kê

- Phương pháp điều tra xã hội học

- Phương pháp bản đồ
	- Nhận xét: Đã định lượng các đối tượng bị ảnh hưởng.

- Độ tin cậy: Cao

	5
	Đánh giá dự báo tác động đến hệ sinh thái
	- Phương pháp khảo sát thực địa

- Phương pháp điều tra xã hội học

- Phương pháp kế thừa

- Phương pháp bản đồ
	- Nhận xét: Công tác điều tra sinh thái ở mức độ sơ bộ và đánh giá nhanh tại một số vị trí đặc trưng khu vực

- Độ tin cậy: Khá

	6
	Đánh giá, dự báo tác động đến hoạt động giao thông
	- Phương pháp liệt kê

- Phương pháp kế thừa
	Nhận xét: Đã đánh giá định lượng số lượng phương tiện giao thông và ảnh hưởng của hoạt động Dự án tới giao thông của khu vực

Độ tin cậy: cao

	7
	Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế xã hội
	- Phương pháp khảo sát thực địa.

- Phương pháp liệt kê
	- Nhận xét: Đánh giá ở mức độ định tính

- Độ tin cậy: khá

	8
	Đánh giá dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án
	- Phương pháp liệt kê

- Phương pháp khảo sát thực địa

- Phương pháp điều tra xã hội học

- Phương pháp kế thừa
	- Nhận xét: Mức độ chỉ đánh giá định tính. Mức độ tin cậy của đánh giá phụ thuộc vào chủ quan của người đánh giá.

- Độ tin cậy: khá


CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

4.1. Chương trình quản lý môi trường của Chủ dự án

Để đảm bảo quá trình xây dựng các hạng mục công trình cũng như giai đoạn hoạt động của Dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, KT-XH của địa phương, mặt khác, nhằm đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. Chủ dự án xây dựng chương trình quản lý môi trường như sau:

Bảng 4.1. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường

	Các giai đoạn của dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Thời gian thực hiện và hoàn thành

	1
	2
	3
	4
	6

	Giai đoạn thi công xây dựng
	Vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công
	- Bụi và khí thải

- Tiếng ồn, độ rung
	- Phun nước giảm bụi tối thiểu 03 lần/ngày và tăng lên khi trời hanh khô, gió lớn...

- Các phương tiện vận chuyển có bạt che phủ 

- Bố trí biển báo chỉ dẫn;
	Trong suốt quá trình thi công xây dựng

	
	Thi công xây dựng
	- Nước thải
	- Tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình.

- Thi công cuốn chiếu theo từng hạng mục.
	

	
	
	- CTR xây dựng.
	- Tái sử dụng.

- Còn lại hợp đồng với HTX dịch vụ Nông nghiệp và MTĐT Phong Nha.
	

	
	Sinh hoạt của công nhân
	- Nước thải sinh hoạt ;

- CTR sinh hoạt.
	- Sử dụng công nhân tại địa phương.

- Bố trí nhà vệ sinh di động gần khu vực thi công.

- Thu gom, vận chuyển hàng ngày đến nơi tập kết rác sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển đưa đi xử lý.
	

	
	Sự cố môi trường
	Sự cố cháy nổ


	- Máy móc, động cơ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá tải.
	

	Giai đoạn vận hành
	Hoạt động sinh hoạt của CNV, khác du lịch
	- Nước thải sinh hoạt
	- Nước thải đen được thu gom, xử lý tại bể tự hoại và hút định kỳ.

- Nước thải xám được thu gom, lưu giữ tạm thời tại bể lắng.

- Nước thải từ ngâm chân thảo dược đưa về bể lắng.

- Nước thải nhà hàng được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ, sau đó dẫn về bể lắng, thuê đơn vị có chức năng định kỳ hút đi xử lý.
	Trong suốt thời gian

hoạt động

	
	
	Nước mưa chảy tràn
	Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn bao quanh khu vực nhà bếp, nhà hàng, nhà đón tiếp, vệ sinh,…
	

	Giai đoạn vận hành
	
	Rác thải sinh hoạt
	Hợp đồng với HTX dịch vụ Nông nghiệp và MTĐT Phong Nha.
	


4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn vận hành của Chủ dự án

4.2.1. Giám sát môi trường nước mặt

- Số lượng, vị trí quan trắc:

+ 01 điểm tại sông Chày chảy qua Dự án.

- Thông số giám sát: pH, DO, TSS, COD, BOD5, Amoni (tính theo N), tổng Nito, tổng photpho, Coliform, tổng dầu mỡ. 
- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần vào thời điểm hoạt động.
- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (bảng 2, mức A).

4.2.2. Giám sát CTR, CTNH 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng, công tác lưu giữ, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: 

+ Luật Bảo vệ môi trường 2020.

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/ 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

+ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

+ Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025.

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định liên quan.

+ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

+ Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

.

CHƯƠNG 5. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

5.1. Tham vấn cộng đồng

5.1.1.  Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

5.1.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

- Đường dẫn internet tới nội dung được tham vấn: https://snnmt.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/0/1767843184504
- Thời điểm đăng tải: ngày 08/01/2026 đến hết ngày 17/01/2026.
5.1.1.2. Tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp

Khu vực thực hiện Dự án nằm trong ranh giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng theo Quyết định số 189/2001/QĐ-TTg ngày 12/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng thành Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2030, khu vực này không có dân cư sinh sống, không có hoạt động sản xuất nông nghiệp, không có hoạt động khai thác nước sinh hoạt của người dân.

Khu dân cư gần nhất là thôn Chày Lập, xã Phong Nha, cách khu vực Dự án khoảng 700m, không thuộc Phân khu phục hồi sinh thái, không sử dụng nguồn nước sông Chày cho mục đích cấp nước sinh hoạt, do đó các tác động của Dự án đến cộng đồng dân cư là rất nhỏ.

Đồng thời, đây là dự án du lịch sinh thái trong phạm vi quản lý của Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, không phải là dự án sản xuất công nghiệp, không phát sinh nguồn thải lớn, phạm vi tác động chủ yếu trong khu vực nội bộ Vườn Quốc gia.

Vì vậy, trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chủ dự án không thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư mà thực hiện tham vấn các cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp khu vực Dự án, gồm: 

- Ủy ban nhân dân xã Phong Nha.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Nha. 

- Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

5.1.1.3. Tham vấn bằng văn bản

	TT
	Số hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Nội dung

	I
	Văn bản gửi lấy ý kiến tham vấn của chủ dự án

	1.1
	419/TTDL
	30/12/2025
	Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối”.

	II
	Văn bản trả lời ý kiến tham vấn của các cơ quan, tổ chức được tham vấn

	2
	UBND và UBMTTQ xã Phong Nha

	2.1
	25/UBND-KT
	09/01/2026
	Về việc ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: Du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối”.

	2.2
	14/CV-MTTQ_BTT
	08/01/206
	Về việc ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: Du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối”.

	2.3
	15/VQG
	09/01/2026
	Về việc ý kiến tham vấn quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Du lịch sinh thái “Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối”.


5.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng

	TT
	Ý kiến góp ý
	Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình
	Cơ quan, tổ chức/ cộng đồng dân cư/Đối tượng tham vấn

	I
	Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử

	1.1
	Trong thời gian đăng tải không nhận được ý kiến gó ý của các tổ chức, cá nhân.
	-
	-

	II
	Tham vấn bằng văn bản

	2.1
	- Đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như đề xuất trong báo cáo;

- Quá trình thi công Dự án sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và thi công đúng mật độ xây dựng theo quy định.
	Chủ dự án cam kết nghiêm túc thực hiện các nội dung như đã đề xuất trong báo cáo, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.
	UBND xã Phong Nha


	2.2
	- Đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như đề xuất trong báo cáo;

- Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý công nhân nhằm ngăn chặn mâu thuẫn với người dân địa phương và các tệ nạn xã hội.

- Quá trình thi công Dự án sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và thi công đúng mật độ xây dựng theo quy định.
	Chủ dự án cam kết nghiêm túc thực hiện các nội dung như đã đề xuất trong báo cáo; phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý công nhân nhằm ngăn chặn mâu thuẫn với người dân địa phương và các tệ nạn xã hội; sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.
	UBMT Tổ quốc xã Phong Nha

	2.3
	Đề nghị Chủ dự án bổ sung và thực hiện chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành theo quy định.
	Chủ dự án sẽ bổ sung chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành.
	Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

	2.4
	Để bảo đảm xác định rõ ranh giới, phạm vi thực hiện Dự án phục vụ công tác quản lý, giám sát môi trường, đề nghị Chủ dự án bổ sung bản đồ vị trí Dự án, sơ đồ ranh giới khu đất thực hiện Dự án trong hồ sơ báo cáo ĐTM
	Chủ dự án sẽ bổ sung bản đồ vị trí Dự án, sơ đồ ranh giới khu đất thực hiện Dự án.
	

	2.5
	Số liệu động thực vật tại mục 2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng chưa được cập nhật, đề nghi bổ sung số liệu các loài động thực vật của VQG đến thời điểm hiện tại. 
	Chủ dự án cam kết sẽ cập nhật lại số liệu các loài động, thực vật của VQG.
	

	2.6
	Dự án được triển khai trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, do đó, Chủ dự án phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo tổn đa dạng sinh học và quy chế quản lý Vườn quốc gia. Trong giai đoạn thi công, phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời, tổ chức tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên rừng, phòng, chống cháy rừng cho lực lượng tham gia thi công, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái và an ninh, trật tự khu vực.
	Chủ dự án cam kết thực hiện theo đúng yêu cầu.
	

	2.7
	Đề nghị Chủ dự án ưu tiên sử dụng lao động địa phương trong quá trình thi công thực hiện Dự án nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong khu vực, góp phần giảm áp lực lên tài nguyên di sản. 
	Chủ dự án cam kết sẽ ưu tiên sử dụng lao động địa phương trong quá trình thi công.
	


5.2. Tham vấn ý kiến chuyên gia

	TT
	Ý kiến góp ý
	Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình
	Chuyên gia

	1
	Về hiện trạng thảm thực vật: Hiện trạng thảm thực vật tại các vị trí xây dựng các hạng mục công trình Dự án chủ yếu là rừng lá rộng thường xanh nghèo kiệt núi đất (TXK), Rừng lá rộng thường xanh nghèo núi đất (TXN), đất trống núi đất và mặt nước; thành phần loài chủ yếu là các loài cây dây leo như bìm bôi hoa vàng, mâm xôi, mây, rải rác có một số loài cây gỗ như phay, nhội và cây tái sinh...
	Chủ dự án tiếp thu, nghiên cứu bổ sung vào báo cáo.
	Ông Nguyễn Quang Vĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản Thiên nhiên Thế giới - VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

	2
	Đề nghị chủ dự án bổ sung các biện pháp sau:

+ Hạn chế tối đa việc tác động/chặt hạ cây rừng; chỉ phát dọn thực bì, dây leo, cây bụi trong phạm vi xây dựng công trình, ưu tiên giữ lại cây gỗ, cây bản địa có giá trị.

+ Không sử dụng máy móc hạng nặng trong khu vực có thảm thực vật tự nhiên dày.

+ Không bố trí lán trại, bãi tập kết vật liệu trong khu vực rừng tự nhiên; có biện pháp thu gom, vận chuyển các loại chất thải kịp thời, truyệt đối không để phát tán ra môi trường.

+ Quy định rõ tuyến đường vận chuyển vật liệu, hạn chế đi lại tự do gây dẫm đạp, phá vỡ thảm thực vật trong khu vực.
	Chủ dự án cam kết thực hiện đúng theo yêu cầu.
	


KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Dự án du lịch sinh thái Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối nhằm khai thác và phát huy các giá trị, tiềm năng của Di sản thiên nhiên Thế giới để phát triển du lịch trên địa bàn VQG, trong đó khai thác có hiệu quả sản phẩm du lịch sinh thái Sông Chày – Hang Tối nhằm phát triển du lịch bền vững, đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá ngày càng cao của du khách; góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trong VQG; giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động địa phương và tăng thêm nguồn thu ngân sách nhà nước. Ngoài những mặt tích cực về kinh tế - xã hội nói trên, trong quá trình thực hiện Dự án sẽ  không tránh khỏi những tác động xấu đến môi trường. Báo cáo đã đánh giá mức độ và quy mô tác động của các hoạt động đến môi trường như sau:
- Giai đoạn thi công: Làm phát sinh nước thải sinh hoạt, chất thải rắn, bụi và khí thải. Tác động đến đa dạng sinh học của hệ sinh thái tự nhiên VQG Phong Nha-Kẻ Bàng. 
- Các tác động đến môi trường chủ yếu diễn ra khi Dự án đi vào hoạt động là nước thải từ hoạt động vui chơi, giải trí của khách du lịch, sinh hoạt của CNV.
- Các sự cố xảy ra đối với Dự án như: cháy nổ, tai nạn lao động, sự cố lũ lụt.. Tuy nhiên, nguy cơ là ít xảy ra, có thể áp dụng được các biện pháp phòng ngừa hợp lý.

Từ những phân tích, đánh giá các tác động xấu, các sự cố môi trường có thể xảy ra, Báo cáo đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố. Các biện pháp này có tính khả thi cao và Chủ dự án có thể chủ động áp dụng.

Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, ngoài việc áp dụng các biện pháp xử lý theo công nghệ đã đề xuất nhằm đảm bảo đạt các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường, Chủ dự án sẽ tiến hành kết hợp với các công tác quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong báo cáo ĐTM này.

2. Kiến nghị

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp các tác động đến môi trường do hoạt động của Dự án gây ra và đề xuất các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu, khống chế ô nhiễm môi trường. Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị xem xét thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo ĐTM để Dự án sớm được triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án sẽ cam kết thực hiện như sau:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp BVMT như đã cam kết trong báo cáo và hoàn thành đúng theo từng giai đoạn. Trong quá trình thi công sẽ áp dụng chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường cũng như các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành.
- Cam kết đưa các nội dung BVMT vào các hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi công nhằm bắt buộc các đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc, đúng theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai Dự án.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu trong quá trình thi công và hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong khu vực.

- Cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng về bảo tồn đa dạng sinh học, không thực hiện các hoạt động gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái rừng, thủy sinh và cảnh quan tự nhiên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý VQG trong công tác quản lý, giám sát và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong suốt quá trình vận hành dự án.
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PHỤ LỤC

Đính kèm trong Phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi trường các loại tài liệu sau đây:

- Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án.

- Các sơ đồ (bản vẽ, bản đồ) liên quan đến Dự án.
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